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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дорог в местах перекопа и асфальтового покрытия дорог на ПП-1, ПП-2, ОТ-1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт асфальтового покрытия дорог на  ПП-1, ПП-2, ОТ-1

	Раздел: Дорога от ул. Менделеева до АКПП-3 и по территории  ОТ-1

	1. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,6955

	2. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	1,6955

	3. 
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 шт.
	4

	Раздел: Дорога у здания 159;116

	4. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,065

	5. 
	Лом асфальтобетона
	т
	6,435

	6. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0624

	7. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,065

	8. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Въезд на площадку слева от здания АТС

	9. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,035

	10. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,14

	11. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,15

	12. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм
	100 м3
	0,12

	13. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	12

	14. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3
	0,12

	15. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,07

	16. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,07

	17. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,4

	18. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	1,72

	19. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,07

	20. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: ПП-1. Переходной мост через овраг

	21. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,86

	22. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100 мм
	100 м3
	0,086

	23. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	8,6

	24. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком из тротуарных плит 8К-10 (1,0х1,0м) (53шт. плиты б/у)
	100 м2
	0,086

	25. 
	Плитка тротуарная 8К-10 (1,0х1,0м)
	шт.
	33

	26. 
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,0602

	27. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	28. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см 
	100 м2
	0,602

	29. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	2

	30. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2

	31. 
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов полное
	1 м
	41

	32. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Здание 137. Внутренний проезд

	33. 
	Засыпка ям и неровностей полотна щебнем
	100 м3
	0,085

	34. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	8,5

	35. 
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,25

	36. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,23

	37. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	1,084

	38. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Площадь перед центральным входом в столовую №1

	39. 
	Очистка площади от мусора и грунта со сгребанием в кучи
	1000 м2
	1,03

	40. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,2

	41. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	1,03

	42. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Дорога между зданием 66 и столовой №1

	43. 
	Ремонт кирпичных горловин колодцев и камер с заменой кирпичной кладки, выравниванием основания  раствором, бетонированием, снятием и обратной установкой чугунных люков (б/у)
	1 шт.
	6

	44. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм
	100 м3
	0,015

	45. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,5

	46. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,015

	47. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,16

	48. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2
	0,16

	Раздел: Пешеходный тротуар от проходной ПП-2 до здания 215

	49. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,1

	50. 
	Лом асфальтобетона
	т
	9,9

	51. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,1

	52. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,1



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт тротуаров и дорог в местах перекопа на ПП-1, ПП-2, ОТ-1
	
	

	Раздел: Здание 61
	
	

	1. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,015

	2. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,017

	Подраздел: Здание 61 (задний фасад)
	
	

	3. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0038

	4. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0071

	5. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	5,873

	6. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ. 150мм из песка
	100 м3
	0,017

	7. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,7

	8. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,017

	9. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,011

	10. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,016

	11. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,016

	Раздел: Здание 8/9 (ТВС)
	
	

	12. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,011

	13. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,011

	Раздел: Здание 25 (ТФК-2)
	
	

	14. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,014

	15. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	16. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	19,5

	17. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,15

	18. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,104

	19. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	10,4

	20. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,104

	21. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,026

	22. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,023

	23. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,026

	24. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,2

	25. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм
	100 м3
	0,02

	26. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2

	27. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,02

	28. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов пескоцементной смесью из плит б/у
	100 м2
	0,2

	29. 
	Разборка пешеходной  дорожки из тротуарной плитки
	100 м2
	0,025

	30. 
	Разборка цементного основания пешеходной дорожки (6,25м2х0,06=0,38м3)
	100 м3
	0,0038

	31. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (2,5м2 плитка б/у)
	100 м2
	0,0625

	Раздел: Здание 11 "С"
	
	

	32. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,019

	33. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	34. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	26

	35. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,132

	36. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	13,2

	37. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,132

	38. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,033

	39. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,031

	40. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,033

	Раздел: Столовая №3
	
	

	41. 
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	0,1

	42. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,43

	43. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,009

	44. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,009

	45. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	0,9

	46. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,009

	47. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси  с заполнением швов пескоцементной смесью
	100 м2
	0,03

	Раздел: Здание 123
	
	

	48. 
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,029

	49. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,03

	50. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3

	51. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	52. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,015

	53. 
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Центральный водозабор (ЦТВС)
	
	

	54. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,009

	55. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	56. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	13

	57. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,06

	58. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6

	59. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,06

	60. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,02

	Раздел: Здание 85
	
	

	61. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,023

	62. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,026

	63. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	33,3

	64. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,09

	65. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	9

	66. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,09

	67. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,06

	68. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	69. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,06

	Раздел: Здание 220
	
	

	70. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,048

	71. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	6,2

	72. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,018

	73. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,8

	74. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,018

	75. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,012

	Раздел: Здание 607
	
	

	76. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,096

	77. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	12,5

	78. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	79. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	80. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	81. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Здание 144 (ГО)
	
	

	82. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,08

	83. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	10,4

	84. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,03

	85. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3

	86. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	87. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,02

	88. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,02

	89. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,02

	90. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,6

	91. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	т
	Весь

	Раздел: Здание 52
	
	

	92. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,072

	93. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	9,3

	94. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	95. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	96. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	97. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Мастерская сантехников у зд.161 (ЦРП)
	
	

	98. 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,06

	99. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,096

	100. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	12,5

	101. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,036

	102. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	3,6

	103. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,036

	104. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,024

	105. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,024

	106. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,024

	Раздел: Территория старого гаража в центре и у диспетчерской
	

	107. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	108. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,06

	Подраздел: ОТ-1 (Колерная)
	
	

	109. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0076

	110. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,076

	Раздел: Территория у склада №38
	
	

	111. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,031

	112. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04

	113. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	45,5

	114. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.150мм из песка
	100 м3
	0,132

	115. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	13,2

	116. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,132

	117. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,088

	118. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,088

	119. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,088

	Раздел: Здание №155б
	
	

	120. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,18

	121. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,18

	Раздел: ОТ-1 (между зданием ОНТИ и складом №40
	

	122. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,016

	123. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,036

	124. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,036

	Раздел: Проезжая часть дороги между зданием 168 и 127.
	

	125. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0135

	126. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	17,5

	127. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,068

	128. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,8

	129. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,068

	130. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,0765

	131. 
	Плита дорожная 3,0 х1,5м новая 
	шт.
	10

	Раздел: Здание 221 (ТФК-3)
	
	

	132. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,011

	133. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	134. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	15,6

	135. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,045

	136. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	4,5

	137. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,045

	138. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,03

	Подраздел: Отмостка
	
	

	139. 
	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,011

	140. 
	Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка
	1 м3
	0,6

	141. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,006

	142. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки
	100 м3
	0,011

	143. 
	Заделка битумом примыкания отмостки к стене
	100 м
	0,06

	Раздел: Пешеходная дорожка от здания 229 до здания 202
	

	144. 
	Снятие почвенно-растительного слоя, разработка выемки
	100 м3 грунта
	0,04

	145. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,04

	146. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,03

	147. 
	Песок природный для строительных растворов мелкий
	м3
	3

	148. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,03

	149. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,04

	150. 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,167

	151. 
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см
	100 м2 покрытия
	0,2

	152. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,4

	Раздел: Здание 159 (кузня)
	
	

	153. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (30м2)
	100 м3 конструкций
	0,021

	154. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,018

	155. 
	Вывоз грунта
	1 Т ГРУЗА
	25,8

	156. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,1

	157. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01

	158. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,1

	Раздел: Здание 26 Ремонт отмостки
	
	

	159. 
	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,076

	160. 
	Устройство подстилающего слоя толщ.100мм из песка
	1 м3
	5

	161. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,05

	162. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с устройством опалубки
	100 м3
	0,076

	163. 
	Заделка битумом примыкания отмостки к стене
	100 м
	0,39

	164. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Здание 166.Ремонт внутреннего проезда.
	
	

	165. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,049

	166. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	6,4

	167. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,0225

	168. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2,25

	169. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0225

	170. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,055

	171. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,2475

	172. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,015

	173. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0015

	174. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,015

	Раздел: Тротуар у здания №164
	
	

	175. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,14

	176. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм
	100 м3
	0,014

	177. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,4

	178. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,014

	179. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (плиты б/у)
	100 м2
	0,14

	Раздел: АХК (Оранжерея)
	
	

	180. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,072

	181. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04

	182. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,012

	183. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,2

	184. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,012

	185. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,048

	186. 
	Замена  кирпичных горловин колодцев со снятием и обратной установкой люков
	1 шт.
	1

	187. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Проезд напротив здания 75
	
	

	188. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,2

	189. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0703

	190. 
	Снятие почвенно-растительного слоя глубиной 100 мм 
	100 м2
	2,13

	191. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья 
	1 Т ГРУЗА
	119

	192. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,32

	193. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	32

	194. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,32

	195. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,009

	196. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (213м2х0,18=3834м3)
	100 м3
	0,3834

	197. 
	Плиты бетонные ПДП 3х1,5м толщ.180мм  
	шт.
	47

	Раздел: Проезд у здания 51 (юго-западная сторона)
	

	198. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,18

	199. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,006

	200. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья 
	1 Т ГРУЗА
	7,8

	201. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,12

	202. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,028

	203. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2,8

	204. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,028

	205. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,018

	206. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,12

	207. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,516

	Раздел: Проезд у здания 51 (северо-западная сторона)
	

	208. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0065

	209. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	8,45

	210. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,1

	211. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,015

	212. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,5

	213. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,015

	214. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,01

	215. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,1

	216. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,43

	Раздел: Проезд между зданием ТЭЦ и зданием 201БВ
	

	217. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,2

	218. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,015

	219. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья
	1 Т ГРУЗА
	19,5

	220. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,068

	221. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,8

	222. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,068

	223. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,045

	Раздел: Здание 201б/в (восточная сторона)
	
	

	224. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,017

	225. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,026

	226. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	25,5

	227. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,084

	228. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	8,4

	229. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,084

	230. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,056

	Раздел: Здание 140 (восточная сторона)
	
	

	231. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,015

	232. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,022

	233. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	22,4

	234. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,0735

	235. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,35

	236. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0735

	237. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,049

	Раздел: Проезд между зданием 221 и зданием 211
	
	

	238. 
	Разборка бетонных оснований  с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,055

	239. 
	Засыпка существующих провалов песком
	100 м3
	0,061

	240. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,1

	241. 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,18

	242. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0113

	243. 
	Погрузка и вывоз грунта, кустарника и мелколесья
	1 Т ГРУЗА
	14,69

	244. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,09

	245. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,072

	246. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,2

	247. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,072

	248. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см (Бетонирование части проезда треб.180мм)
	1000 м2
	0,048

	249. 
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,09

	250. 
	Камни бортовые бетонные, марка 400
	м3
	0,387

	251. 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,45

	252. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Проезд к столовой №1
	
	

	253. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,1

	254. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм
	100 м3
	0,075

	255. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	7,5

	256. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,075

	257. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,05

	258. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,05

	259. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (треб.5 см)
	1000 м2
	0,05

	Раздел: Здание 202.
	
	

	260. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0105

	261. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02

	262. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	16,25

	263. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,0525

	264. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5,25

	265. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0525

	266. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,00725

	267. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,06

	268. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,035

	269. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Транспортная проходная ПП-2
	
	

	270. 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,005

	271. 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01

	272. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	7,8

	273. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,045

	274. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	4,5

	275. 
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками,
	100 м3 уплотненного грунта
	0,045

	276. 
	Устройство бетонного основания, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,03

	277. 
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03

	278. 
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,03



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала работ – 07.07.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.10.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы



Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.

