

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
приборов контроля производительности и депрессии вентиляторов
1. Наименование поставляемого товара
1.1. приборы контроля производительности и депрессии вентиляторов (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др).
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства) 
2.1. Оборудование для УГРУ (ГВУ шх.15В) 
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА приборов контроля производительности и депрессии главных вентиляторных установок в составе:
1. Первичный прибор регистрации параметров - Дифференциальный манометр ДМ 3583 М  
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96                                            У3
Диапазон изменения взаимной индуктивности; мГн                                   0 – 10
Ток, мА                                                                                                               125                                                                                     
Перепад давления, кПа	  16
2. Нормирующий преобразователь НП-П3
ГОСТ 13033-76
Вход, мН	  0 - 10
3. Регистрирующий прибор «Диск-250»
Входной сигнал, мА                                                                                            0 - 5  
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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