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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Автотранспортное средство  МАЗ-5340В3  или его эквивалент с емкостью для транспортировки жидких радиоактивных отходов


	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Оборудование, пластмассовые элементы, металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид. 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	5010000



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Транспортировка жидких радиоактивных отходов



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	-



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Автотранспортное средство МАЗ-5340В3 или его эквивалент
Грузоподъемность автомобиля не менее 10000 кг
Двигатель: тип - дизельный с турбонагнетателем
Мощность двигателя не менее 270 л. с.
Экологическая  норма	 двигателя Euro-4
Колёсная формула	4х2
Трансмиссия: механическая, 9 передач вперед.
Тип коробки передач	механическая
Шасси соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС
В комплектацию автомобиля входят:
Запасное колесо 
Гидроусилитель рулевого управления;
На платформу автомобиля установлена емкость 2 м3, материал-сталь марки 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72, рабочая среда – жидкие низкоактивные радиоактивные отходы ( до 1,0Е+06 Бк/л), рН 4-12, плотность 1,1 кг/л. 

Форма емкости цилиндрическая, с полусферическим   днищем. Емкость оснащена смотровым люком, который  располагается в верхней части  по центру ёмкости, внутренний диаметр люка  360 мм, люк закрывается герметичной откидной крышкой. 

Емкость для транспортировки жидких радиоактивных отходов, а так же конструкторская документация должна отвечать требованиям ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов  атомных энергетических установок» применительно к оборудованию группы С, 3 класс безопасности.
Изготовление емкости для транспортировки жидких радиоактивных отходов должно соответствовать разработанной конструкторской документации.
Изготовление емкости для транспортировки жидких радиоактивных отходов должно проводиться в соответствии с требованиями разработанной конструкторской документации и «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-008-89. 
Визуальный и измерительный контроль должен проводится в объеме, установленном ПН АЭ Г-7-016-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль», а так же ПН АЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля».
Конструкция сварных соединений, форма разделки свариваемых кромок, а также геометрические параметры и форма сварных швов различных элементов конструкции емкости должны соответствовать требованиям конструкторской документации и «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-008-89. 
После изготовления, емкость должна быть подвергнута индивидуальному (гидравлическому) испытанию с последующим предоставлением подтверждающих это документов.
Изготовленная емкость передается Заказчику вместе с Паспортом установленной формы. Обязательными документами, которые представляются вместе с паспортом, являются: 
[bookmark: To_FootNote_1][bookmark: To_FootNote_2]- комплект чертежей (общий вид и сборочные единицы), которые должны давать возможность проверки основных размеров и контроля соответствия сосуда требованиям конструкторской документации;  
- расчет на прочность элементов, работающих под давлением;
- таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов;
- сертификаты заводов-поставщиков на основные и дополнительные материалы;
[bookmark: To_FootNote_3]- копия удостоверения сварщика с указанием аттестации на конкретный вид сварки.   


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	-



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. 
Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику на территории Заказчика в г. Обнинске. 
Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. 
Перед подписанием Акта приема - передачи Товара Продавец обязан провести предпродажную подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре, Товар должен быть полностью укомплектован, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, Товар должен быть чистым. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Продавец передает Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт транспортного средства, заверенную импортером копию Грузовой таможенной декларации (для автомобилей иностранного производства), прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД РФ, а также Сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные обязательства  изготовителя, и Руководство по эксплуатации на русском языке.
Продавец должен предоставить сертификаты соответствия, подтверждающие соответствие Товара требованиям технического регламента. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	-



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	-



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Автотранспортное средство МАЗ-5340В3 или его эквивалент
Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев или не менее 30000 км пробега (в зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее) при соблюдении Покупателем условий, описанных в документе, подтверждающем гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента подписания Акта приема - передачи.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	-



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	-



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	-



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, техническим условиям завода - изготовителя.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Продавец должен гарантировать, что:
- Товар является собственностью Продавца, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений;
- До передачи Товара Покупателю никакое физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или собственником Товара;
- На момент передачи Покупателю Товар полностью и надлежащим образом пройдет таможенное оформление, таможенный режим – «выпуск для внутреннего потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара (для автомобилей иностранного производства), будут полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме до 31 марта 2014 года. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	-



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Жмылев Олег Васильевич, (48439) 9-41-64, (48439) 7-62-62.
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