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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Автогидроподъемник ВС-28К  на базе КАМАЗ-43114 (далее – автомобиль) или эквивалент (с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров).


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Данный автомобиль должен быть выпущен не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Автомобиль предназначен для подъема  в люльках двух рабочих с инструментом и материалом, для выполнения ими строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 метров, на рассредоточенных объектах в тяжелых дорожных условиях на открытых горных работах в разрезе. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Автомобиль будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха  от -40. °С  до  +40.°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		Модель	
	ВС-28К
	
	

	Высота подъема люльки, м	
	28
	
	

	Грузоподъемность люльки, кг	
	250
	
	

	Максимальный вылет стрелы, м	
	14,8
	
	

	Время подъема люльки на наибольшую высоту, с	
	210
	
	

	Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин	
	0,5
	
	

	Угол вращения поворотной части, градусов	
	360
	
	

	Число рабочих мест, человек	
	2
	
	

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	

	- длина	
	12250
	
	

	- ширина	
	2500
	
	

	- высота	
	3990
	
	

	Масса автогидроподъемника, кг	
	14455
	
	

	Полная масса, не более, кг	
	15420
	
	

	Распределение полной массы, кг:
	
	
	

	- на передний мост	
	5490
	
	

	- на заднюю тележку	
	9930
	
	

	Максимальная скорость, км/ч	
	80
	
	

	Базовое шасси
	КАМАЗ-43114
	
	

	Двигатель
	740.31-240
	
	

	Тип	
	дизельный с турбонаддувом и ОНВ
	
	

	Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин	
	225 (165)
	
	

	Колесная формула
	6x6
	
	

	Число мест в кабине шасси
	3
	
	

	Управление подъемником должно осуществляется с двух пультов управления, расположенных у основания стрелы и в люльке.
	
	
	




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает:
- требованиям безопасности колесных транспортных средств, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
-   требованиям ГОСТ 27.003-90


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает
ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	        Отсутствуют

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Обязательным условием является:
 Поставщик гарантирует Заказчику, что климатическое исполнение автомобиля соответствует ГОСТ 15150-69. Автомобиль предназначен для эксплуатации в районах с пределом температуры окружающего воздуха ниже минус 40°С и спроектирован в исполнении УХЛ.
Требованиям по ГОСТ 30630.0.0- 99 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	   Автомобиль  должен быть оборудован всеми необходимыми средствами контроля и безопасности согласно ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Автомобиль должен быть укомплектован следующим оборудованием:
- Комплект документации (Паспорт изделия; Паспорт транспортного средства (оригинал); Инструкция по эксплуатации; Руководство по эксплуатации автомобиля; Инструкция по ремонту; Каталог запасных частей; Сертификат качества; Сертификат соответствия; Копия заключения экспертизы промышленной эксплуатации оборудования; разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору);
- Ключи от дверей кабины и выключателя приборов и стартера 2 комплекта;
- Знак аварийной остановки – 2 шт;
- Аптечка первой помощи – 1 шт;
- Огнетушитель – 1 шт;
- Два противооткатных упора, размеры упора должны соответствовать радиусу колеса и массе транспортного средства;
- Запасное колесо в сборе – 1 шт;
- Домкрат, грузоподъёмностью не менее 25 тонн;
Комплект ЗИП:
- Масляные фильтрующие элементы - 6 шт.
- Топливные фильтрующие элементы- 6 шт.
- Воздушные фильтрующие элементы- 6 шт.
- Набор инструмента накидных ключей, рожковых ключей, торцевых     головок от 7 до 36 – 1 комп.
- Ключ баллонный – 1 шт.
- Набор монтажек – 3 шт.
- Ремни, комплект на один автомобиль не менее двух.
Поставщик гарантирует Заказчику поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.
-   требованиям ГОСТ 26828-86

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- поставка автомобиля производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. 
- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке  с упаковочным листом;
- упаковка должна обеспечивать защиту автомобиля от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорта на автомобиль и комплектующие,  установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования), запаянные в пластиковый пакет;
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.






РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование автомобиля может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного  вида транспорта.
      При транспортировании автомобиля ж/д или автомобильным транспортом должны выполняться условия:
-  Автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- Погрузка и выгрузка автомобиля производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным;
- Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение автомобиля осуществляется на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки;
- складирование автомобиля осуществляется на подготовленных площадках;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 23660-79 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют  



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в РФ.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	
Отсутствует.




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	
Отсутствуют.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	
Произвести поставку автомобиля с комплектом  ЗИП, документации (паспорт изделия, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог на запасные части) в соответствии с приложением №1(спецификация) к Договору поставки.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	
Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	
Отсутствуют.




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	11
	ЗИП
	Запасные Инвентарные Принадлежности.

	22
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	44
	°С
	Градус Цельсия

	55
	кг
	Килограмм

	66
	шт
	Штуки

	77
	Об/мин
	Обороты в минуту

	98
	л
	Литров

	19
	кВт
	киловатт

	110
	мм
	Миллиметров

	111
	км/ч
	Километров в час

	112
	ПБ
	Правила безопасности

	113
	м
	Метров

	114
	ТЗ
	Техническое задание

	115
	УХЛ
	Умеренно холодный климат





Инициатор закупки                                                           Директор АТТ 
                                                                                              В.А. Борисов
                                                                                              «___» ________2013г


 Заказчик                                                                              Начальник ПТО
                                                                                              А.Ю. Корякин
                                                                                              «___» ________2013г


СОГЛАСОВАНО:
Аналитический центр                                                         Начальник транспортного                                                                  
                                                                                              отдела ОАО  «ППГХО»
                                                                                              Ю.П. Соломинцев
                                                                                               «___» ________2013г






От Поставщика                                                                                   От Покупателя
_____________________                                                                      Генеральный директор 
                                                                                                                ОАО ППГХО
_________/___________                                                                ______________/С.В. Шурыгин/

