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Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет Договора: 
Оснащение техническими средствами охраны хранилища пункта хранения РАО (ПХРО) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Основание:
Требования Правил физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ  НП-034-01.
Требования и условия лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (лицензия дает право на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО; регистрационный номер ГН-03-303-2414 от 24.08.2010 года).
3. Цель работы:
Выполнить оснащение  техническими средствами охраны хранилища  пункта хранения РАО ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
4. Сроки и график выполнения поставки товаров, выполнения работ: 
Дата начала поставки и монтажа –  дата подписания договора, дата окончания поставки и монтажа – не позднее 30 июля 2012 года.
5. [bookmark: _Toc304896133]Место поставки товаров, выполнения работ: 
[bookmark: _Toc304896134]Нижегородская область, Семеновский район, территория ПЗРО НСК «Радон», хранилище ТРО (литер А, А1) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
6. Перечень и технические характеристики оборудования: 
	№ п/п
	Наименование и характеристика
	Ед. измерения
	Количество

	Оборудование системы видеонаблюдения

	1
	ТВ-Видеокамера 560 твл «день-ночь» с вариообъективом 2-8 мм и кронштейном уличного исполнения
	Шт
	12

	2
	Приемо-передатчик активный 
с грозозащитой
	Комплект
	16

	3
	Источник ББП-30
	Шт
	2

	4
	Регистратор 16-тиканальный Real-time
	Шт
	1

	5
	Винчестер 2Тб
	Шт
	2

	6
	Монитор 19» TFT
	Шт
	2

	7
	Кабель UTP-5
	Кор.
	16

	8
	Шкаф настенный 6U
	Комплект
	2

	9
	Кабель ШВВП2*0.75
	м
	800

	10
	Гофра 32 мм
	м
	800

	11
	Коробка соединительная 18 поз.
	Шт.
	12

	12
	Комплект крепежа
	Комплект
	8

	13
	Источник бесперебойного питания UPS2000BA
	Шт
	3

	Оборудование системы охраны и связи

	1
	Пульт контроля и управления С2000М
	Шт
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П
	Шт
	1

	3
	Релейный модуль С2000СП1
	Шт
	1

	4
	Источник бесперебойного питания РИП-12
	Шт
	2

	5
	Бокс АКБ 2*17 А*ч
	Шт
	1

	6
	АКБ17*А*ч
	Шт
	4

	7
	Блок контроля и индикации С2000БКИ
	Шт
	1

	8
	Устройство светосигнальное Маяк-12КП
	Шт
	2

	9
	Переговорное устройство Тема
	Шт
	1

	10
	Устройство оконечное селекторного совещания УОСС-1
	Шт
	1

	11
	Извещатель магнито-контактный СМК-20
	Шт
	3

	12
	Средство Конус-411
	Шт
	2

	13
	Устройство кнопочное КТ-4 УК В6-Р599
	Шт
	2

	14
	Блок защиты линии БЗЛ
	Шт
	4

	15
	Кабель КПСЭ
	Шт
	300



Технические средства охраны хранилища ТРО должны включать:
· технические средства системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС), обеспечивающие обнаружение проникновения нарушителя в хранилище;
· систему телевизионного наблюдения (СТН), которая должна обеспечить  круглосуточное наблюдение периметра  и внутренних площадок хранилища. СТН необходима и  как компенсирующая система в случае отказа, какой - либо составной части СОТС; 
· средства связи  с пультом охраны;
· системы обеспечения (электропитание и электроосвещение).
7. [bookmark: _Toc304896135]Основные требования:
7.1. Тревожные события и видеоинформация должны отображаться на приемно-контрольных приборах СОТС и мониторах СТН пункта управления техническими средствами физической защиты в помещении охраны.  СОТС должна дублироваться световыми и звуковыми сигналами на охраняемом хранилище  и в помещении охраны.
7.2. На охраняемом хранилище необходимо установить тревожную кнопку для экстренного оповещения тревоги на пульт охраны.
7.3. Технические средства охраны должны иметь бесперебойные источники электропитания, обеспечивающие работоспособность технических средств  в момент переключения основного электропитания на резервное в случае отключения основного электропитания.
7.4. Технические средства охраны объекта должны сохранять работоспособность при температуре  от –30°С до + 40°С.
7.5. Система охранно-тревожной сигнализации и система телевизионного наблюдения хранилища ТРО.
Должна быть поставлена и смонтирована в соответствии с требованиями, указанными в рабочей документации, разработанной ФГУП «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» на «Вновь построенное хранилище пункта хранения радиоактивных отходов ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Типы технических средств охранно-тревожной сигнализации и телевизионного наблюдения определяет организация.
8. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ (сертификаты, разрешение на использование…): 
· Заключение о сертификации продукции ОИТ-0013-2000 или отсутствия необходимости таковой;
· Сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия необходимости таковой. 
· Сертификаты, гарантийные талоны, техническая документация должны быть представлены на русском языке. 
9. Обоснованные требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…): 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в употреблении), работоспособным. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Доставка, монтаж, пуско-наладка производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный  срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи оборудования. Гарантийный срок на выполнение работ – 12 месяцев с даты подписания Акта приема-сдачи работ. Качество материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажно-наладочных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Рабочей документации. При обнаружении недостатков в Рабочей документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
10. Требования к транспортировке, установке, монтажу и подключению оборудования:
Поставщик за свой счет организует транспортировку, установку, монтаж и пуско-наладку оборудования непосредственно на площадке Заказчика по адресу, указанному в п.4. 
11. Порядок приемки оборудования и результатов работы:
11.1. Поставщик передает Заказчику:
· документы о сертификации товара (оборудования);
· технический паспорт на товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации);
· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара (оборудования) и гарантийного периода;
11.2. Исполнитель оформляет Акт о приеме-передачи товара (оборудования), акт приема-сдачи работ приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оснащение техническими средствами охраны хранилища пункта хранения РАО (ПХРО) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
