Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке  цифрового  фотоаппарата  Sony Alpha DSLR-A550.
1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  Цифровой  фотоаппарат  Sony  Alpha DSLR-A550.
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
Цифровой  фотоаппарат  Sony  Alpha DSLR-A550 – 1 шт.
	Наименование показателя
	Характеристика 

	 Общее число пикселов
	 14.6 млн

	Число эффективных пикселов
	 14.2 млн

	Физический размер
	 APS-C

	Кроп-фактор
	 1.5

	Максимальное разрешение
	4592 x 3056

	Тип матрицы
	CMOS

	Чувствительность
	200 - 1600 ISO, Auto ISO

	Функция очистки матрицы
	есть

	 Режимы съемки
	 

	Скорость съемки
	7 кадр./сек

	Максимальная серия снимков
	116 для JPEG, 14 для RAW

	Таймер
	есть

	Время работы таймера
	2, 10 c

	Формат кадра (фотосъемка)
	3:2, 16:9

	Видоискатель и ЖК-экран
	

	Видоискатель
	зеркальный (TTL)

	Использование экрана в качестве видоискателя
	есть

	Поле зрения видоискателя
	95%

	ЖК-экран
	921600 пикселов, 3 дюйма

	Тип ЖК-экрана
	Поворотный

	Фокусировка
	

	Подсветка автофокуса
	есть

	Ручная фокусировка
	есть

	Фокусировка по лицу
	есть

	Питание
	

	Формат аккумуляторов
	свой собственный

	Количество аккумуляторов
	1

	Емкость аккумулятора
	1650 мА*ч или 950 фотографий

	Разъем питания
	есть

	Другие функции и особенности
	

	Материал корпуса
	пластик

	Цифровой Zoom
	2x

	Функциональные возможности
	

	Баланс белого
	автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг

	Вспышка
	встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг

	Продолжение таблицы

	Стабилизатор изображения (фотосъемка)
	оптический, сдвиг матрицы

	Объектив
	

	Поддержка сменных объективов
	Minolta A

	Объектив в комплекте
	есть

	Экспозиция
	

	Выдержка
	30 - 1/4000 с

	Выдержка X-Sync
	1/160 c

	Ручная настройка выдержки и диафрагмы
	есть

	Автоматическая обработка экспозиции
	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы

	Экспокоррекция
	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

	Замер экспозиции
	мультизонный, центровзвешенный, точечный

	Брекетинг экспозиции
	есть

	Память и интерфейсы
	

	Тип карт памяти
	SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

	Форматы изображения
	2 JPEG, RAW

	Интерфейсы
	USB 2.0, видео, HDMI, разъем для пульта ДУ

	Запись видео и звука
	

	Запись видео
	нет

	Запись звука
	нет

	Размеры и вес
	

	Размер
	137x104x84 мм, без объектива

	Вес
	599 г, без элементов питания; без объектива

	Комплектация:

	1.Фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A550, объектив 18-50 мм, крышка байонета, защитные крышки и бленды объектива, аккумулятор, зарядное устройство, сетевой шнур, USB кабель, видеокабель, переходник MS Duo->CF, диск с ПО, полный комплект инструкций. 

	2. Флеш карта  Sony Memory Stick PRO DUO 16GB MSMT16G  -  1шт;

	3. Кофр для  Рюкзак KATA для фотоаппаратуры D3N1-20, черный  - 1шт;

	4. Дополнительная батарея NP-FM500H - 1шт.


	
	

	
	


2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
	
	

	
	

	
	

	Руководитель проекта/
Командир ОВГСО
	                       И.Г. Мудрак



	
	                                             

 

	 
	                       


12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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