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	Спецификация и техническое задание
	Позиция № 1. Аптечка медицинская
Согласно Приказа Минздравсоцразвития №169н от 05.03.2011 г. комплектация данного вида аптечки производится согласно утвержденного перечня, количество работников при этом в приказе не регламентируется. Согласно каких требований производить комплектацию на 30 работников?
Позиция №2.

(СИЗОД) противоаэрозольное

Данные технические характеристики не могут быть применены к одному виду СИЗОД, так как, описание полумаски, ее назначение, степень защиты (до 12 ПДК) и цена указывает на фильтрующую полумаску (типа респиратор), а указания на материал подложки и фильтр сменный ЗМ 6057 степень защиты которого составляет АВЕ1 и защищают от органических и неорганических паров, кислых газов. Являются многоразовой комплектующей частью к полумаскам серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF-400. Эти фильтры необходимы там, где используют или производят лакокрасочные материалы, растворители, смолы, хлор, циановодород, сернистый ангидрид, сероводород. Какой из СИЗОД требуется к поставке?
Позиция №10. Белье нательное утепленное или термобелье нательное.
Из описания данного вида трикотажного изделия (тип трикотажных полотен и их состав) ясно, что к поставке требуется термобелье. Однако цена на данное изделие указана из расчета простого белья нательного утепленного. Какой из видов белья требуется к поставке?
Позиция 12. Костюм из смеш. тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

1. В данном костюме указаны два вида основных тканей с разными характеристиками, а именно: ткань смесовая "Tomboy" («Томбой») 33% хлопок, 67% п/э и ткань верха (основная): ткань «ТС», 65% п/э 35% х/б, плотностью 238г/м2, с водоотталкивающей пропиткой (темно-синего цвета). Какую ткань считать основной?

2. В описании функциональных характеристик указаны «большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект брюк» означает ли данное требование, что в комплект брюк входит дополнительно съемный ремень?

3. В описании функциональных характеристик указаны «пояс с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю» в ГОСТ 27574-87 по данным элементам костюма техническая информация отсутствует. Согласно общих требований охраны труда для работников различных профессий перенос в карманах спецодежды запрещен. Согласно каких требований изготавливать данный элемент костюма и каким требованиям безопасности и ГОСТ он должен соответствовать?

Позиция 14. Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса.
Из наименования «Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты» следует, что согласно ГОСТ 12.4.219-99 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования» минимальные площади сигнальных элементов одежды должны соответствовать значениям для фонового 0,8 и световозвращающего 0,2. Однако, цветовая гамма костюма указанная как «темно-синий с васильковым» и состав «Ткань: смесовая» указывает на отсутствие в требованиях сигнальных свойств костюма. С какими защитными свойствами и сигнальными характеристиками нужен костюм?

2. В утеплителе брюк плотность пакета указана «три слоя синтепона по 120 г/м кв», согласно ГОСТ Р 12.4.236-2011»Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» требования к плотности пакета утеплителя для брюк и полукомбинезонов должна составлять 240 г/м2. Согласно каким требованиям необходимо выполнить утепляющий пакет в брюках?
Позиция 18. Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты.

Из наименования «Костюм сигнальный 3 класса защиты» следует, что согласно ГОСТ 12.4.219-99 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования» минимальные площади сигнальных элементов одежды должны соответствовать значениям для фонового 0,8 и световозвращающего 0,2. Однако, цветовая гамма костюма указанная как «темно-синий синий» и состав «Ткань: смесовая» указывает на отсутствие в требованиях сигнальных свойств костюма. С какими защитными свойствами и сигнальными характеристиками нужен костюм?

2. В описании функциональных характеристик указаны «большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект полукомбинезона» означает ли данное требование, что в комплект брюк входит дополнительно съемный ремень?

3. В описании функциональных характеристик указаны «пояс с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю» в ГОСТ 27574-87 по данным элементам костюма техническая информация отсутствует. Согласно общих требований охраны труда для работников различных профессий перенос в карманах спецодежды запрещен. Согласно каких требований изготавливать данный элемент костюма и каким требованиям безопасности и ГОСТ он должен соответствовать?
	1. Аптечка коллективная комплектацией на 30 человек соответствует количественным требованиям ООО «ПЭС», или аналоги.

2. СИЗОД должен соответствовать до 12 ПДК.

10. Термобельё должно соответствовать  техническим характеристикам в указанных в тех. задании.

12. Ткань смесовая "Tomboy" 33% хлопок, 67% п/э.
В комплект брюк входит дополнительно  ремень.

Карманы для инструментов согласно  тех. задания.

14. Костюм оснащен световозвращающими полосами шириной не менее 5 см. по низу брюк, и по куртке.

Утеплитель три слоя синтепон 240 г/м кВ.

18. Костюм оснащен световозвращающими полосами шириной не менее 5 см. по низу брюк, и по куртке.

В комплект брюк входит дополнительно  ремень.

Карманы для инструментов согласно  тех. задания.


