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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Принтер 
	Принтер А-3 HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn или эквивалент
Характеристики:
Технология печати: лазерная
Быстродействие процессора не хуже 800 МГц
Интерфейс подключения: не менее 2 высокоскоростных портов USB 2.0 (High Speed), не менее 1 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, наличие отсека для интеграции аппаратных средств (HIP)
Скорость печати: не менее 40 стр./мин формата А3
Формат: А3
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, в комплекте поставки А3, A4-B5.
Лоток подачи бумаги: 1 стандартный универсальный лоток, емкостью не менее 100 листов, плотность носителей от 60 до 199 г/м2, 2 лотка подачи емкостью не менее 250 листов, плотность носителей от 60 до 120 г/м2.
Выходной лоток для бумаги: 1 стандартный лоток приёма ёмкостью не менее 250 листов
Выход первой страницы: не более 10,5 сек.
Память: не менее 512 Mb, Максимально 1024 Мб, не менее 1 твердотельного накопителя (SSD) емкостью 8 Гбайт.
Типы поддерживаемых носителей: Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька.
Поддержка функции HP ePrint: в наличии
Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3, печать оригинальных файлов PDF (1.4) в наличии
Дисплей: 4-строчный ЖК-дисплей, 5,08 см (цветной текст и графика) в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 20.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 100.000 стр.
Энергопоребление не более 786 Вт (печать), не более 22,1 Вт (готовность), не более 6,1 Вт (спящий режим), не более 0,21 Вт (выключен)
Энергоэффективность: соответствие стандарту ENERGY STAR® в наличии
Стартовый черный картридж с тонером: не менее 10 000 страниц в наличии
Уровень шума при печати в режиме полной скорости: не более 54 дБ(А)
Диапазон температур при эксплуатации в диапазоне: от 10 до 32,5 ºC
Влажность при эксплуатации в диапазоне: от 30 до 70% относительной влажности
Размеры (W x D x H) не более 568 x 596 x 392 мм 
Вес: не более 38,05 кг
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	22
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	.2
	Принтер со спец. проверкой
	Принтер А-3 HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn со специальной проверкой или эквивалент
Характеристики:
Технология печати: лазерная
Быстродействие процессора не хуже 800 МГц
Интерфейс подключения: не менее 2 высокоскоростных портов USB 2.0 (High Speed), не менее 1 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, наличие отсека для интеграции аппаратных средств (HIP)
Скорость печати: не менее 40 стр./мин формата А3
Формат: А3
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, в комплекте поставки А3, A4-B5.
Лоток подачи бумаги: 1 стандартный универсальный лоток, емкостью не менее 100 листов, плотность носителей от 60 до 199 г/м2, 2 лотка подачи емкостью не менее 250 листов, плотность носителей от 60 до 120 г/м2.
Выходной лоток для бумаги: 1 стандартный лоток приёма ёмкостью не менее 250 листов
Выход первой страницы: не более 10,5 сек.
Память: не менее 512 Mb, Максимально 1024 Мб, не менее 1 твердотельного накопителя (SSD) емкостью 8 Гбайт.
Типы поддерживаемых носителей: Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька.
Поддержка функции HP ePrint: в наличии
Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3, печать оригинальных файлов PDF (1.4) в наличии
Дисплей: 4-строчный ЖК-дисплей, 5,08 см (цветной текст и графика) в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 20.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 100.000 стр.
Энергопоребление не более 786 Вт (печать), не более 22,1 Вт (готовность), не более 6,1 Вт (спящий режим), не более 0,21 Вт (выключен)
Энергоэффективность: соответствие стандарту ENERGY STAR® в наличии
Стартовый черный картридж с тонером: не менее 10 000 страниц в наличии
Уровень шума при печати в режиме полной скорости: не более 54 дБ(А)
Диапазон температур при эксплуатации в диапазоне: от 10 до 32,5 ºC
Влажность при эксплуатации в диапазоне: от 30 до 70% относительной влажности
Размеры (W x D x H) не более 568 x 596 x 392 мм 
Вес: не более 38,05 кг
Кабель USB 2.0 со спец. проверкой в наличие 
Проведение специальной проверки с выдачей "Заключения": в наличииHP
	шт.
	2
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	3
	Принтер 
	Принтер А-3 Kyocera FS-6970DN или эквивалент
Характеристики: 
Технология: KYOCERA ECOSYS лазерная печать, в наличии
Процессор: не хуже  PowerPC 440/600 МГц
Интерфейс подключения: не менее 1 Hi-Speed двунаправленного параллельного порта (IEEE 1284), не менее 1 порта USB 2.0 (высокоскоростного), предназначенного для USB-носителей флэш-памяти USB, не менее 1 порта Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
Не менее 1 слота для дополнительного внутреннего сервера печати.
Не менее 1 слота для дополнительной карты CompactFlash®, предназначенного для USB-носителей флэш-памяти USB
Скорость печати: не менее  35 стр./мин. формат A4, не менее 17 стр./мин. формат A3
Формат: А3
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, A3-А5, 60–120 г/м²
Выход первой страницы: не более 9 сек.
Время прогрева: не более 15 секунд с момента включения питания
Память: не менее 128 Мб, максимум 1152 Мб
Емкость лотков стандартно: не менее 250 + 100 листов, Многоцелевой лоток на 100 листов 60–200 г/м², A3, В4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 70 x 148 мм до 297 x 450 мм) Универсальная кассета для бумаги на не менее 250 листов, 60–120 г/м²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, пользовательский (от 140 x 148 мм до 297 x 432 мм)
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 250 листов
Максимальная емкость лотков: не менее 1 350 листов
Эмуляция: PCL 6/ , Postscipt3 KPDL3, HP-GL7550A - KC GL, прямая печать файлов PDF, Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630 в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 20.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 150.000 стр.
Рабочий цикл: не менее 300.000 стр.
Стартовый тонер: не менее 7 500 страниц формата A3 при 5% заполнении в наличии
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) печать: 51 дБ(А), режим ожидания: 29 дБ(A)
Потребляемая мощность: печать: не более 516 Вт, в режиме ожидания: не более 29 Вт
Вес: не более 19,5 кг
Особенности: Прямая печать PDF-файлов с шифрованием SSL, с USB накопителей в наличии
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	5
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	4
	Принтер 
	Принтер А-3 цветной Xerox Phaser P7500N Color или эквивалент
Характеристики: 
Технология: Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная в наличии
Быстродействие процессора не хуже 1000 МГц
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0, не хуже  Ethernet 10/100/1000
Скорость печати: не менее 35 стр./мин формата А4 моно/цвет, не менее 20 стр./мин формата А3
Формат: А3
Тип печати: цветной
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: опционально
Выход первой страницы моно/цвет: не более 7 сек.
Время прогрева: не более 46 секунд с момента включения питания
Память: не менее 512 Мб
Емкость лотков подачи стандартно: не менее 600 листов
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 400 листов
Максимальная емкость лотков: не менее 2100
Язык описания страниц: PCL6, True Adobe, PostScript 3 в наличии
Максимальный объем печати в месяц: не менее 150.000 стр.
Жидкокристаллический дисплей: тип LCD, не менее 6 строк
Плотность материала: не менее 67 – 280 г/кв.м
Форматы печатных носителей: SRA3, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Statement, Executive, Letter, US Folio, Legal, Tabloid, Tabloid Extra, Конверты (A7, Monarch, DL, B5, C6, C5, C4), Произвольный размер (ширина: 100 - 320 мм, длина: 140 - 1200 мм) в наличии
Размеры (W x D x H) не более 665 x 640 x 399 MM 
Вес: не более 66 кг
Особенности, типы печатных носителей: Бумага, пленка, глянцевая бумага, наклейки, конверты
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	3
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	5
	Многофункциональное устройство 
	МФУ А-3 Xerox WorkCentre 5020/DN или эквивалент
Характеристики: 
Технология: Монохромная лазерная
Быстродействие процессора: не хуже 400 МГц
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0, не хуже  Ethernet 10/100
Скорость печати: не менее 20 стр./мин формата А4, не менее 10 стр./мин формата А3
Формат: А3
Сканирование: не менее  20 стр/мин. (600 dpi, A4, монохромное)
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 600 x 600 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно
Автоподатчик оригиналов: стандартно
Выход первой страницы: не более 7,5 сек.
Время прогрева: не более 27 секунд с момента включения питания
Память: не менее 128 Мб
Емкость лотков подачи стандартно: не менее 300 листов
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 250 листов
Максимальная емкость лотков: не менее 800 листов
Язык описания страниц: PCL в наличии
Максимальный объем печати в месяц: не менее 25.000 стр.
Дисплей: цифровой в наличии
Плотность материала: не менее 60 – 110 г/кв.м
Размеры (W x D x H) не более 595x532x605  MM 
Вес: не более 39 кг
Особенности: Функция N-Up, масштабирование 50-200% в наличии.
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	9
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	6
	Многофункциональное устройство 
	 МФУ А-3 Kyocera TASKalfa 4501i или эквивалент
Характеристики: 
Технология: Черно-белое лазерное устройство KYOCERA на HyPAS™ платформе в наличии
Быстродействие процессора: не хуже Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 МГц
Интерфейс подключения: не менее 1 USB 2.0 (Hi-Speed), не менее 1 USB Host 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, не менее 1 слота для дополнительной сетевой карты, не менее 1 слота для дополнительной карты CompactFlash, слот для опции факса
Скорость печати: не менее 45 стр./мин формата А4, не менее 22 стр./мин формата А3
Формат: А3
Сканирование: не менее  160 стр/мин. (300 dpi, A4, монохромное), 80 стр/мин. (300 dpi, A4, цветное)
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 600 x 600 dpi, технология Multi-bit для улучшения качества печати до 9600 x 600 точек на дюйм в наличии
Двухсторонняя печать: стандартно, не хуже A5R–304,8 x 457,2 мм, 60–256 г/м²
Автоподатчик оригиналов:  реверсивный не менее 100 л., 45-160 г/м², A3-A5R в наличии
Выход первой страницы: не более 3,8 сек.
Время прогрева: не более 23 секунд с момента включения питания
Память: не менее 2 Гб, жесткий диск на 160 Гб в наличии
Емкость лотков стандартно: не менее 2*500 + 150 листов, 
Входной многоцелевой лоток на: не менее 150 листов плотностью 60–300 г/м² формата A6R–305 x 457 мм, табулированная бумага (136–256 г/м²), баннеры - макс. 305 x 1220 мм; 2 универсальные кассеты на не менее 500 листов плотностью 60–220 г/м², 140 x 182-305 x 457 мм
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 250 листов
Эмуляция: PCL6 (5e/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый) в наличии
Рабочий цикл печати: не менее 600.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 200.000 стр.
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) печать: не более 50,1 дБ 
Режим ожидания (режим готовности): не более 37,0 дБ(A)
Потребляемая мощность: печать: не более 780 Вт, в режиме ожидания: не более 170 Вт, спящий режим: не более 8,4 Вт, в режиме готовности: не более 1,83 Вт
Размеры (W x D x H) не более 668 x 767 x 747 мм (основное устройство) MM 
Вес: не более 82 кг (основное устройство)
Особенности: прямая печать XPS и PDF в наличии
Предустановленные коэффициенты масштабирования: не хуже 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение
Диапазон масштабирования: не менее 25 - 400 % с шагом 1 %
[bookmark: _GoBack]Кабель USB 2.0 в наличие 
	шт.
	1
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	7
	Плоттер 
	Плоттер А-0 HP Designjet Z5200ps Photo Printer или эквивалент
Характеристики:
Технология: Термальная струйная печать HP в наличии
Интерфейс подключения: не менее 1 USB 2.0 (Hi-Speed), не менее 1 USB Host 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, не менее 1 разъема для аксессуаров EIO Jetdirect
Формат: А0, не менее 1118 мм
Тип печати: цветная
Разрешение: не хуже 2400 x 1200 dpi
Минимальная ширина линий: 0,08 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Точность печати линий: не хуже +/- 0,2% указанной длины вектора или +/- 0,1 мм (большее значение) при температуре 23° C, относительной влажности 50-60%, на материалах для печати E/A0 в режиме наилучшего качества или обычном режиме с матовой пленкой HP
Точность цветопередачи: В среднем менее 1,6 dE2000, 95% цвета менее 2,8 dE2000
Стабильность цвета: менее 1 dE2000 менее чем за 5 минут
Повторяемость результатов печати: В среднем менее 0,5 dE2000, 95% цветов менее 1,4 dE2000
Максимальная оптическая плотность (черного) :2,5 (4 L* мин) на быстросохнущей глянцевой фотобумаге HP высшего качества
Время печати цветного изображения ISO N5: формат А1 не более 5,1 мин/стр.
Скорость печати: не более 41 м²/ч
Память: не менее 32 Гб (виртуальная), жёсткий диск 160 Гб в наличии
Плотность печатных носителей: До 500 г/м²
Управление бумагой: полистовая подача в наличии, рулонная подача в наличии, лоток для носителей в наличии, автоматический резак (для всех носителей, кроме холста) в наличии
Языки управления принтером: Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (с бесплатным приложением HP Instant Printing Pro), в наличии
Потребляемая мощность: Печать: не более 170 Вт, в спящем режиме: не более 31 Вт, в режиме ожидания: не более 12 Вт
Размеры (W x D x H) не более 1770 x 690 x 1047 мм 
Вес: не более 86 кг
Особенности: Автоматическая калибровка цвета, выполняемая встроенным спектрофотометром, в наличии
	шт.
	3
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	8
	Плоттер 
	Плоттер А-1 HP Designjet T520 ePrinter или эквивалент
Характеристики:
Технология: Термальная струйная печать HP в наличии
Интерфейс подключения: не менее 1 USB 2.0 (Hi-Speed), не менее 1 USB Host 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX, WiFi
Формат: А1, не менее 610 мм
Тип печати: цветная
Разрешение: не хуже 2400 x 1200 dpi
Минимальная ширина линий: 0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Точность печати линий: не хуже +/- 0,1%
Максимальная оптическая плотность (черного) 8 L* мин/2,10 D
Время печати цветного изображения ISO N5: формат А1 не более 16,3 мин/стр.
Скорость печати-чертеж экономичный режим : не менее 70 отпечатка формата A1 в час
Память: не менее 1 Гб
Плотность печатных носителей: 60–280 г/м² (рулон/подача вручную); 60–220 г/м² (входной лоток)
Управление бумагой: полистовая подача в наличии, рулонная подача в наличии, входной лоток в наличии, автоматический резак в наличии
Языки управления принтером: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4, в наличии
Потребляемая мощность: Печать: не более 35 Вт, в спящем режиме: не более 4,5 Вт, в режиме ожидания: не более 0,3 Вт
Размеры (W x D x H) не более 987 x 530 x 932 мм
Вес: не более 34 кг
	шт.
	1
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	9
	Плоттер 
	Плоттер А-1 HP Designjet T790ps ePrinter или эквивалент
Характеристики:
Технология: Термальная струйная печать HP в наличии
Интерфейс подключения: не менее 1 USB 2.0 (Hi-Speed), не менее 1 USB Host 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX, не менее 1 разъема разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Формат: А1, не менее 610 мм
Тип печати: цветная
Разрешение: не хуже 2400 x 1200 dpi
Минимальная ширина линий: 0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Точность печати линий: не хуже +/- 0,1%
Максимальная оптическая плотность (черного) не хуже 2,15 (6 L*мин)
Время печати – чертеж экономичный режим формат А1 не более 32 с/стр.
Скорость печати-чертеж экономичный режим формат А1: не менее 93 отпечатка формата A1 в час
Память: не менее 8 Гб (виртуальная)
Плотность печатных носителей: 60–328 г/м²
Управление бумагой: полистовая подача в наличии, рулонная подача в наличии, автоматический резак в наличии
Языки управления принтером: Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, в наличии
Гарантия: не менее 1 года с даты продажи
Потребляемая мощность: Печать: не более 120 Вт, в режиме ожидания: не более 27 Вт
Размеры (W x D x H) не более 1262 x 702 x 1050 мм
Вес: не более 60 кг
	шт.
	1
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
Товар (оборудование) п.2 должен пройти специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
- исполнительная и эксплуатационная документация в 3 экземплярах;
- документы, подтверждающие проведение специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуется




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	8.1.   Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.
8.2.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.3. При гарантийном случае Товар (оборудование), имеющий специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах, должен подлежать замене на  Товар (оборудование) с проведением специальной проверки.
8.4. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и  не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга.
8.5. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.6. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.7.  Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).
8.8.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Поставляемое оборудование  должно соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуется




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	14.1. Заключение о проведении специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах должно быть отправлено на бумажном и CD/DVD носителях фельдсвязью по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д. 6 а.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	-
	-




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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