ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка строительной техники для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемая к поставке строительная техника должна быть серийно выпускаемой, годом выпуска не ранее 2013 г. (новой).
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Колесный экскаватор JCB JS160W  


	Год выпуска – не ранее 2013
Двигатель одноименного производителя (JCB Diselmax 444) 

Мощность, кВт (л.с.) – не менее 97 (132)
Генератор переменного тока 24В, 50А

Аккумуляторы 2х12В для тяжелого режима работы

Два фильтра фильтрации топлива с сепаратором для воды

Эксплуатационный вес, кг – не более 16299

Габаритные размеры ДхШхВ, мм. – не менее 8306х2490х3195

Глубина копания, мм. – не менее 6451

Максимальная высота копания, мм. – 9688

Максимальный вылет (на уровне земли), мм. – 9351

Максимальная высота погрузки поверх бортов, мм  – 7174

Максимальная скорость передвижения, км/ч. – 25

Внутренняя ширина по спаренным колесам, мм. – не менее 1330

Внешняя ширина по спаренным колесам, мм. – не менее 2490

Дорожный просвет, мм. – не менее 350

Расстояние от центральной оси спаренных колес до земли, мм. – не менее 498

Длина задней части, мм. – не более 2330

Просвет под противовесом, мм. – не менее 1270

Скорость поворота платформы, об/мин. – не менее 10,4

Высокопрочная ребристая U-образная секция ходовая часть

Привод на четыре колеса, передний управляемый мост-качающийся (для передвижения по пересеченной местности)

Допустимая нагрузка на мосты, т. – не менее 32

Рулевое управление-полностью гидравлическая система

Полностью гидравлическая двухконтурная тормозная система

Стояночный тормоз-встроен в трансмиссию

Основные насосы-два аксиально-поршневых насоса с переменным объемом с потоком, л/мин. – не менее 2х138

Максимальное давление в основном контуре, бар. – не менее 343

Система управления экскаватором AMS: A(ABTO: 100% мощности 100% потока); Е (ЭКОНОМИЯ: 80% мощности 95% потока); Р (ТОЧНОСТЬ: 55% мощности 90% потока); L (ПОДЪЕМ:55% мощности 63% потока)

Шины сдвоенные 10.00*20 (16PR)
Топливный бак, л. – не менее 310

Система охлаждения двигателя, л. – не менее 19,5

Масло двигателя, л. – не более 20,4

Гидравлическая система, л. – не более 124

Гидравлический бак, л. – не более 73

Трансмиссия, л. – не более 25

Дифференциалы мостов не менее - задний 12л., передний 14л.

Ступицы мостов – каждая не менее 2л.

Отопитель кабины оператора

Кондиционер кабины оператора

Монострела длиной, м. – 5,45

Рукоять длиной, м. – 3,05

Передний бульдозерный отвал

Две задние выносные опоры

Ковш объемом не менее 0,72 м3.

Проблесковый маяк

Электрический топливоперекачивающий насос с режимом отсечки

Рабочее освещение на поворотной платформе и стреле экскаватора

Дополнительное рабочее освещение на кабине оператора

Дополнительная система фильтрации гидравлического масла «Plexus» с точностью фильтрации, мкм. – не более 1,5

Аккумуляторная батарея увеличенной емкости

Инструкция по эксплуатации на русском языке

Гидравлическая разводка для подключения гидромолота

Телеметрическая система контроля техники «LiveLink»

	не менее 12 месяцев 
без ограничения наработки
	1
	ед.

	2
	Мини-погрузчик JCB 190


	Год выпуска – не ранее 2013
Двигатель 404D-22T
Двигатель полезная мощность, л.с./кВт  – не менее 61/44,7

Опрокидывающая нагрузка, кг. – не менее 1723

Вес, кг – не более 3127

Максимальная скорость, км/ч. – не менее 12

Клиренс, мм. – не менее 238

Высота выгрузки (параллельный ковш), мм. -2840

Высота выгрузки (опущенный ковш), мм. – 2260

Горизонтальный вылет ковша (ковш поднят), мм. – 970

Горизонтальный вылет (ковш на земле), мм. – 1000

Полностью остекленная кабина оператора

Стеклоочиститель лобового стекла

Отопитель кабины

Вход сбоку, обеспечивающий удобство и безопасность

Каретка для быстрой смены оборудования

Ковш погрузчика шириной не более 1829 мм. С зубьями объемом не менее 0,44м3

Палетные вилы

Функция вертикального подъема ковша

Низкопоточная гидравлическая разводка

Проблесковый маячок

Задние дорожные огни

Инструкция пользователя на русском языке

Конструкционная масса, кг. – не более 3225

Габаритные размеры, мм. – не более 3560/1600/1980

Колесная база не менее, мм. – 1070

Ручной рычаг газа с электронным управлением

Трансмиссия гидростатическая

Сервоуправление гидростатической трансмиссией

7-ми позиционные джойстики управления погрузчиком

Однобалочная стрела, расположенная справой стороны погрузчика

Аварийный клапан опускания стрелы

Функция вертикального подъема стрелы

Боковая дверь расположена с левой стороны погрузчика

Шины – 10х16,5х8PR

Полностью остекленная кабина

Зеркало заднего вида сферической формы

Откидная кабина

Выключатель массы

Стандартный отопитель кабины с системой против запотевания стекол

Быстросъемная фронтальная механическая каретка для быстрой смены навесного оборудования

Вилы погрузчика

Вспомогательный гидравлический поток производительностью не менее 70л/мин

Обзорность с рабочего места оператора, град. – не менее 270

Виниловое подрессоренное кресло оператора

Инерционный ремень безопасности оператора

Проблесковый маячок

Бурильное оборудование одноименного производителя: с переходной плитой, с двумя усиленные (HEAVY DUTY) шнеками диаметром 460мм и 600мм длиной 1200мм и одним удлинителем 1000мм, адаптированное под работу с погрузчиком

Угол съезда, град. – 25

Шприц для смазки шарниров

Высота разгрузки (ковш опущен), мм. – не менее 2260

Высота разгрузки (поверх бортов), мм. –  не менее 2840

Высота подъема стрелы до полностью поднятого шарнирного пальца, мм. – не менее 3000

Вылет на уровне земли (режущая кромка), мм. – не менее 1000

Максимальный вылет при полном подъеме (режущаякромка), мм. – не менее 990

Глубина копания (режущая кромка в горизонтальном положении), мм. – не менее 10

Угол подъема ковша на уровне земли, град.. – не менее 30

Угол опрокидывания ковша, град. – не менее 42

Радиус поворота по краю ковша, мм. – не менее 2090

Радиус поворота по быстросъемной каретке, мм. – не менее 1140

Радиус поворота по задней части рамы, мм. – не менее 1650

Дорожный просвет, мм. - не менее 210

Номинальная грузоподъемность, кг. - не менее 862

Опрокидывающая нагрузка, кг. - не менее 1723

Подъемная сила погрузчика, кг. - не менее 1570

Усилие отрыва ковша, кг. - не менее 2140

Емкость гидравлической системы погрузчика, л. – 42

Емкость топливного бака, л. - не менее 98

Емкость системы охлаждения двигателя, л. - не менее 15

Емкость масляной системы двигателя, л. - не менее 10

Емкость левого кожуха цепной передачи, л. = не менее  7,6 

Емкость правого кожуха цепной передачи, л. = не менее 7,6

	не менее 12 месяцев 
без ограничения наработки
	2
	ед.

	3
	Гусеничный мини-экскаватор JCB-8018


	Год выпуска – не ранее 2013

Двигатель 403С-11Disel

Мощность кВт/л.с. – не менее 14,7/20

Эксплуатационный вес, кг - не менее 1822

Резиновые гусеницы шириной, мм. – не более 230

Раскладной с обеих сторон бульдозерный отвал, оснащенный дорожными опорами

Стрела длиной, мм. – не менее 1807

Рукоять длиной, мм. – не менее 1161

Гидравлическая разводка для подключения гидромолота/бурильной установки производительностью, л/мин. – не менее 26

Максимальная глубина копания (отвал поднят), мм. – не менее 2343

Максимальная глубина копания (отвал опущен), мм. – не менее 2736

Радиус копания по земле, мм. – не менее 4121

Максимальная высота копания, мм. – не менее 3555

Максимальная высота выгрузки, мм. – не менее 2628

Скорость передвижения минимальная , км/ч. – 2,2

Скорость передвижения максимальная , км/ч. – 3,9

Ширина ходовой тележки (сложенные гусеницы-транспортное состояние), мм.  – 980

Ширина ходовой тележки (раздвинутые гусеницы-рабочее состояние), мм. – 1340

Габаритные размеры не менее ДхВхШ, мм. – 3523х2318х996, высота ходовой тележки, мм. – не менее 366

Длина ходовой части, мм. – не менее 1484

Радиус поворотной платформы, мм. – не менее 1059

Клиренс: нижняя часть ходовой тележки-поверхность земли, мм. – не менее 158

Клиренс: нижняя часть поворотной колонки-поверхность земли, мм. – не менее 394

Тяговое усилие на механизме передвижения, кН. – не менее 13,8

Техсекционный гидравлический насос производительностью, л/м. – не менее 436 (15,7х15,7х12,2)

Максимальное давление в гидравлической системе (стрела/рукоять/передвижение) не менее, Bar:230

Максимальное давление в гидравлической системе (вращение поворотной платформы) не менее, Bar:230

Соединительно звено рукоять-ковш

Ковш шириной, мм. – не менее 600

Межцентровое расстояние звездочка-натяжное колесо, мм. – не менее 1127

Топливный бак объемом, л. – не менее 23,5

Емкость гидравлической системы, л. – не менее 28

Емкость гидравлического бака, л. – не менее 25

Емкость системы охлаждения двигателя не менее, л. – 5

Емкость масляного картера двигателя, л. – не менее 4

Уровень шума вне кабины, dB. – не менее 93

Уровень шума в кабине, dB. – не более 77

Полностью остекленная кабина оператора

Отопитель кабины

Рабочее освещение

Инструкция по эксплуатации
	не менее 12 месяцев 
без ограничения м/ч
	1
	ед.


                   Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в документации аукциона на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]       
         3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость техники, НДС, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, полный комплект тех. документации, прочие расходы и затраты.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
