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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку:  комплекта гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий 
Для  объекта: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Ед. изм
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8
	код ОКП -9

	
	Комплект гидравлического оборудования 
	Для фрагментации металлоизделий
	
В соответствии с  ТУ 485485-033-07508612-2010;
ТУ 485485-029-07508612-2010;
ТУ 485485-028-07508612-2010
	В состав комплекта входят:
1. Ножницы комбинированные  
2. Станция насосная 
3. Удлинитель барабанный  

	Компл.
	2
	В течение 30  календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, но не позднее 20.11.2013г. Допускается досрочная поставка продукции
	Гарантийные сроки определяются в соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.
	

	1.
	Ножницы комбинированные  МНКГ-80 (либо аналог)
	Максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали (предел прочности не более 590 МПа): 30 мм
Максимальная длина разрезаемого листа из стали 20 ГОСТ 1050-88: 10 мм.
Максимальная длина прореза листа из стали 20 ГОСТ 1050-80 размером 1000х200 мм, толщиной 1,5 мм: 120 мм
Максимальная расширяющая сила: 58 кН
Максимальная стягивающая сила: 71 кН
Максимальная длина раскрытия концов лезвий: 345±5 мм
Масса изделия: 14,5 кг
паронитовой прокладкой, втулка и бобышка 

	В соответствии с  ТУ 485485-033-07508612-2010
	
	
	
	
	
	382850

	2.
	Станция насосная СН-64 с двигателем «Honda» 
(либо аналог)
	Рабочее давление на выходе: 80,0+4 Мпа
Производительность при Рвых.=20 МПа, n=7000об/мин. и t рабочей жидкости 20+50С — 1 + 0,1 л/мин.
Рабочая жидкость — масло АМГ 10
Насосная станция СН-64 снабжена 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения «HONDA GX50»
Заправочный объём рабочей жидкости (АМГ-10) — 1,5л
Длина рукава высокого давления (1шт.) — 5м
Длина рукава низкого давления (1шт.) — 5м
Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью – 13,5 кг
Габаритные размеры насосной станции СН-64: (длина, высота, ширина) — 432х386х292м
	В соответствии с  ТУ 485485-029-07508612-2010
	
	
	
	
	
	473429

	3.
	Удлинитель барабанный  УБ-1/15
(либо аналог)
	Давление рабочей жидкости: в линии высокого давления: 80+9 МПа
Давление рабочей жидкости: в линии слива: не более 32 МПа
Масса: 7,2 кг
	В соответствии с  ТУ 485485-028-07508612-2010
	
	
	
	
	
	3150291




	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика   
 до склада Заказчика (454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 45).
Порядок приемки товара: Приемка производится на территории Заказчика в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

	            Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических 
и иных документов при поставке товаров

	На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.  

	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

	Комплект гидравлического оборудования в упаковочных комплектах в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170.
При транспортировании комплекта гидравлического оборудования должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Техобслуживание комплекта гидравлического оборудования проводится в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования, входящего в комплект. 
При эксплуатации комплекта гидравлического оборудования должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

	
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка товара осуществляется в объеме, установленным Заказчиком, в оговоренные сроки в цельной упаковке, без внутренних повреждений.
В случае, если участник запроса цен предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе предложений приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.
Участник процедуры закупки должен иметь опыт оказания услуг  в рамках заключенных договоров с завершенными в 2011-2012 гг. услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с  учетом НДС, указанной в документации 

	
РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Комплект гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий приобретается в соответствии с
- Планом мероприятий по подготовке и выводу из эксплуатации ПХРО Челябинского отделения ФГУП «РосРАО». 
- Приложением №1, утвержденное  Приказом ФГУП «РосРАО» от 21.08.2012г № 358 «О выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов». 
- Проектом предложения от филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» о дополнительном оснащении отделений филиалов территориальных округов в 2013 году техническими средствами, приборным парком и оборудованием для обращения с РАО.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта гидравлического оборудования для фрагментации металлоизделий для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

