ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку корпусов алюминиевых 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка корпусов алюминиевых для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

Оборудование должно быть серийным.

В случае поставки эквивалента поставщик за 1 месяц до поставки изделий представляет исходные данные для изменения конструкторской документации, оплачивает расходы по доработке КД, оплачивает проведение технологических испытаний и, в случае наличия таковой, оплачивает разницу затрат на монтаж оборудования. Контактное лицо при взаимодействии с Заказчиком – Дворцов Николай Владимирович, тел. (495) 399-95-06
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Корпус алюминиевый с силиконовым уплотнением 

A115 SIL 

(или эквивалент)
	Корпус должен быть из алюминия с силиконовым уплотнением крышки
Цвет группы корпусов: Серебристо-серый, похоже на RAL 7001.
Класс защиты: IP 66/DIN EN 60529.
Материал корпуса: G Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана; V215: Vestamid, уплотнение CR;
Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, винт заземления.
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A 175 мм
B 80 мм
C 57 мм
a1 165,5 мм
a2 150,4 мм
b1 70,5 мм
b2 47,4 мм
c1 15 мм
c2 51 мм

	не менее 24 месяцев
	500
	шт.

	2
	Корпус алюминиевый с силиконовым уплотнением 

A122 SIL
(или эквивалент)
	Корпус должен быть из алюминия с силиконовым уплотнением крышки
Цвет группы корпусов: Серебристо-серый, похоже на RAL 7001.

Класс защиты: IP 66/DIN EN 60529.
Материал корпуса: G Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана; V215: Vestamid, уплотнение CR; 

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, винт заземления
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A 220 мм
B 120 мм
C 81 мм
a1 209 мм
a2 186 мм
b1 109 мм
b2 64 мм
c1 20 мм
c2 72 мм


	не менее 24 месяцев
	300
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

не позднее 50 дней с даты подписания договора 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Эксперт по ТХ                                                                                                                                                                                                 М.С. Дроздов

