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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту зданий.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2013 г.
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт помещений производственного здания согласно дефектной ведомости.

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Ведомость объемов работ № 11-193ЭЗ

Ведомость объемов работ № 11-252ЭЗ

Ведомость объемов работ № 012-077/1

Ведомость объемов работ № 012-078/1

Ведомость объемов работ № 012-079/1

Ведомость объемов работ № 013-005

Ведомость объемов работ № 013-007

	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил ит.д.) и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11-193ЭЗ

	Здание 1. Ремонтные работы. Ворота.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Ворота.

	1
	Разборка заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0.0625

	2
	Монтаж   ворот  металлических утепленных
	1 т конструкций
	0.4375

	4
	Ворота металлические глухие
	т
	0.4357

	5
	Замки накладные
	компл.
	1

	6
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	1

	7
	Петля накладная
	шт.
	4

	8
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей
	1 м3 изоляции
	0.3125

	9
	Плиты теплоизоляционные: из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25
	м3
	0.3188

	10
	Облицовка листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0.0424

	11
	Поликарбонат толщиной 4 мм цветной
	м2
	4.24

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных дверей, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0424

	13
	Монтаж: конструкций дверей металлических утепленных
	1 т конструкций
	0.099

	14
	Двери стальные утепленные
	шт.
	1

	15
	Замки накладные
	компл.
	1

	16
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	1

	17
	Петля накладная
	шт.
	2


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11-252ЭЗ

	Строение 2. Ремонт санузлов и душевой.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.042

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.14

	3
	Демонтаж: унитазов и чаш Генуя
	100 приборов
	0.02

	4
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	100 шт. арматуры
	0.02

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0.021

	6
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.01

	7
	Перемычка : 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	1

	8
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0441

	9
	Пробивка в кирпичных стенах размером: до 130х130 мм
	100 шт.
	0.08

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.075

	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	1

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.075

	13
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1

	14
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	1

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.1252

	16
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0.042

	17
	Установка смесителей в душевой
	10 шт.
	0.2

	18
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	4

	19
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0.14

	20
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.014

	21
	Установка и крепление обрейковки
	100 м коробок блоков
	0.064

	22
	Установка и крепление наличников ПВХ
	100 м коробок блоков
	0.084


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-077/1
	

	Ремонт помещений ангара.Общестроительные работы.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные работы.
	

	                           Двери.
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,1176
11,76/100
	

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0714
(3,78+3,36)/100
	

	3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378
3,78/100
	

	4
	Блоки дверные однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба   2884,88/4,01=719,42
	м2
	10,92
7,14+3,78
	

	5
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.214
	

	6
	Наличники  шпонированные
	м
	60
	

	7
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	6
	

	8
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	6
	

	9
	Установка и крепление обрейковки
	100 м коробок блоков
	0.204
	

	10
	Бруски деревянные: 85*50 мм
	м
	22.85
	

	                           Окна.
	

	11
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.056
	

	12
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.056
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	13
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	5.6
	

	14
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 п. м
	0.066
	

	15
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	6.6
	

	16
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0.124
	

	17
	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0198
(6,6*0,3)/100
	

	18
	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.043
	

	19
	Монтаж стальных нащельников из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	0.18
	

	20
	Стоимость нащельников
	м
	18
	

	                           Полы.
	

	21
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.24
	

	22
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	0.24
	

	23
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.068
	

	24
	Разборка в зданиях и сооружения   цементных стяжек толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0.0338
	

	25
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять  к расценке 46-04-011-12
	100 м2 покрытия
	0.0338
	

	26
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.3824
	

	27
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	0.24
	

	28
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.068
	

	29
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.068
	

	30
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	0.24
	

	31
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0.24
	

	32
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее
	100 м плинтуса
	0.264
	

	33
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.068
	

	34
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.068
	

	35
	Заделка выбоин в полах: бетонных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0.01
	

	                           Потолок.
	

	36
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0.24
	

	37
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0.068
	

	38
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	10
	

	                           Стены.
	

	39
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0.46
	

	40
	Разборка обшивки  стен из  плит древесностружечных
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.3208
	

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.46
	

	42
	Грунтовка акриловая
	т
	0.006
	

	43
	Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.46
	

	44
	Оклейка обоями под покраску стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.74
	

	45
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза
	100 м2 поверхности стен
	0.74
	

	46
	Краска акриловая: ВД-АК-101
	т
	0.024
	

	47
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.036
	

	48
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3864
	

	49
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.3468
	

	50
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.42
	

	51
	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	0,312
2,6*0,12
	

	52
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.043
	

	53
	Сплошная шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.043
	

	54
	Заделка  окон: железом
	10 м2
	0,12
1,2/10
	

	55
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	

	56
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	

	57
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.06
	

	58
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.422
	

	59
	Установка экранов ограждения радиаторов
	100 шт. изделий
	0.08
	

	60
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	м2
	5.76
	

	61
	Установка смотровых лючков
	1 решетка
	8
	

	62
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	1.5
	

	63
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	1.5
	

	                           Раздел 2. Отмостки.
	

	64
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0084
0,84/100
	

	65
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм
	м3
	0.84
	

	66
	Устройство  бетонных отмосток толщ. 100мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.01
	

	67
	Устройство асфальтобетонных покрытий  отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.3
	

	68
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0.3
	


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-078/1

	Электромонтажные работы.  Здание ангара. 

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Электроосвещение.

	1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.78

	2
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.04

	3
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	4
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.1

	5
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА
	шт.
	10

	6
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20
	10 шт.
	4

	7
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	4

	8
	Светильник: местного освещения
	100 шт.
	0.08

	9
	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке
	шт
	8

	10
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0.04

	11
	Выключатели
	шт.
	4

	12
	Блоки с четырьмя розетками утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.05

	13
	Розетка
	шт.
	20

	14
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0.37

	15
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.37

	16
	Трубки защитные гофрированные д 20мм
	м
	37

	17
	Коробка универсальная
	шт.
	9

	18
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0.59

	19
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0.59

	20
	Кабель-канал 20x12,5 мм
	м
	60

	21
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке   напряжением 0,66 Кв  ВВГ нг- LS сеч. 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.1

	22
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.06

	                           Раздел 2. Слаботочные устройства.

	23
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	6

	24
	Конструкция для установки извещателя
	1 шт.
	6

	25
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  (б/у)
	1 шт.
	6

	26
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	0.03

	27
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката КСПВЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2
	1000 м
	0.003

	28
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	6

	29
	Коробка
	шт.
	6

	30
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.03

	31
	Трубки защитные гофрированные д 16мм
	м
	3

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №012-079/1

	Ремонт помещений.Сантехнические работы.Ангар.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Разборка.

	1
	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0.01

	2
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0.01

	3
	Демонтаж: унитаза и чаши
	100 приборов
	0.02

	4
	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0.01

	                           Раздел 2. Сантехнические работы.

	5
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	6
	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-15
	шт.
	1

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0.14

	8
	Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб
	шт.
	2

	9
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.532

	10
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм
	100 м трубопровода
	0.68

	11
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм
	шт.
	2

	12
	Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб
	шт.
	5

	13
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм
	10 шт.
	0.2

	14
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2"
	шт.
	4

	15
	Тройник размером: 1/2"
	шт.
	4

	16
	Угольник Н-В размером: 1/2"
	шт.
	9

	17
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	5.4

	18
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0.02

	19
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0.01

	20
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.02

	21
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	1,2
12/10

	22
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм
	м
	13.2

	23
	Смена: умывальников
	100 приборов
	0.02

	24
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	4

	25
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт.
	2

	26
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм
	компл.
	2

	27
	Смена смесителей
	100 шт.
	0.02

	28
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.2

	29
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	2

	                           Раздел 3. Наружные работы.

	30
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.4

	31
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0.4

	32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0.532

	33
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	компл.
	1

	34
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1

	35
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4.26

	36
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	2

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №013 - 005
	

	Ремонт торцевой стены. Здание 3.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.63
	

	2
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0.36
	

	3
	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0.36
	

	4
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2 покрытия кровли
	0.36
	

	5
	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.54
	

	6
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами
	1 т
	0.081
	

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	6.84
	

	8
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,105
(75+30)/1000
	

	9
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.01
	

	10
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1 м3
	0.25
	

	11
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.54
	

	12
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	3,6
36*0,1
	

	13
	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150
	м3
	3.672
	

	14
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0.36
	

	15
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0.24
	

	16
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0.36
	

	17
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0.54
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	18
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.2
	

	19
	Смена обделок из листовой стали   (парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м ( без стоимости материалов)
	100 м
	0.2
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.025
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.025
	

	22
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.012
	

	23
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	12
	

	24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	12
	


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-007

	Устройство отмосток. Строение 4.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	1

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений , группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,264
(10,4+16)/100

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1436
(103,6+40)*0,1/100

	4
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	14.9

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,06
40*0,15/100

	6
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм
	м3
	6.7

	7
	Устройство отмосток: бетонных толщиной 100 и 150мм
	100 м3 бетона
	0,1636
((103,6*0,1)+(40*0,15))/100

	8
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,036
103,6/100


