Форма D9

Техническое задания 

на поставку грузоподъемных механизмов
для нужд филиала «Северозападный» ОАО «Энергоспецмонтаж»
Предмет закупки грузоподъемные механизмы
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.1.1   Таль цепная г.п. 1 тн   6м – 2 шт.

 1.1.2  Таль цепная г.п. 3,2 тн  12м – 3 шт. 

1.1.3   Механизм тяговый монтажный  г.п. 3,2 тн  с тросом L=20м  МТМ-3,2 – 2 шт.

1.1.4   Механизм тяговый монтажный г.п.1,6тн   с тросом L=20м  МТМ-1,6 – 7 шт.

 1.1.5. Кошка приводная цепная г.п. 10тн   12м – 4 шт.

 1.1.6  Кошка не приводная цепная г.п. 1.5тн   12м – 4 шт.

1.1.7   Таль г.п. 10т    Т В-100 – 1 шт.

 1.1.8  Таль цепная г.п. 0,5 тн  12м – 5 шт.

 1.1.9  Таль цепная г.п. 1 тн  12м – 4 шт.

 1.1.10 Таль цепная г.п. 2 тн  12м – 3 шт.

 1.1.11 Домкрат реечный г.п. 2-3 тн. – 5 шт.

 1.1.12 Домкрат реечный г.п. 5 тн. – 5 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2011 года, 

не бывшим в употреблении, не восстановленным,   не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП 29 1528 2 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемое оборудование предназначено для подъема и перемещения грузов


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии  с требованиями завода – изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	№ п/п

                   Наименование

Техническая характеристика

1

Таль цепная г.п. 1 тн   цепь-  6м
Вертикальный подъем груза массой не менее 1 тн. Длина цепи – не мене 6 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
2

Таль цепная г.п. 3,2 тн  цепь- 12м
Вертикальный подъем груза массой не менее 3,2 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
3

Механизм тяговый монтажный  г.п. 3,2 тн  с тросом L=20м  МТМ-3,2
Горизонтальное перемещение груза массой не менее 3,2 тн. Длина троса – не мене 20 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
4

Механизм тяговый монтажный г.п.1,6тн   с тросом L=20м  МТМ-1,6
Горизонтальное перемещение груза массой не менее 1,6 тн. Длина троса – не менее 20 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
5

Кошка приводная цепная г.п. 10тн   цепь - 12м 
 Подъем и перемещение груза по монорельсам массой не менее 10 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
6

Кошка не приводная цепная г.п. 1.5тн  цепь- 12м 
Подъм и перемещение груза по монорельсам массой не менее 1,5 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет
7

Таль г.п. 10т    Т В-100  цепь – 9 м
Вертикальный подъем груза массой не менее 10 тн. Длина цепи – не мене 9 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
8

Таль цепная г.п. 0,5 тн  цепь -12м
Вертикальный подъем груза массой не менее 0,5 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
9

Таль цепная г.п. 1 тн  цепь - 12м
Вертикальный подъем груза массой не менее 1 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
10

Таль цепная г.п. 2 тн цепь -  12м
Вертикальный подъем груза массой не менее 2 тн. Длина цепи – не мене 12 м. Срок службы не менее 5 лет по ГОСТ 28408-89
11

Домкрат реечный г.п. 2-3 тн
Подъем и перемещение груза по монорельсам массой не менее 3 тн Срок службы не менее 5 лет  ГОСТ 2172-80
12

Домкрат реечный г.п. 5 тн
Подъем и перемещение груза по монорельсам массой не менее 5 тн Срок службы не менее 5 лет ГОСТ 2172-80


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с п.4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии  с документацией завода - изготовителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не установлено.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не установлено.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не установлено.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не установлено 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не установлено.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В соответствии п.1.1 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик должен представить в своем техническом предложении и подтвердить точное соответствие параметров и характеристик, представляемого им оборудования, параметрам и характеристикам запрашиваемого оборудования, требуемого Заказчиком, определенным в настоящем ТЗ, спецификации и иным специальным требованиям. 

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортом предприятия изготовителя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен предоставить в 2-х экземплярах полный комплект технической документации на русском языке (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, сборочные чертежи, расчеты на прочность и т.д.) на все оборудование и комплектующие, входящие в состав сборных изделий.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка Товара осуществляется по адресу: 107150 Тверская обл.  г. Удомля. Стройплощадка КАЭС.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати)  месяцев со дня поставки Товара.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя, указанными в паспорте или руководстве по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, в том числе: «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации  и иные документы необходимые для приемки и эксплуатации оборудования должны быть представлены на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не установлено


Директор
                                                                       А.А.Голиков 

