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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем для хозяйственно-бытовых помещений объектов военной инфраструктуры, используемые в режиме 24 часа 7 дней  в неделю. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	486360


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приточно-вытяжная установка предназначена для вентиляции зданий и сооружений различного назначения Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Не предусмотрены




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Согласно таблице №1

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно таблице №1

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	           Вентиляционное оборудование должно иметь повышенный ресурс и надежность для работы без перерыва 365 дней в году 24 часа в сутки. Назначенный беспрерывный период  работы между ремонтами должен быть не менее 20000 часов. Надежность поставляемого оборудования должна быть подтверждена референциями по поставкам на объекты МО РФ не менее чем за 5 лет. 

         Запасные части и расходные материалы должны быть подтверждены к поставке с действующего производства в срок не более 3-х суток.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	        Установки должны быть изготовлены напольного или подвесного исполнения в соответствии с требованиями проекта. Изменения вариантов исполнения установок при поставке не допускается. Изменение стороны и направления обслуживания установок не допускается.

        Патрубки калориферов должны быть усилены по конструкции против сворачивания и выполнены из стали.

Фланцы корпуса воздухозаборных клапанов должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 1.5 мм.

Панели корпуса должны быть выполнены единой конструкцией с заливкой ППУ компаундом не поддерживающим горение. Применение разрезных или составных панелей, способных к расслоению,  не допускается.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	        Вентиляторы должны быть от балансированы в сборе с моторной группой

Панели глушителей должны иметь защиту от выветривания стекловолокна толщиной не менее 5.0мм.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	       Должна быть обеспечена гарантия сроком не менее 12 месяцев. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее года на улице.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание 380 Вольт 50 Гц 3 фазы

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	      Корпуса шкафов управления должны быть IP-54 стальные с порошковым покрытием.  На  внешней панели должна быть выведена вся индикация о работе и авариях. Управление в ручном, дистанционном режиме.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	     Все поставляемое оборудование должно быть произведено комплектно на одном заводе изготовителе включая системы управления.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть на русском языке и включать : наименование , серийный номер, номер счета, номер ТУ- завода изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	        Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды,  к особенностям погрузки и выгрузки Полиэтиленовая пленка для крупногабаритного оборудования, деревянные поддоны и картонные коробки. Упаковка должна выдерживать хранение сроком не менее года на улице.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	           Оборудование предъявляется до упаковки на заводе изготовителе представителю Заказчика, вместе с паспортами и техническими описаниями подтверждающими соответствие проекту и требованиям технического задания. После подписания акта приемки  возможно оформление товарных накладных на отгрузку. Поставщик предоставляет: товарно-транспортную накладную ( по форме ТТН-11), товарную накладную (торг12), счет- фактуру не позднее 25 числа отчетного периода.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать: паспорта, акты испытаний,  сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантийную документацию, инструкции по обслуживанию и ремонту. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией Передаются вместе с оборудованием после проведения приемки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение под навесом не более 12 месяцев


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Теплообменник – 22 шт.

Вентилятор индустриальный радиальный – 6 шт.

Вентилятор индустриальный радиальный – 5 шт.
Преобразователь частоты – 11 шт.

Клапан воздушный утепленный – 22 шт.

Клапан воздушный утепленный – 11 шт.

Воздушный клапан – 6 шт.

Шкаф автоматики для вентилятора индустриального радиального – 11 шт.

Канал-САУ-ЭН-1-3,7-3-6-RTS-4-80-0 (или эквивалент) – 1 шт.

Комплект автоматики для АВО – 2 к-та.

Комплект автоматики для КЦКП – 1 к-т.

Преобразователь частоты 5,5кВт – 1 шт.

Комплект автоматики для КЦКП – 1 к-т.

Преобразователь частоты 4кВт – 1 шт.

Комплект автоматики для КЦКП – 1 к-т.

Преобразователь частоты 3кВт – 1 шт.

Комплект автоматики КЦКП – 1 к-т.

Комплект автоматики – 1 к-т.

Преобразователь частоты 3кВт – 1 шт.

Преобразователь частоты 7,5кВт – 1 шт.

Комплект автоматики КЦКП – 1 к-т.

Комплект автоматики  КЦКП – 1 к-т.

Начало поставки – с даты подписания договора. 
Окончание поставки – в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Не предусмотрены
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Таблица №1
	

	2
	            Приложение №1
	

	3
	Приложение №2
	


Заместитель исполнительного директора –

директор Департамента внедрения СФЗ на объектах н/х   _________________________    В.Н. Скальский

Заместитель исполнительного директора –

директор Департамента строительства                                 _________________________    С.А. Зинов
Исполнитель                                                                            _________________________     Ю.В. Титов
