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Техническое  задание
на выполнение строительно-монтажных работ
 КИТСФЗ периметра и  АКПП ОАО «НИИТФА»

1. Общие данные

1.1 Место выполнения работ: г. Москва, Варшавское шоссе, 46 
1.2 Объект строительства: Участок периметра территории ОАО «НИИТФА» от здания Медицинского центра до ворот № 5 включительно, т.е. Зоны №№ 10, 9, 8 и 7 по Ситуационному плану (см. Приложение №1 к Техническому заданию).
1.3 Заказчик: ОАО «НИИТФА».
1.4 Требования к выполнению работ. 
Работы должны быть выполнены в соответствии с:
1) Настоящим техническим заданием;
2) Проектной документацией «Реконструкция системы физической защиты  «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА» (ОАО «НПК «Дедал», 2013г.);
3) Рабочей документацией «Система физической защиты ОАО «НИИТФА». КИТСФЗ периметра и АКПП» (ОАО «НПК «Дедал», 2014г.).
1.5 Действующей нормативной документацией применительно к видам и типам выполняемых работ. 
1.6 Дата начала работ: «___»__________2014г.
1.7 Дата окончания работ: «___»__________2014г.
1.8 Гарантия качества выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.9 Неотъемлемым приложением к данному Техническому заданию является Приложение №1 – Ситуационный план периметра объекта.

2. Содержание и объемы работ.

2.1 Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.
2.2 Осуществление взаимодействия с Административно-технической инспекцией Южного округа г.Москвы и оформления порубочного билета для выполнения работ по кронированию и/или вырубке деревьев, мешающих выполнению строительно-монтажных работ на участке строительства.
2.3 Осуществление взаимодействия с ГИБДД	 Южного округа г.Москвы и оформления соответствующих документов по ограничению дорожного движения автотранспортных средств по ул.Электролитный проезд на период выполнения строительно-монтажных работ.
2.4 Выполнение демонтажных работ в следующем объеме:
2.4.1 Демонтаж участков ж/б заграждения, суммарной протяженностью 285 м и фундаментных блоков.
2.4.2 Демонтаж металооконструкций на участке строительства (козырьковая часть СО «Радиан», контур заземления рабочего СО «Радиан», предупредительное заграждение, калитки в предупредительном заграждении, светильники освещения и т.п.).
2.4.3 Демонтаж откатных металлических ворот (Ворота №6 и Ворота №5).
2.5 Выполнение строительно-монтажных работ в следующем объеме:
2.5.1 Монтаж участков ж/б заграждения, суммарной протяженностью 285 м.
2.5.2 Монтаж двух ворот (Ворота №6 и Ворота №5) откатного типа с электромеханическим приводом. Ширина ворот 6700х3650мм. и 5300х3650мм. соответственно.
2.5.3 Монтаж двух комплектов кабельных переходов под воротами.
2.5.4 Монтаж участка полноростового решетчатого заграждения, высотой 2,5 метра. Длина участка – 47 метров.
2.5.5 [bookmark: _GoBack]Монтаж трёх калиток сетчатого типа в заграждении. Размер калиток – 900х2000мм.
2.6 Выполнение работ по благоустройству территории на участке строительства в следующем объеме:
2.6.1 Кронирование и вырубка деревьев, мешающих выполнению СМР на участке строительства, а также с целью подготовки полосы отчуждения для нормального функционирования козырькового средства обнаружения (СО) «Диамант».
2.6.2 Выполнение работ по озеленению территории, прилегающей к заграждению на участке строительства со стороны ул.Электролитный проезд.
2.6.3 Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия в зоне досмотра АКПП (Ворота №6).
2.6.4 Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия между основным и предупредительным заграждениями на участке строительства.

3. Требования к конфиденциальности
3.1.	Требования о конфиденциальности предъявляются на основании Приказа ГК Росатом № 1/1297-П от 28.12.2012 «Об утверждении перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования») Госкорпорации Росатом и ее организаций, и Порядка организации защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях».
3.2.	Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.
3.3.   С проектной документацией на реконструкцию СФЗ «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА»» (разработчик - ОАО «НПК «Дедал».2013 г.), до передачи их исполнителю работ установленным порядком после заключения договора, можно ознакомиться по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 46, пом. 429 (конт. тел.(495) 730 80 10 доб. 2 02), в рабочие дни с 09.00 до 17.00.  

4. Требования к подрядной организации.

4.1.	Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства применительно к объемам и типам работ по Настоящему техническому заданию, а именно:
· монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 
· монтаж металлических конструкций;
· монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
· монтаж оборудования объектов использования атомной энергии;
· устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;    
· устройство наружных электрических сетей и линий связи.
4.2. Стаж и опыт подрядной организации в части выполнения видов работ, аналогичных описанным в настоящем Техническом задании, должен составлять не менее 3 (трех) лет.
4.3. Опыт подрядной организации в части выполнения работ на объектах использования атомной энергии.
4.4. Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.
4.5. Сотрудники подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории объекта строительства, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуска, оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.
4.6.	Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.
4.7.	Заказчик вправе ограничить и/или приостановить допуск на объект строительства сотрудников подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима, либо внутренних правил предприятия.
4.8.	Перед началом выполнения работ в обязательном порядке осуществляется ознакомление рабочих подрядной организации с решениями, предусмотренными ППР, ПОС и рабочей документации, а также провести инструктаж по технике безопасности, применительно к выдам и типам выполняемых работ.
4.9.	Перед началом выполнения работ в обязательном порядке определяется перечень мест производства, где допускается выполнять работы по наряду-допуску, а также перечень видов и типов выполняемых работ, и утвердить его руководителем подрядной организации.



4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

5.1 Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.
5.2.	К выполнению работ, по отношению к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
5.3.	Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

6. Требования к качеству выполняемых работ

6.1. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СП, СНиП, СанПиН и др.), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.
6.2. Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
6.3. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85. 
 	Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика. 
       	Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.


7. Материально-техническое обеспечение

7.1. Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.
7.2. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ. В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.
7.3. Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.



8. Механизация и транспорт

8.1. Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.
8.2. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

9. Формы отчетов о выполненных работах

9.1. Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
         	Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.
9.2. Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.
9.3. Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.
9.4. В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006, №1128. 

10. Требования к содержанию и расчету стоимости работ

10.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов монтажных работ, ведомостью объемов демонтажных работ и ведомостью объемов работ по благоустройству в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, рабочей документацией и объемами работ по Договору.
10.2. Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции и на территории РФ (МДС 81-35.2004). 
         	Локальные сметные расчеты должен быть предоставлены в составе конкурсной заявки.
10.3. Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных поставщиков.
10.4. Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва.
10.5. Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.

