ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку купольных камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка купольных камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым (не ранее 2 квартала 2013 г.), серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
         Закупка оборудования осуществляется без эквивалента в соответствии с п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (на объекте уже установлено оборудование фирмы AXIS, вновь закупаемое оборудование других марок будет несовместимо с имеющимся и приведет к дополнительным необоснованным затратам Заказчика).
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Купольная фиксированная сетевая камера AXIS P3354 6mm
	Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный купол, под корпусом алюминиевый блок, внутри которого спрятана электроника;

2. Память: ОЗУ – 256 Мб, флэш – 128 Мб;

3. Питание: питание от сети, не более 5,9 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX РоЕ;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не выше 10 % и не ниже 85% (без конденсата).

8. Вес: 430 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм.

Камера:

1. Разрешение: 1Мпикс;

2. Поддержка технологии Lighfinder;

3. Датчик изображения: 1/3 КМОП, типоразмер не менее 1/3”, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

4. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;
5. Автоматически отключаемый инфракрасный фильтр;
6. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;
7. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

8. Регулировка положения камеры: поворот не менее 3600 , наклон не менее 1700, вращение не менее 3400;

9. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/24500 с до 2 с при частоте питания 50 Гц;

Видео:

1. Видеопотоки: несколько отдельно конфигурируемы видеопотоков в форматах Н.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и скорость канала VBR/CBR H.264.
2. Разрешение: диапазон 160 х90 – 1280х960;
3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, контроль сетевого достура IEEE 802.1Х, аутентификация, журнал событьий доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;;

3. Событий, инициирующие действия: интеллектуальные функции видеонаблюдения и события, связанные с накопителями данных;

4. Действия, инициируемые событиями: передача данных по FTP, HTTP, сети или электронной почте; рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP и TPC видеозапись на карту памяти; буферизация видео до и после тревоги, пресеты и функция тура.

5. Передача данных: данные событий;

Дополнительные средства установки: дистанционное управление зумом и фокусировкой, подсчёт количества пикселей.
	не менее 36 месяцев
	35
	шт.

	2
	Поворотная купольная PTZ видеокамера AXIS P5534 PTZ 50Hz
	Общие характеристики:

1. Корпус: металлический (алюминий), прозрачный акриловый плафон;

2. Память: ОЗУ –256 Мб, флэш –128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet Plus , 30 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом не выше 00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не выше 15 % и не ниже 85% без конденсации.

8. Вес: 1.9 кг.

9. Комплект поставки: адаптер питания High PoE, потолочный крепеж для жестких и подвесных потолков, матовый колпак;

10. Размеры: диаметр – 183 мм, высота – 178 мм.
Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц;

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка;

3. Объектив: диапазон f не менее  4.7 – 84.6 мм, диапазон F не менее 1.6-2.8; автофокусировка, автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не более 3.20 – не менее 55.20 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,74 люкс при  F1.6; чёрно-белое изображение – не менее 0,04 люкс при F1.6;

6. Функция E-flip, 100 заданных положений, функция тура, ограниченный тур патрулирования, контроль очередности управления, указатель направления на экране;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 с функцией auto-flip , наклон 1800; 18-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое увеличение;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/10000 с до 1/4 с;
Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение 720p: диапазон 320х180 – 1280х720;

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG;

5. Параметры изображения: Широкий динамический диапазон, pучная установка времени срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, участка экспонирования; компенсация подсветки; настройка в условиях слабой освещенности; поворот; наложения текста и изображения; 3D защитная маска, пауза при панорамировании, наклоне и масштабировании
Сеть:
1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;
Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;
3. Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте,
4. Уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,
             Пре- и пост-тревожная буферизация.
	не менее 36 месяцев
	5
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 7 недель от даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                           Е.Ф. Медведев
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                             ______________






