
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку  платформенной электротележки для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

Платформенная электротележка DIEMEX EP20 или «эквивалент» в количестве 1 шт., согласно следующей спецификации:

Электрокар DIMEX EP 20 или «эквивалент»
Модель: EP 20

Двигатель: Электро

Опции к базовой модели:

Кабина;

Отопитель;

Кондиционер;

Сиденье с амортизаторами;

Крыша батареи с замком и шарнирами;

Задние крышки;

Колпак колесного диска;

Краска металлик;

Канаты;

Ободы для груза;

Буксировочный крюк;

Зарядное устройство;

Желтая сигнальная лампа;

Звуковой сигнал заднего хода.

Электрооборудование
Объединяет все электрические устройства и аппараты, силовые и управляющие цепи. Электропогрузчик загружается посредством тяговой панцирной батареи. Обеспечена защита движения без водителя. Обеспечено прецизное маневрирование посредством аварийных систем с звуковым и световым сигналом. Характеристика ускорения /замедления/ управляется автоматически при помощи импульсного регулятора с минимальным расходом энергии.

Тормозная система
Обеспечивает рабочее и аварийное торможение по средствам рабочей педали и ручного тормоза, работающих независимо. Торможение производится только ведущими колесами с гидравлическими колодочными сервотормозами.

Система управления
В комбинации с управляемым мостом обеспечивает минимальный внутренний радиус поворота электроплатформы. В гидростатическом рулевом управлении встроены клапаны, предохраняющие от перегрузки.

Управляемый мост
Обеспечивает отличную маневренность и безопасность. С механическим приводом - для стабилизации управляемых колес реализован продольный наклон, при помощи поворотного моста. С гидравлическим приводом - впервые при в этом классе машин гарантируется комфорт в управлении.

Ведущий мост
Состоит из двух полукартеров, связанные с главной передачей и дифференциалом. Передача двухстепенная. Ведущий мост приводится в движение при помощи тягового двигателя: ДС 3.6/ 7.5/ 14-01.

Модель ЕР 20
Грузоподъемность                                                                                                               2 т

Тип управления                                                                                                       Curtis (импульсное)
Высота поверхности платформы без кабины                                                       800 мм
Длина                                                                                                                                    3385 мм

3385 мм                                                                                                                                2160 мм

Высота                                                                                                                                  1360 (с кабиной 2200 мм)

Ширина                                                                                                                                1300 мм

Собственная масса, включая батарею                                                                              1600 (с кабиной 2100) кг

Укомплектована панцирной кислотной АКБ типа PzS емкостью                                 165Ah.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, имеющее сертификат соответствия, поставленное в полностью рабочем состоянии.
Необходимо наличие документации: паспорт и инструкция по эксплуатации.

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске.

Гарантийный срок на платформенную электротележку - 12 месяцев.
Контактное лицо: Кочетков Л.Н. (48439) 9-48-06.
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