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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку монитора радиационного для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка монитора радиационного для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Монитор радиационный  – 1 (один) комплект.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, работоспособным, выпуска не ранее  2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	696800




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект монитора радиационного предназначен для проведения радиационного контроля людей и транспорта на предмет выявления несанкционированного проноса (провоза) радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплект монитора радиационного должен быть адаптирован для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

		Монитор радиационный должен обеспечивать: 
· оперативное выявление фактов несанкционированного перемещения радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения по транспортным коммуникациям - совмещённому КПП ПХРО Казанского отделения для проезда автотранспорта и прохода людей;
· оперативное обнаружение груза с повышенным содержанием радионуклидов;
      -  оперативное выявления персонала, транспорта или груза, загрязнённого радиоактивными веществами, на выходе/выезде с территории радиационно-опасных объектов (пункта хранения радиоактивных отходов и пр.).

	Пульт управления 
	Пульт управления обеспечивает:
· электропитание порталов;
· визуальное представление информации, получаемой от порталов;
· установку параметров и контроль состояния порталов 
· оперативное хранения информации (до 5000 результатов) и сведений об изменении настроек и включении-выключении монитора и порталов;
· сигнализацию о превышении порога;
· подачу сигнала управления («сухой контакт») для управления внешними устройствами;
· передачу информации на вышестоящее звено по интерфейсу RS-485.
Технические характеристики:
1. Количество подключаемых точек контроля – не менее 2;
2. Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 +22-33 В, частотой 50+2,5-2,5 Гц.;
3. Потребляемая мощность, не более 8,0 ВА;
4. Габаритные размеры: не более 220х140х110 мм;
5. Масса, не более 3,0 кг.

	Кабель питания
	Обеспечивает пульт управления электропитанием от источника бесперебойного питания.

	Портал радиационный 
	Состав:
· Устройство детектирования – 1 комплект.
В порталах должно осуществляться:
· преобразование потока ионизирующего излучения в последовательность статистически распределённых импульсов;
· обработка частоты следования импульсов по специальному алгоритму и передача полученной информации по интерфейсу RS-422 на пульт управления;
· контроль наличия объекта в контролируемом пространстве;
· автоматический учёт радиационного фона и его изменений в месте расположения порталов;
Технические характеристики:
1. Диапазон энергий портала регистрируемого в пределах:
1.1.гамма-излучения – от 0,06 до 3,0 МэВ;
1.2.нейтронного излучения – от 1 КэВ до 20 МэВ.
2. Чувствительность устройств детектирования портала к ионизирующему излучению точечного источника с радионуклидом, не менее, (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1):
· 19 000 для радионуклида 137Cs;
· 10 000 для радионуклида 60Co.
· 240 для радионуклида Pu-α-Be.
3. Чувствительность устройств детектирования портала к ионизирующему излучению радионуклида, расположенного на расстоянии (20 ± 1) см от центра чувствительной области блока детектирования, не менее, (имп/с)/кБк:
· 23 для радионуклида 133Ba;
· 20 для радионуклида 137Cs;
· 37 для радионуклида 60Co;
· 24 для радионуклида 228Th.
4. Пороги обнаружения.
4.1. при контроле автомобильного транспорта (ширина проезда между устройствами детектирования 3,0 (±0,2) м, высота от уровня дорожного полотна 3,5 (±0,2) м, скорость движения транспорта не более 10 (±2) км/ч, вероятность обнаружения 0,5 с достоверностью  95 %):
· Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк, не менее -  133Ba – 300,        137Cs – 570,        60Co – 300,        228Th – 280.
· Поток нейтронов источника с изотопом Pu-α-Be, нейтрон/с, не менее - 5*105.
4.2. при контроле пешеходов (ширина прохода между устройствами детектирования 0,7 (±0,2)м, высота от уровня дорожного полотна 2,0 (±0,2) м, скорость движения пешехода, не более 5,0 (±1) км/ч, вероятность обнаружения 0,5 с достоверностью  95 %):
· Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк, не менее - 241Am – 13,        133Ba – 4,8,        137Cs – 8,8,        60Co – 4,7,        228Th – 4,5.
· Поток нейтронов источника с изотопом Pu-α-Be, нейтрон/с, не менее 5*105.
5. Время установления рабочего режима не более 1 мин.
6. Время непрерывной работы без ограничения количества включений/выключений не менее 24 ч.
7. Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы не более  10 %.
8. Номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В с допустимыми отклонениями от минус 50 до + 50 %.
9. Потребляемый ток при номинальном напряжении питания не более 50 мА.
10. Рабочие условия эксплуатации:
· диапазон температур - от минус 40 до + 50 С;
· предельное значение относительной влажности - до 98 %
· при +35 С и более низких температурах без конденсации влаги;
· атмосферное давление в диапазоне - 84,0 до 106,7 кПа.
· Степень защиты, по ГОСТ 14254-96 - IP65.
11. По влиянию на безопасность ПХРО портал должен относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с НП 306.2.141-2008.
12. Габаритные размеры:  не более 1750200200 мм.
13. Масса, не более 56 кг.

	Блок сигнализации 
	Обеспечивает подачу световой и звуковой сигнализации в месте его установки. С возможностью регулировки уровня звукового сигнала. Питающее напряжение 12,0 В. 
Технические характеристики:
1. Габаритные размеры: не более 22010080 мм.
2. Масса, не более: 0,5кг..

	Источник бесперебойного питания 
	Технические характеристики:
1. Тип: интерактивный;
2. Выходная мощность: 2000 ВА / 2700 Вт;
3. Время работы при полной нагрузке: 5 мин;
4. Время переключения на батарею: 3 мс;
5. Макс. поглощаемая энергия импульса: 320 Дж;
6. Количество выходных разъёмов питания: 4;
7. На входе: 1-фазное напряжение;
8. На выходе: 1-фазное напряжение;
9. Входное напряжение 165 - 275 В;
10. Интерфейсы USB, RS-232;
11. Габариты (ШxВxГ): не более 145x205x405 мм;
12. Вес не более 9.8 кг.

	Кабель связи 
с ПЭВМ 
	Кабель связи RS-232. Обеспечивает обмена данных между пультом управления и ПЭВМ.

	Автоматизированное рабочее место
	Системный блок не ниже CPU IntelR CoreT i5-3/OOGHz/4Gb RAM/Audio&Video&Lan onboard/HDD 500 Gb/DVD-RW/Windows7 Pro 32, MS Office Home and Bisiness 2013, Монитор 23” (1920x1080), принтер лазерный, колонки, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, коврик для мыши.  

	Программное обеспечение мониторинга
	Программа обеспечивает:
· управление работой ПТК; 
· объединение ТС ПТК в единую информационную систему;
· непрерывный циклический опрос составных частей ПТК;
· отображение измерительной информации, полученной от ТС;
· отображение статусной информации от ТС;
· отображение значений динамических и статических параметров по выбранному ТС;
· отображение журнала измерений и событий по каждому ТС;
· передачу измерительной, статусной информации о каждом ТС, а также информации о действиях пользователя ЦПУ в информационную базу данных сервера.
Программа поставляется инсталлированной на ПЭВМ/ЦПУ в составе единого пакета ПО с ключом доступа в виде портативного USB накопителя, для предотвращения нелицензионного использования ПО. Вычислительная мощность, и технические возможности ПЭВМ/ЦПУ выбираются поставщиком достаточными для реализации всех функций установленного ПО в целом и Программы в частности.
По согласованию с поставщиком допускается поставка Заказчику инсталляционного пакета ПО, записанного на портативном USB накопителе.

	Программное обеспечение протоколирования
	Комплекс обеспечивает:
· отображение текущего состояния объекта контроля (или любой его части) в виде схемы объекта с динамическим обновлением информации, генерацию звуковых и графических сообщений о различных отклонениях в работе индицируемой его части;
· отображение текущего состояние объекта контроля (или любой его части) в табличном виде с генерацией звуковых и графических сообщений о возникающих отклонениях в работе индицируемой его части;
· формирование отчётов о работе объекта (или любой его части) в задаваемом промежутке времени, с выбором необходимых типов событий;
· контроль состояния и обслуживание информационных массивов Комплекса.
Комплекс должен быть способен одновременно предоставлять различную информацию неограниченному количеству пользователей.
Вся информация хранится в зашифрованном виде для предотвращения несанкционированного использования данных о работе контролируемых систем.
Объем предоставляемой пользователю информации и перечень его прав гибко регламентируется службой идентификации и аутентификации Комплекса.
Комплекс позволяет осуществлять резервное копирование технологической БД без остановки работы комплекса, что обеспечивает высокий уровень сохранности данных.
ПО комплекса реализовано с использованием кроссплатформенных технологий и может быть установлено на любую современную операционную систему (Windows, Linux, Unix, MacOS).

	Кабель FTP Cat 5e 4x2xAWG24 одножильный или эквивалент
	Обеспечивает  работу кабельных информационных линий между ТС монитора.




	Подраздел 4.2. Требования к комплектности

		1. Монитор радиационный:
	1
	комплект

	1.1.Пульт управления 
	1
	Шт.

	1.2.Кабель питания
	1
	Шт.

	1.3.Портал радиационный 
	1
	Шт.

	1.4.Блок сигнализации 
	1
	Шт.

	1.5.Источник бесперебойного питания 
	1
	Шт.

	1.6.Кабель связи с ПЭВМ
	1
	Шт.

	1.7. Рабочее место АРМ
	1
	комплект

	1.8.Программное обеспечение (монитор)
	1
	Шт.

	1.9.Программное обеспечение (протокол)
	1
	Шт.

	1.10.Кабель FTR cat.5e 4*2*AWG24 одножильный (или эквивалент)
	1
	Шт.

	2.Руководство по монтажу и эксплуатации
	1
	Шт.

	3.Паспорт
	1
	Шт.




	Подраздел 4.3. Требования к маркировке

	Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 4.4. Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

	Подраздел 4.5. Монтажно-технические требования

	Пусконаладочные работы должны быть выполнены согласно требованиям нормативных документов:
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Отгрузка Товара  производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки.
По факту приемки Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. После окончания проведения работ по пуско-наладке, стороны составляют Акт ввода монитора радиационного в эксплуатацию.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке комплекта монитора радиационного Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации покупных комплектующих монитора радиационного (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если их сертификация требуется;
б) технический паспорт на комплект монитора радиационного на русском языке и/или руководство по эксплуатации монитора радиационного и/или его комплектующих на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров покупных комплектующих монитора радиационного  и гарантийного периода;

г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) акт приема-передачи комплекта монитора радиационного в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию.




РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:
- Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Место поставки товара: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 21-й километр Дубъязского тракта.

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора, дата окончания поставки товара и выполнения работ по пуско-наладке – не позднее 20 декабря 2014 года.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Поставщик оборудования должен провести вводный инструктаж по эксплуатации и обслуживанию оборудования.




РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП 
	Общероссийский классификатор продукции

	2
	РАО
	Радиоактивные отходы

	3
	РФ
	Российская Федерация

	4
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	5
	ТУ
	Технические условия

	6
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие





