ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку персональных компьютеров в защищенном исполнении
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка персональных компьютеров в защищенном исполнении для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, не должен быть заложенным и не должен являться предметом споров третьих лиц.
Гарантийные обязательства к поставляемому товару – не менее 12 месяцев.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Персональный компьютер в защищенном исполнении ЕС1855 
(или эквивалент)
	Основные технические данные и характеристики
Основные технические данные ПЭВМ EC1855.
ПЭВМ ЕС1855 должен обладать технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью с IBM PC/AT.
ПЭВМ ЕС 1855 должен поставляться с предустановленной на ней операционной системой.
Нормальными климатическими условиями эксплуатации ПЭВМ ЕС1855 должны являться:
( температура окружающего воздуха (20±5)°С;
( относительная влажность (60+15)%;
( атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
ПЭВМ ЕС1855 по условиям эксплуатации должен относится к аппаратуре груп​пы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями:
( пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С;
( пониженная предельная температура среды - минус 40°С.

Ударная и вибрационная нагрузка:

( одиночный удар ( 75g
( синусоидальная вибрация с амплитудой 2g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, качки и длительных наклонов.

Время готовности ПЭВМ ЕС1855 должно быть не более 5 минут (время с момента включения электропитания ПЭВМ ЕС1855 до момента появления приглашения one- рационной системы).
Электропитание ПЭВМ ЕС1855 должно осуществляться :
( через блок питания от сети переменного тока с заземленной нейтралью на​пряжением от 100 до 240 В, частотой 50 Гц
( от встроенной аккумуляторной батареи;
( от бортовой сети автомобиля с напряжением от 12 до 32 В (через блок пита​ния от бортовой сети).
ПЭВМ ЕС1855 должна быть работоспособна в режиме непрерывной круглосуточной работы.
Потребляемая мощность системного блока ПИРШ.467449.015 не более 500 ВА.
ПЭВМ ЕС 1855 должен иметь следующие значения показателей надежности:
( средняя наработка на отказ - не менее 12500 ч;
( средняя наработка на сбой - не менее 150 ч;
( среднее время восстановления работоспособности - не более 0,5 ч (в случае замены отказавшего электронного модуля на предприятии-изготовителе без учета времени на доставку);
( средний срок службы - не менее 7 лет.
ПЭВМ ЕС1855 должен быть по степени защиты от поражения электрическим током относится к оборудованию класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60950.

ПЭВМ ЕС 1855 должен быть по устойчивости к воздействию внешних электромаг​нитных помех относится к устройствам II группы по ГОСТ Р 50628 и ГОСТ Р 51318.24.
ПЭВМ ЕС1855 должен быть по уровню индустриальных радиопомех, создаваемых при работе, относится к оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51318.22

Наличие:

( Спецпроверки;

( Специследования;

( Военная приемка;

Наименование
Тип, параметр
устройства, параметра
- Микропроцессор
- INTEL Core2Duo
- Объем ОЗУ
- 2048, Мбайт
- Возможность расширения до
- Тактовая частота
- 1,06 Гц
- Разрядность шины данных
-32 бит
- Объем Кэш-памяти
- Интерфейсы:
последовательные типа RS232
-1 канал
USB порт
- 1 канал
- Печатающее устройство
- Клавиатура
--
- Манипулятор графической
информации типа “мышь”
 сенсорный
- Блок видеоконтроллера
- встроенный
- ЖК-монитор, встроенный
-ЖК-монитор 8,4" 800X600
- Накопитель DVD-RW
--
- Накопители на жестком
магнитном диске (НЖМД)
- типа SATA
- типа Flash SATA
-500 Гб
- Время готовности ПЭВМ ЕС1855 к работе с учетом автомати​ зированного тестирования
- не более 5 минут

	16

	шт.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи приемку «ВП», спецпроверку, специсследование.   
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – 80 % в течение 10 банковских дней с даты подписания договора.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 20 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности отгрузить продукцию (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)
        5. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве или Московской области
        6. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 16 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                   ________________________ И.И. Мочалов
