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Техническое задание 

на разработку рабочей документации
Курганская область, Далматовский район,

с.Уксянское                                                                                                       «15» января 2013 г.

	Перечень основных

данных и требований
	Содержание требований

	1. Основание для проектирования


	Договор № _____________ от  «___»  _________ 2013 г. 
ССП ЗАО «Далур» на 2013-2018 годы (для воплощения проекта планируется финансирование в размере 15 000 тыс. руб.)

	2. Заказчик
	ЗАО «Далур»

	3. Исполнитель
	Определяется по результатам конкурентных процедур

	4. Вид строительства


	Капитальное строительство



	5. Срок строительства
	2013-2014 г.г.

	6. Стадийность проектирования


	· Изыскательские работы;

· Проект планировки;
· Рабочая документация.

	7. Характеристика современного состояния планируемого состояния планируемой территории
	Территория площадки строительства расположена на берегу водоёма. На территории имеются зелёные насаждения (деревья, кустарники). 

	8. Местоположение границы проектирования
	Территория базы расположена в Курганской области на южном берегу оз. М.Жужгово, 8300 метров на северо-восток от деревни Карачельское.

	9. Цель работы
	Создание проекта планировки и рабочей документации достаточных для строительства рыболовно-охотничьей базы "Дом рыбака"

	10. Состав изыскательских работ
	· Геологические
· Геодезические

	11. Основные требования к проектным решениям
	В составе рабочей документации предусмотреть:

1. Пирс и место стоянки моторных судов

Для постановки моторных судов на стоянку необходимо выполнить Т-образный пирс. Ориентировочные размеры пирса: длина 25х10 м. ширина 1,5-2 м.
Пирс должен быть в стороне от основного места купания. Необходимо проработать все конструктивные решения по устройству пирса.
2. Выезд и КПП 

Предусмотреть ворота двустворчатые с примыкающим пунктом КПП. КПП – утепленный блок модуль заводской готовности ориентировочными размерами 4х2,5м. с возможностью использования в зимний период. В составе предусмотреть проход для пешеходов. Планировка КПП и его комплектность предоставляется Заказчиком. 
3. Автостоянка 

Индивидуальные парковочные места (для легкового транспорта) должны располагаться возле гостевых домиков, по 2 места на каждый домик, и 4 места на Дом Рыбака. Еще несколько парковочных мест необходимо предусмотреть рядом с КПП.
4. Дороги основной территории, подъезд 

Подъездная дорога подлежит восстановлению. В смету необходимо включить ремонт существующей подъездной дороги. Дефектные ведомости предоставляет Заказчик.

Внутриплощадочные проезды должны обеспечивать удобную эксплуатацию. Ширина основной внутриплощадочной дороги - 4 метра, покрытие – щебеночное. Предусмотреть так-же проезд к пирсу, подъезды к домикам, площадке с ТБО.
Основная внутриплощадочная дорога ответвляется от подъездной дороги и располагаться параллельно ей вдоль протяженной стороны базы по внутреннюю сторону ограждения.
Пешеходные дороги шириной 1,5м. выполнить песчаным грунтом. В составе рабочей документации необходимо проработать все конструктивные решения.
5. Ограды и декоративные изгороди основной территории

Территория базы со стороны въезда и с боков должна быть защищена глухим ограждением (крашеный профлист. Цвет – тёмно-зелёный). Высота ограждения - 2 м. По верху ограждения предусмотреть 2 ряда колючей проволоки на выносных кронштейнах.
В целях визуального скрытия основной внутриплощадочной дороги, вдоль и между жилыми блоками должны быть дополнительные декоративные изгороди высотой 1,5-2 м, возможные материалы – дерево или плетень. В составе рабочей документации необходимо проработать все конструктивные решения.
6. Освещение территории 

Предусмотреть освещение по периметру основной территории. Пешеходные дорожки могут освещаться садово-парковыми светильниками метровой высоты и частично летними декоративными светильниками на солнечных батареях. Также освещение необходимо на пирсе, у входов в хозяйственный блок, жилые блоки, вагон-душ, на летней и детской площадках, вокруг кострищ, в летней беседке, возле площадки с контейнерами под ТБО.

На основной территории должен располагаться распределительный щит. Щит должен располагаться со стороны ближней к подводящей линии.
Для экономии электроэнергии и удобства эксплуатации во всех входных группах рекомендуется установка светильников с фотоэлементом или лазерными датчиками, включающимся при посещении данных участков. В составе рабочей документации необходимо проработать все конструктивные решения.
7. Вагон-душевая 

Проектом предусмотреть привязку душевой. Здание вагона-душевой это готовый блок-модуль заводской готовности размерами 6х2,45м. Планировка вагона-душевой и его комплектность предоставляется Заказчиком. 
8. Дом рыбака, гостевые дома. 
Дом рыбака.
Проектом предусмотреть привязку дома рыбака  на 4-5 человек. Дом размерами 8х9 м. собирается на месте из блок-модулей  заводской готовности.
Меблировка комнаты - стол, стулья, шкаф для одежды, стол-тумба, кровать.

Кухня – отдельное помещение, включает шкафы для посуды, мойку, разделочный стол, холодильник, электрическую плиту, СВЧ печь. Кухня служит для подготовки (сервировки, подогрева, употребления) блюд.
Санузел - душевая - оборудована шкафом для хоз. инвентаря, включает две раковины с зеркалами, душевую кабину, пару унитазов, полочки для хранения туалетных принадлежностей, вешалки для полотенец. Вход в санузел-душевую - через общий коридор.
Планировка предоставляется Заказчиком.
Гостевые дома

Проектом предусмотреть привязку гостевых домов 4-5шт. Здания гостевых домов это готовые блок-модули заводской готовности размерами 8х2,45м. Планировка гостевых домиков предоставляется Заказчиком.
9. Сауна
Проектом предусмотреть привязку сауны. Здание сауны это готовый блок-модуль заводской готовности размером 8х2,45м. Разделена на три блока. Состав: раздевалка (шкаф для верхней одежды, вешалки для одежды, стол, скамьи), помывочная (вешалка для одежды, бак для воды 1000 литров, душевые поддоны, водонасосная станция, водонагреватель на 100 литров, парилка (электропечь, полог двухярусный).
10. Зеленая зона 

Между водоемом и жилыми блоками расположена зеленая зона. Варианты использования - зеленая зона с уединенными лавочками, кострищами, крытая беседка, игровые площадки - теннис, волейбол и детская площадка. Для создания нормальных условий эксплуатации необходимо предусмотреть частичную подсыпку территории. В составе рабочей документации необходимо проработать все конструктивные решения по устройству площадок, кострищ, крытой беседки.
11. Территория вспомогательных служб 

На территории предусмотреть хозяйственную площадку с контейнерами для мусора. Трансформаторную подстанцию, распределительный щит. 
13. Отдельные требования к устройству детской площадки.

Площадка должна иметь размер 15 – 20 м2.

Покрытие площадки  - естественный песчаный грунт.
Игровое оборудование предусмотреть проектом по согласованию с Заказчиком.
Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, заводского изготовления, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. Предпочтительнее игровые комплексы из пиломатериала.
14. Водоснабжение, канализация, площадка ТБО.

Источником водоснабжения проектируемой базы принять привозную воду. Предусмотреть внутриплощадочные инженерные сети. Предусмотреть станцию полной биологической очистки закрытого типа заводского изготовления, либо разработать очистные сооружения для очистки бытовых и сточных вод. Разработать площадку с основанием из сборных ж.б. плит для установки одного-двух контейнеров под ТБО.
В составе рабочей документации необходимо проработать все конструктивные решения.
15. Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения принять масляные электрические радиаторы.
16. Прочие условия
В качестве оснований под блок модули принять поверхностные плитные фундаменты из ПДН.

	12. Состав документации
	Проект планировки

-  Общая  пояснительная записка;
- Графическая часть:

· Опорный план с нанесением красных линий и линий градостроительного регулирования;

· Генеральный план (М 1:500);
· Разбивочный план;
· Схема организации движения транспорта и пешеходов;
· Схема инженерных сетей и сооружений;
· Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
- Сметная документация. Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. (в редакции Минрегиона России) и в текущих ценах на период выполнения сметной документации. Сметы должны быть выполнены в программном комплексе Гранд Смета.
Рабочая документация
В объеме необходимом и достаточном для строительства. Должна содержать текстовые и графические документы и обеспечивать реализацию принятых конструктивных решений необходимых для строительства базы отдыха.

	13. Состав исходных данных для проектирования предоставляемый Заказчиком
	- Правоустанавливающие документы на землю.
- Кадастровые данные по землепользованию.

- Технические условия на инженерное обеспечение.

- Постановление (Распоряжение) органа местного самоуправления на разработку градостроительной документации 

	14. Основные требования к рабочей документации
	Документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009.


	15. Требования к выдаче проектной документации (результату работ)
	Документация представляется:

- на бумажном носителе – 4 экз.

- в электронном  виде на оптическом носителе CD – 1 экз.

Текстовая часть – Microsoft Word
Таблицы с расчетами – Microsoft Excel
Сметы – Гранд Смета
Графические материалы – растровый вид (TIF, PDF). 

	16. Согласование проекта
	Проект согласовать в порядке, установленном законодательством РФ


Начальник отдела капитального 

строительства 
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