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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт гостиницы "Радуга" на 162 места (инв. 055756).
Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.
Димитровград 2011

1. Общие положения
       Здание гостиницы «Радуга» прямоугольной формы 62х12м, 4-х этажное с подвалом введено в эксплуатацию в 1963 году. Высота здания 13,3м. Площадь застройки 890,7 м2. Производственная площадь 1648,29 м2. В подвале располагаются вспомогательные помещения, на первом этаже располагаются: вестибюль, столовая и администрация гостиницы, на втором ~ четвертом этажах располагаются номера для проживающих.

       Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные. Наружные стены – выполнены из силикатного кирпича толщиной 640мм на цементно – песчаном растворе М-50. Перегородки – из силикатного кирпича толщиной 120мм. Перекрытия - сборные железобетонные. Кровля – односкатная, плоская из рулонных материалов с неорганизованным водостоком.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).

- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.15,5; п.15,6; п.21; п.24,7; п.24,10 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитального ремонта водопровода, канализации, отопления и вентиляции.
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Хоз.питьевой противопожарный водопровод В1.

	1. 
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
	шт.
	1

	2. 
	Установка. Фильтры магнитные для очистки воды ФМФ д.100 мм
	шт.
	1

	3. 
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	6

	4. 
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	3

	5. 
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	9

	6. 
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	2

	7. 
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт
	6

	8. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	5

	9. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	10. 
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл
	1

	11. 
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 100
	шт
	1

	12. 
	Задвижка с эл. приводом 30ч906бр ду 100 мм
	шт
	1

	13. 
	Кран шаровой 51СЕ/1
	шт
	130

	14. 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
МР=729.38-14.2*3=686.78
МР=686.78-29.77*10=389.08
	кран
	12

	15. 
	Рукава пожарные латексные Д= 51 мм (в сборе с головками)
	м
	120

	16. 
	Монтаж шкафов пожарных
	т
	0.67

	17. 
	Шкафы металлические пожарные ШПК-Пульс-315В
	шт
	12

	18. 
	Огнетушитель ОП-10-01
	шт
	12

	19. 
	Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм
	кран
	2

	20. 
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм
	м
	1

	21. 
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
	м
	5

	22. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	29

	23. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	18

	24. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	38

	25. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	36

	26. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	54

	27. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	75

	28. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76*3,5
	м
	36

	29. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89*3,5
	м
	10

	30. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 108*4
	м
	5

	31. 
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм
	м
	279

	32. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	м
	2

	33. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	529

	34. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100м
	0.51

	35. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	врезка
	6

	36. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	врезка
	3

	37. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	врезка
	3

	38. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	17

	39. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	29

	40. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	м2
	58

	41. 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0.14

	42. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	48

	43. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	4

	44. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	43

	45. 
	Подшивка трубопроводов гипсоволокнистыми листами ГВЛ-В б-10мм (Плиты гипсоволокнистые толщиной  8 мм)
	м2
	7

	Трубопровод горячей воды, 
Циркуляционный трубопровод.

	46. 
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15мм
	шт
	24

	47. 
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 м
	шт
	11

	48. 
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 м
	шт
	5

	49. 
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	3


	50. 
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт
	6

	51. 
	Кран шаровой 51СЕ/1
	шт
	64

	52. 
	Установка смесителей

- Смесители для умывальников СМ-УМ-ДЦБА и раковин См-МДРБА

- Смесители длядушевой кабины СМ-ДшДРзШт

- Смесители  для ванн  СМ-ВДРНШл
	шт

компл

компл

компл
	117

63

48
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	53. 
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных
	шт
	54

	54. 
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм
	м
	242

	55. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	74

	56. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	190

	57. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	34

	58. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	39

	59. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	94

	60. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	12

	61. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76*3,5
	м
	23

	62. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	м
	2

	63. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	687

	64. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	23

	65. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	врезка
	8

	66. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	врезка
	2

	67. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	46

	68. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	м2
	92

	69. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	4

	70. 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0.4

	71. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	324

	72. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	19

	Хоз.бытовая канализация.

	73. 
	Установка биде
	компл.
	6

	74. 
	Установка  раковин
	компл.
	7

	75. 
	Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	56

	76. 
	Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами
	компл.
	48

	77. 
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл.
	56

	78. 
	Установка ванн купальных прямых: чугунных
	компл.
	6

	79. 
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	компл.
	3

	80. 
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	1

	81. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
	м
	170

	82. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм
	м
	234

	83. 
	Подшивка трубопроводов гипсоволокнистыми листами ГВЛ-В б-10мм (Плиты гипсоволокнистые толщиной  8 мм)
	м2
	10

	84. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	врезка
	16

	85. 
	Ревизии, диаметром 100 мм
	шт
	21

	Отопление.

	86. 
	Установка радиаторов алюминиевых ("ТермАл")
	кВт
	112.13

	87. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4

	88. 
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт
	4

	89. 
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	компл
	4

	90. 
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	6

	91. 
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	24

	92. 
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	22

	93. 
	Установка терморегуляторов "Danfos"
	шт
	99

	94. 
	Прямой радиаторный  регулирующий  запорный кран ду 15мм
	шт
	102

	95. 
	Установка кранов воздушных
	компл
	34

	96. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100м тр.
	4

	97. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100м тр.
	4

	98. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	м
	135

	99. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	85

	100. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	80

	101. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	80

	102. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	115

	103. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	1180

	104. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	115

	105. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	врезка
	2

	106. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	1.4

	107. 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0.6

	108. 
	Цилиндры URSA марки RS1/ALU тол. 20мм дл. 1,2м
	шт
	362.5

	Вентиляция.

	109. 
	Установка  воздуховодов из  гипсоволокнистых плит ГВЛ-В 10мм
	м2
	5.8

	110. 
	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,5 м2

- Решетки из пластика РВ 15.15

- Решетки из пластика РВ 18.25р
	Решетка

шт

шт
	113

107
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	111. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0.058

	Демонтажные работы

	112. 
	Демонтаж пожарных шкафов
	шт
	12

	113. 
	 Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм
	кран
	12

	114. 
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	м
	322

	115. 
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	м
	303

	116. 
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	21,5

	117. 
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	м.
	210

	118. 
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	87

	119. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	189

	120. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	5

	121. 
	Демонтаж полотенцесушителей: из латунных хромированных
	шт
	48

	122. 
	Демонтаж в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	175

	123. 
	Демонтаж в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	68

	124. 
	Демонтаж ванн купальных прямых: чугунных
	компл.
	45

	125. 
	Демонтаж умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	95

	126. 
	Демонтаж смесителей
	шт
	140

	127. 
	Демонтаж унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл.
	48

	128. 
	Демонтаж писсуаров: настенных
	компл.
	3

	129. 
	Демонтаж радиаторов: чугунных
	100квт
	2.13

	130. 
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	400

	131. 
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	400

	132. 
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	135

	133. 
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	85

	134. 
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	80

	135. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	80

	136. 
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4

	137. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	отв
	16

	138. 
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	отв
	12

	139. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью до 0,1 м2
	м3
	0.04


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт водопровода, канализации, отопления и вентиляции гостиницы «Радуга» согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании гостиницы;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, а также повышение уровня комфортности и качества предоставления услуг гостиницей «Радуга».

       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

