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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку устройств МДС и портов телефонных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка устройств МДС и портов телефонных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Устройство МДС 

НБКЖ.465511.002-02
	Устройство межвагонной двусторонней связи (МДС), предназначенное для организации служебной дуплексной телефонной связи и симплексной громкоговорящей связи внутри поезда между членами поездной бригады.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP64.

1 Технические требования
2 Требования к конструкции

2.1 Сопротивление изоляции электрически изолированных участков электромонтажа устройства относительно корпуса и между собой должно соответствовать требованиям таблицы 1.

Таблица 1
Место измерения

Сопротивление изоляции, МОм, не менее,
 в условиях

Точка 1

Точка 2

нормальных климатических

повышенной влажности

повышенной температуры

Разъем 
ТЕЛЕФОН
контакты 1,2

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,6,7

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 6,7

20

1

5

2.2 Изоляция цепей контактов 1,2,6,7 разъема «ЛИНИЯ» относительно корпуса разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение не менее 500 В.

Изоляция цепей контактов 1,2 разъема «ЛИНИЯ» относительно контактов 6,7 разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  не менее 250 В.

2.3 Габаритные размеры устройства должны быть не более 
(190 х 165 х 80) мм, масса - не более 1,3 кг.
2.4 Соединительные разъемы на корпусе устройства МДС должны располагаться сверху.
3 Основные параметры

3.1 Мощность, потребляемая устройством для каждого исполнения, не должна превышать значений, указанных в таблице 1а.

Таблица 1а

Обозначение
 устройства

Диапазон питающих напряжений, В

Мощность, потребляемая в режиме ожидания, 
Вт, не более

Мощность, потребляемая в режиме разговора, 
Вт, не более

ИСПОЛНЕНИЕ-02

от 40 до 160

2

10

3.2 Устройство должно обеспечивать адресную дуплексную телефонную связь с однотипным устройством по двухпроводной линии.

3.3 Устройство должно обеспечивать симплексную громкоговорящую связь с группой однотипных устройств по двухпроводной линии.

3.4 Устройство должно оставаться работоспособным в диапазоне питающих напряжений и выдерживать кратковременные перенапряжения согласно таблице 1б.

Таблица 1б

Обозначение
 устройства

Диапазон 
питающих
напряжений, В

Параметры допустимых 
перенапряжений 

ИСПОЛНЕНИЕ-02

от 40 до 160

200 В в течение 10 мс, 350 В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;

3.5 Устройство должно сохранять свои параметры при непрерывной работе в течение 24 часов.

3.6 Напряженность поля радиопомех, создаваемая устройством, не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 29205 (кривая 1).

4 Механические воздействия

4.1 В устройстве должны отсутствовать резонансы конструкции в диапазоне частот от 10  до 100 Гц.

4.2 Устройство должно сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с максимальным уровнем ускорения не менее 29,4 м/с2 (3g).

4.3 Устройство должно выдерживать воздействие механических ударов одиночного действия с пиковым ускорением не менее 39,2 м/с2 (4g) и длительностью удара (40…60) мс.

5 Климатические воздействия

5.1 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной температуры не менее +40 °С.

5.2 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия повышенной температуры не менее +50 °С.

5.3 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях пониженной температуры не выше минус 40 °С.

5.4 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия пониженной температуры не выше минус 50 °С.

5.5 Устройство должно быть стойким к циклическому изменению температуры окружающей среды от предельной пониженной не выше минус 50 °С до предельной повышенной не менее          + 50 °С.

5.6 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной влажности 98 % при температуре +25 °С.

6 Требования по надежности
6.1 Средняя наработка устройства на отказ должна составлять не менее 10000 часов.


	60 месяцев
	50
	шт.

	2
	Порт телефонный НБКЖ.465511.005
	Устройство ПТ должно быть предназначено для организации системы телефонной связи из нескольких (до 50-ти) подобных устройств, подключённых по двухпроводной линии, и должно обеспечивать следующие функции:

- вызов абонента;

- приём вызова;

- назначение телефонного номера ПТ;

- индикацию собственного номера ПТ при снятии трубки;

- поиск абонента с заданным номером на линии;

- индикацию занятости линии.

Устройство ПТ должно представлять собой дуплексный приёмопередатчик, работающий на двух разнесённых частотах 80 и 130 кГц, и состоять из приёмника, передатчика, микропроцессорного устройства управления, имитатора автоматической телефонной станции и импульсного источника питания.

К устройству ПТ должен подключаться любой стандартный телефонный аппарат, работающий в тональном режиме.

Основные технические данные

Масса, кг, не более

0,4

Габаритные размеры, мм, не более

135х130х50

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более

1,25

Потребляемая мощность в режиме разговора, Вт, не более

5

Диапазон напряжений питания, В

11…15

Время готовности к работе после включения, с, не более

5

Диапазон рабочих температур, ºС, не хуже
-40…+50

Максимальное количество устройств на линии

50


	60 месяцев
	60
	шт.


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельную картонную коробку, с обеспечением защиты от внешних воздействий.
       6. Требования к технической документации
Все сборочные единицы и комплектующие изделия, входящие в состав устройства, должны иметь подтверждение приемки ОТК в виде клейм или документов, подтверждающих их качество, соответствовать требованиям ТУ на них. Должны комплектоваться руководством пользователя (инструкцией) и паспортом на русском языке.     
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:
не позднее 30 дней с даты подписания договора – 50%  продукции (п.1 – 25 шт., п.2 – 30 шт.); не позднее 90 дней с даты подписания договора – оставшиеся 50% продукции (п.1 – 25 шт, п.2 – 30 шт.).

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Эксперт по техническим характеристикам и иным показателям – 

заместитель директора НТЦ ТСБ - начальник НИКО-32                                                                                                                          А.А. Зуев

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
