	
	

	
	

	
	

	
	Приложение №2

к договору  №___________ от «___» ______ 201__


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На укрепление откоса, ремонт  отмостки и устройство лотков за корпусом №3, №1 и Котельной ОАО «НИКИЭТ» (реконструкция тропы наряда)
Объем и характеристики выполняемых работ.
	№

п/п
	Наименование работ и затрат

 
	Единица

Измерен.
	Количество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Укрепление откоса с ремонтом отмостки за корпусом №3.№1,котельной.
	
	

	3. 
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	3,5

	4. 
	Демонтаж откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см
	100 м2
	12,05

	5. 
	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	Т
	16,2012

	6. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	Т
	1,524

	7. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,67764

	8. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3
	100 м3
	1,79

	9. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,36

	10. 
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт.
	2,508

	11. 
	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка фбс
	М3
	72,33

	12. 
	Планировка площадей ручным способом группа грунтов 1-3
	1000 м2
	1,205

	13. 
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см
	100 м2
	12,048

	14. 
	Щебень вторичный из бетонных и железобетонных изделий, фракция 10 - 40 мм
	М3
	128,9136


	15. 
	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый
	М2
	93,9744

	16. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	1,806

	17. 
	Песок для строительных работ, рядовой
	М3
	180,6

	18. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	1,44576

	19. 
	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 10 - 20 мм
	М3
	144,576

	20. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью, м2 до 3
	100 м3
	0,3012

	21. 
	Плиты дорожные, марка пт
	М3
	30,12

	22. 
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3
	0,34632

	23. 
	Лотки автодорожные, водоотводные для проезжей части, марка л-10-5
	М3
	34,632

	24. 
	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин
	100 м2
	3,012

	25. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	Т
	35,16

	26. 
	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к поз. 27-42-1
	100 м2
	3,012

	27. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	Т
	35,16

	28. 
	Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м
	Т
	190,32

	29. 
	Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые следующие 10 м к поз. 69-18-1
	Т
	158,6

	30. 
	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
	Т
	251

	31. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	Т
	251


В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:  
· ​​​​На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений    составляющих государственную тайну.
· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.
· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.
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