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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики продукции
(критерии эквивалентности)
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок 

ОКП

	1
	Перекись водорода медицинская, 37%  (или эквивалент*)
	Внешний вид

 Бесцветная прозрачная жидкость

Массовая доля перекиси водорода, %
 30 - 40

Массовая концентрация серной кислоты, г/дм3, не более

0,30

Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,6

Содержание мышьяка

Должна выдерживать испытания по п. 3.6 ГОСТ 177-88

	ГОСТ 177-88

	в канистрах
	кг
	
	6 000
	в течение 2014 года 
	ОКП 21 2352 0600


*Предлагаемый эквивалент должен быть равноценен или превосходить по качеству продукцию, указанную в ГОСТ 177-88.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемая продукция должна быть новая. Перекись водорода должна быть изготовлена в соответствии с требованиями  ГОСТа 177-88.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Перекись водорода, упакованную в канистры, транспортируют в соответствии с требованиями ГОСТ 9570-84, ГОСТ 21650-76, ГОСТ 24597-81, ГОСТ 26663-85.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставки продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К перевозочным документам должен прилагаться паспорт (сертификат) качества завода изготовителя с печатями завода-изготовителя, а также заверенные печатью и подписью Поставщика. Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование, марку и сорт продукта;

номер партии;

дату изготовления;

массу нетто;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям  ГОСТа 177-88;

обозначение  ГОСТа 177-88.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Перекись водорода транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Перекись водорода хранят в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей, при температуре не выше 30 °C.

Допускается хранение перекиси водорода на открытых площадках, снабженных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, в складских емкостях с изотермическим устройством, обеспечивающим температуру продукта не выше 30 °C и не ниже минус 30 °C.

 Гарантийный срок хранения перекиси водорода - шесть месяцев со дня изготовления.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	---


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	-



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	ГОСТ 177-88. 


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	---


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	---


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	---


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	---


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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