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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
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	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
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	«___» _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнической продукции, СЗЧ к ней
1. Предмет договора
Поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней (номенклатурная группа № 1.38 -поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Плафон 
	К светильнику СС-125Б
	20
	шт.

	2.
	Плафон 
	К светильнику СС-24М
	20
	шт.

	3.
	Плафон 
	К светильнику ВЗГ-100
	5
	шт.

	4.
	Светильник 
1240Б 
(или эквивалент)
	· ручной

· переносной, для использования на судах

· напряжение, В            24

· Степень защиты, не менее                 IP55
· Номинальная мощность, Вт              40

· Цоколь                                                 Е27

· Диапазон температур                          от -40º до +45ºС

· Габаритные размеры, мм                   135х280мм

· Комплектация в соответствии с п.3.1 настоящего технического задания 
	10
	шт.

	5.
	Плафон 
	· Плафон к светильнику AQUA SIGNAL, 

· код 560-00375
· тип светильника 1200102011, 2х20Вт, IP30
· изготовитель Ahlemann+Shlatter, GMBX
	20
	шт.

	6.
	Плафон 
	· Плафон к светильнику AQUA SIGNAL, 

· код 980-00376
· тип светильника 1200402004, 2х40Вт, IP30
· изготовитель Ahlemann+Shlatter, GMBX
	20
	шт.

	7.
	Плафон 
	· к светильнику LLVM U220B 2х20W  
· изготовитель Laaksonen &Poika                                      
	20
	шт.

	8
	Плафон 
	· к светильнику LLVM U220B 2х40W  
· изготовитель Laaksonen &Poika                                          
	20
	шт.

	9
	Плафон 
	· к светильнику WISKA тип 1131/2/1974

· 220В, 60Вт, Е27, IP56
	30
	шт.

	10
	Прожектор

светодиодный

ПРС

(или эквивалент)
	· Кол-во LED /Производитель             3х50Вт
· Световой поток, лм                             12750-15000
· Температура, К                                    2700-7000
· Напряжение, V  AC                             85-265
· Размер, мм                                            450х310х210
· Срок службы, час                                 50000
· Мощность, Вт                                       150    
· Класс защиты                                       IP65
· Угол свечения, град                            30,45,60,90,120
· Материал корпуса                               алюминий/стекло
· Гарантийный срок, лет                        3  
·  Комплектация в соответствии с п.3.2 настоящего технического задания
	4
	шт.

	11
	Плафон 
	К светильнику СС-1240
	2
	шт.

	12
	Плафон 
	К светильнику СС-328 матовый
	2
	шт.

	13
	Плафон 
	К светильнику СС-328 прозрачный
	5
	шт.

	14
	Светильник СС-411М

(или эквивалент)
	· Забортный. Состоит из корпуса, крышки, которая крепится к корпусу болтами. Устанавливается на штатное место.

· Номинальное напряжение сети, В                127; 220

· Номинальная мощность, Вт                          300

·  цоколь Е27

· Конструктивное исполнение – водонепроницаемый

· Габаритные размеры LхDхH,мм не более  455х420х425

· Масса, кг не более         14  

·  Комплектация в соответствии с п.3.3 настоящего технического задания
	4
	шт.

	15
	Фонарь-фара

ФР-ВС «Экотон-3»

(или эквивалент)
	· Взрывозащищенный 0ExdmIICT6X
· Емкость батареи, мА/ч       не менее 6600

· Среднее время наработки на отказ, ч     не менее 50000

· Время непрерывной работы, ч             не менее 14

· Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд  1000

· Гарантийный срок    2 года

· Габаритные размеры, мм       120х120х210

· Масса, кг        1,45

· Степень защиты, IP67
· Комплектация в соответствии с п.3.4 настоящего технического задания
	2
	шт.

	16
	Лампа настольная

Camelion KD-313
(или эквивалент)
	· На подставке

· Цоколь Е27

· Комплектация в соответствии с п.3.5 настоящего технического задания
	5
	шт.


3. Требования к комплектации товара
3.1. поз. 4 п. 2 технического задания должна состоять из корпуса, защитного стекла, защитной сетки, сальникового ввода, узла подвеса
3.2. комплектация поз. 10 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.3. комплектация поз. 14 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.4. комплектация поз. 15 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.5. комплектация поз. 16 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

7. Требования к продукции
7.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее
7.2. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

7.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены сертификаты соответствия или паспорта в зависимости, что предусмотрено заводом изготовителем. 
7.4. В случае предложения эквивалента продукции указанной в п.п. 4,10, 14, 15, 16 п.2 настоящего технического задания поставщик должен предоставить техническое предложение с подробным описанием функциональных, технических характеристик продукции предполагаемой к поставке (а именно: маркировку (тип), размер, вольтаж и.т.д.). Технические характеристики должны быть отражены по каждой вышеуказанной позиции.
7.5. Для п.п. 1, 2 п.2 настоящего технического задания перед началом поставки продукции, Поставщик предварительно должен согласовать с Заказчиком тип крепления предполагаемой к поставке вышеуказанной продукции.
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в сроки, указанные в спецификации к проекту договора, являющимся неотъемлемой частью документации по запросу цен.
	Начальник ОМТС
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