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Техническое задание
На ремонтные работы. Ул. Юности, дом №6.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Ремонтные работы. Ул. Юности, д.6.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1
Цель выполнения работ:
- восстановление помещений и отдельных конструктивных элементов здания, поврежденных в результате аварийной просадки фундамента.

2.2 Задачи:
- выполнение общестроительных работ с демонтажем и последующим восстановлением строительных конструкций, отделочных работ;

- выполнение санитарно-технических работ с заменой внутренних трубопроводов водоснабжения и канализации, замена сантехнических приборов;

- выполнение электромонтажных работ с демонтажем и восстановлением электроосвещения.

2.3
Ведомость объемов работ №14-053эз
Ремонтные работы. Ул. Юности, д.6.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы.

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2
	 

	3
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,253
	 

	4
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2проемов
	0,082
	 

	5
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	5
	 

	6
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба
	м2
	8,2
	 

	7
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	5
	 

	8
	Установка и крепление наличников шпонированных
	100 м коробок блоков
	0,45
	 

	9
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2
	100 м борозд
	0,07
	 

	10
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2оштукатуриваемой поверхности
	0,124
	 

	11
	Устройство экранов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,08
	 

	12
	Установка люков 300*400мм
	1 шт.
	2
	 

	13
	Люки, размером 300х400 мм
	шт.
	2
	 

	14
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м.
	0,024
	 

	15
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм
	м
	2,4
	 

	16
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2стяжки
	0,132
	 

	17
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой Магир
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	 

	18
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	 

	19
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	 

	20
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2поверхности облицовки
	0,85
	 

	21
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2покрытия
	1,32
	 

	22
	Устройство: потолков реечных алюминиевых Гейпел
	100 м2поверхности облицовки
	0,112
	 

	23
	Устройство: потолков реечных алюминиевых Гейпелперфорированный
	100 м2поверхности облицовки
	0,02
	 

	24
	Устройство экранов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,03
	 

	25
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм в коридоре
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,02
	 

	26
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	 

	27
	Установка гарнитуры туалетной: зеркало
	10 шт.
	0,02
	 

	28
	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 5, 6 мм
	м2
	1,5
	 

	29
	Разборка панелей
	100 м2
	0,04
	 

	30
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1
	 

	31
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	1
	 

	Раздел 2. Санитарно-технические работы.

	                           Демонтажные работы.

	32
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,03
	 

	33
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,03
	 

	34
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	                           Монтажные работы.

	35
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,024
	 

	36
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	0,014
	 

	37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	38
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	 

	39
	Переходник размер: 25х20 мм
	шт.
	1
	 

	40
	Тройник размером: 3/4"
	шт.
	4
	 

	41
	Угольник  размером: 3/4"
	шт.
	6
	 

	42
	Угольник  размером: 1"
	шт.
	2
	 

	43
	Муфта с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	шт.
	6
	 

	44
	Муфта  с наружной резьбой диаметром 20х1/2"
	шт.
	1
	 

	45
	Муфта комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"
	шт.
	1
	 

	46
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	6
	 

	47
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2
	 

	48
	Унитаз компакт JikaLyra 8.2423.4,000.242/1c   сиденьем и крепежом
	к-т
	2
	 

	49
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	2
	 

	50
	Установка раковин : на одно отделение со смесителем
	10 компл.
	0,2
	 

	51
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	3
	 

	52
	Смеситель ROCA Vectra 5 A3161C00 без подводки
	шт.
	2
	 

	53
	Сифон гофрированный белый
	компл.
	2
	 

	54
	Раковина JikaLyra 8.1427.1.000.104.1 с пъедесталом и крепежом
	шт.
	2
	 

	Раздел 3. Электроосвещение.

	                           Демонтаж.

	55
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Монтажные работы.

	56
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	57
	Выключатель одноклавишный Lezard №7010202101
	шт.
	1
	 

	58
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	59
	Выключатель двухклавишный Lezard №7010202100
	шт.
	1
	 

	60
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,12
	 

	61
	Светильник  ECOLA GX-53 H4
	шт.
	12
	 

	62
	Лампы светодиодные энергосберегающие GX 53 LED 7вт
	шт.
	12
	 

	63
	Электрополотенце
	1 шт.
	2
	 

	64
	Электрополотенце
	компл.
	2
	 

	65
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,85
	 

	66
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0459
	 

	67
	Разветвительная коробка
	шт.
	3
	 

	68
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0408
	 

	69
	Подрозетники сборные , диаметр 60 мм
	шт.
	3
	 

	70
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм29дейст.)
	100 шт.
	0,06
	 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Быть правомочным заключить договор;

-Не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанным по решению арбитражного суда банкротом

-Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

-Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

Дополнительные требования к участнику процедуры закупки:

Исполнитель должен иметь:

-Свидетельство СРО о допуске к  работам.

Виды работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту

1. Подготовительные работы
1.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

2.1. Гидроизоляция строительных конструкций

3. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

3.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

3.2. Устройство системы электроснабжения

