Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку установки гидроабразивной очистки (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку установки гидроабразивной очистки «КС-100»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Установка гидроабразивной очистки «КС-100»
	шт
	1
	30 календарных дней с момента оформления договора
	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть выпуска не ранее 2015 года, (не бывшей  в употреблении, не восстановленной, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· Широкое окно обзора, 2 перчатки и максимум рабочего пространства

· Струйный аппарат легок и прост в использовании. Возможность обработки с стационарным расположением струйного аппарата

· Ножной контроль выключения и выключения процесса обработки

· Комбинация широкого окна и освещаемой камеры с автоматической мойкой для хорошего обзора

· Небольшая рабочая высота для легкости загрузки

· Отверстия для рук должны быть обиты специальным материалом для снятия усталости рук

· Гидроабразивная обработка всеми типами материалов включая электрокорунд, гранат, карбид кремния, керамические элементы, стеклянные шарики

· Регулировка концентрации абразива – от 10% до 30%

· Широкий ассортимент моющих и антикоррозионных средств

· Производительность очистки до 8м2/час при параметрах сжатого воздуха Q= до 5м3/мин., Р=6 атм.

· Автоматическое разделение абразива и шлама в замкнутом технологическом цикле

· Автоматическое поддержание постоянства качества и количества суспензии

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры



	Габариты установки

Размеры рабочей зоны

Дверной проем

Вращающийся столик

Потребляемая эл.мощность

Система управления                                                                                    

Потребляемый сжатый воздух, макс.

Масса

Общий объем воды

Электрическая сеть

Уровень шума

Цвет

Встроенная вентиляция

Производительность очистки

Струйный аппарат на 17мм. 

Разовая загрузка абразива

Время работы установки на разовой загрузке абразива (ориентировочно)

Степень очистки

Получаемая шероховатость

Температура окружающего воздуха

2250мм х 1737мм х 2293мм

950мм х 950мм х 900мм.

995 х 800мм.

Диаметр 600мм, грузоподъемность 80кг.

3 кВт. 

Siemens LOGO
0,6МПа/5м³/мин. 

500кг.

0,8 м³

380 в /50 Гц

≤ 79 дБна расстоянии 1м вокруг камеры

Бежевый

до уровня ПДК 6мг/м³

до 8 м.кв./час

Пятно контакта струи с поверхностью 40мм

150кг.

1мес.

Sa3

Ra 4,5 -0,6

не ниже +10град.С



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	· Герметизация абразивных шлангов внутри камеры для предотвращения утечек

· Двойное остекление с быстрой заменой внутреннего стекла

· Система блокировки двери

· Низкий уровень шума. Стандартная конструкция 79 дБ.
· Экологическая чистота.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Потребляемая эл. мощность 3кВт

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	1. Установка гидроабразивной очистки «КС-100»

2. ЗИП

3. Абразив-гранатовый песок (фракция 0,25 мм) – 1000 кг

4. Пассиватор-тринатрийфосфат – 35 кг

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка по документации изготовителя

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Продукция должна сопровождаться сертификатом качества или сертификатом соответствия, и иметь техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера, руководство по эксплуатации, электросхемы.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Сервисное гарантийное обслуживание на период 12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригодны

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции производится единовременно.


Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










