ТОМ 2
Техническая часть
на поставку средств измерения 

для санитарно-промышленной лаборатории

Снежинск 

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ЧАСТЬ 1. Анализатор шума Экоакустика 110АВI      стр. 4-6
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Подраздел 1.1 Наименование


Подраздел 1.2 Сведения о новизне


Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.


Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели


Подраздел 4.3. Требования к надежности
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию


Подраздел 4.9. Требования к комплектности


Подраздел 4.10. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЧАСТЬ II. Вибрационный калибратор АТ-01            стр.7-8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Подраздел 1.1 Наименование


Подраздел 1.2 Сведения о новизне


Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.


Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели


Подраздел 4.3. Требования к надежности
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию


Подраздел 4.10. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЧАСТЬ III. Экотерминал с антеннами: ПЗ-80-ЕН500, 
ПЗ-81-02, Экотерма-1DIN, ТТМ-2-04-DIN
(с программным обеспечением)      




стр. 9-12
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Подраздел 1.1 Наименование


Подраздел 1.2 Сведения о новизне


Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.


Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели


Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию


Подраздел 4.9. Требования к комплектности


Подраздел 4.10. Требования к маркировке


Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Анализатор шума ЭКОАКУСТИКА 110АВI или аналог

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	поставляемое оборудование должно быть новым

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	43 8150 8


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Гигиеническая оценка шума, инфразвука, воздушного ультразвука (производственный контроль) контроль шума в СЭЗ и на селитебной территории. Тестирование акустических (вибросигналов) при испытании продукции машиностроения и строительных конструкций


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Диапазон рабочих температур окружающей среды: от 00 С до плюс 400 С по ГОСТ 17187-2010

относительная влажность: до 90% по ГОСТ 17187-2010

атмосферное давление: от 86кПа до 108 кПа. по ГОСТ 17187-2010


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	а) масса с аккумуляторами, кг, не более 0,56:

 - эксплуатационная масса 4189кг;

г) габаритные размеры (длина х высота х ширина ), мм, не более:

240х86х35



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели

	а) необходимый рабочий диапазон частот для измерения звукового давления: от 2 Гц до 100 кГц;

 -диапазон измерений инфразвука: от 9 до 140 ДБ:

 - диапазон измерений звука: от 20 до 140 дБА;

 - временные характеристики для измерения звука:S, F, I, Пик, Leg
 б) необходимый рабочий диапазон частот для измерения вибрации: от 0,8Гц до 1250Гц;

 - диапазон измерения вибрации: от 25 до 183 дБ;

 - временные характеристики измерения вибрации: СКЗ, Пик, Leg
Частотные фильтры для измерения шума :A, C, Z, AU, FI, G.
Частотные фильтры для измерения вибрации: Wd, Wk,Wh


	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Металлический корпус, прочность к внешнему воздействию



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	стабильность параметров по ГОСТ 17187, часть 1, раздел 6

	Подраздел 4.7  Требования к электропитанию

	автономное (аккумуляторы типа АА) и внешнее через USB)

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	ТИПОВОЙ комплект ЭКОАКУСТИКА 110АВ1



	Подраздел 4.10. Требования к маркировке



	Маркировка должна указывать наименование или знак поставщика, ответственного за технические характеристики, применяемые к укомплектованному шумомеру. Маркировка должна содержать обозначение модели, заводской номер, класс характеристик укомплектованного шумомера.( ГОСТ 17187, часть 1, раздел 8).

Для защиты частей шумомера, доступных для пользователя, которые могут повлиять на электроакустические характеристики, должны использоваться подходящие пломбы или отметки.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-измерительный прибор должны быть укомплектованы необходимой технической документацией;

 - паспорт;

 - руководство по эксплуатации

 - свидетельство об утверждении типа средства измерения;

 -свидетельство о поверке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	измерительный прибор должен быть надежно упакован для предохранения от механических повреждений, от воздействия погодных условий




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 - температура окружающего воздуха от -250С до +550С;

 - относительная влажность воздуха до 95%(при t – 250С)



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	стандартный гарантийный срок для шумомеров 1 класса


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Шумомер должен соответствовать требованиям ГОСТ 17187, часть 1»Шумомеры. Технические требования


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Компьютерное программное обеспечение с лицензией.
Дополнительная лицензия на два серийных номера:

 - Октава-110А VIN 000003B1
- -Октава 101ВМ VIN 0000025F


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

 


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	вибрационный калибратор АТ-О1 или аналог

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	поставляемое оборудование должно быть новым

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	66 8230 7


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Калибровка виброметров и вибрационных каналов в полевых и лабораторных условиях


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура от -100С до 500С

влажность от 10 до 90% (без конденсации)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	Габаритные размеры : диаметр не более 60 мм,

                                       высота не более 185мм

масса, кг: 1.1

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели

	Номинальное значение частоты воспроизводимых колебаний 159,2Гц;

номинальное СКЗ ускорения, м/с2 10;
индукция магнитного поля рассеивания над столом калибратора, Тл < 10-3;
время установления рабочего режима, с, <5;

время непрерывной работы, с >55

	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Прочность к внешнему воздействию



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Коэффициент влияния температуры окружающей среды воздуха в рабочем диапазоне температур на воспроизводимое СКЗ ускорения,%/0С + 0,15

	Подраздел 4.7  Требования к электропитанию

	автономное (внутренний аккумулятор)

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке



	Маркировка должна указывать наименование или знак поставщика, ответственного за технические характеристики. Маркировка должна содержать обозначение модели, заводской номер.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-калибратор должны быть укомплектованы необходимой технической документацией;

 - паспорт;

 - руководство по эксплуатации

 - свидетельство об утверждении типа средства измерения;

 -свидетельство о поверке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	калибратор должен быть надежно упакован для предохранения от механических повреждений, от воздействия погодных условий




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 - температура окружающего воздуха от -400С до +600С;

 - относительная влажность воздуха 0% до 90% (без конденсации)



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	стандартный гарантийный срок для виброаккустических калибраторов


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Соответствие техническим характеристикам, пределы допускаемой относительной погрешности частоты воспроизводимых колебаний в рабочих условиях 

эксплуатации ,% + 1


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

 


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Экотерминал с антеннами: ПЗ-80-ЕН500, ПЗ-81-02, Экотерма-1-DIN, ТТМ-2-04-DIN (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	поставляемое оборудование должно быть новым

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	43 1000 2


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначен для отображения и накопления результатов измерений напряженности электрических и магнитных полей (до 400 кГц), магнитной индукции постоянных и  геомагнитных полей, полей частоты 50 Гц, температуры воздуха, влажности воздуха, скорости движения воздуха, температуры потока, ТНС-индекса. Цель измерений – производственный контроль за уровнями вредных производственных факторов 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Метеоусловия для работы с антеннами: ПЗ-80-ЕН500, ПЗ-81-02

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от плюс 50 С до плюс 550 С по ГОСТ 22261-94

относительная влажность: до 90% по ГОСТ 22261-94

атмосферное давление: от 537-800 мм. РТ. ст. по ГОСТ 22261-94

Метеоусловия для работы с антеннами: Экотерма-1-DIN, ТТМ-2-04-DIN
Диапазон рабочих температур окружающей среды: - 500 С - +с 600 С 

относительная влажность: до 90% 

атмосферное давление: от 537-800 мм. рт. ст. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	Экотерминал:

габаритные размеры – 115х85х25мм

масса – менее 350г

ПЗ-80-ЕН500:

габаритные размеры – длина 500 мм, диаметр чувствительного элемента 110мм

масса – не более 250г

ПЗ-81-02:

габаритные размеры - длина 540 мм, диаметр 35мм

масса – не более 250г

Экотерма-1-DIN:

габаритные размеры - длина 500 мм, диаметр 94мм

масса –195г

ТТМ-2-04-DIN:

габаритные размеры - длина 343 мм, диаметр 44мм

масса –250г

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономич. и эксплуатационные показатели

	Экотерминал:

компактность, прочность к внешнему воздействию, пленочная клавиатура, цветной TFT экран, энергонезависимая память 4 гигабайта, сохранение результатов измерений, подключение к компьютеру.

ПЗ-80-ЕН500

измерение среднеквадратичных значений напряженности переменного электрического и магнитного поля 50Гц, ; 5-2000 Гц; 10-30 кГц; 2-4000 кГц; 30-300 Гц; 300-3000 Гц;

 3-30 кГц; 30-300кГц. Погрешность измерения ЭП +10-15%, 

Погрешность измерения МП +10-15%,
ПЗ-81-02:

диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля от 0,3 до 50 мТл, диапазон измерений магнитной индукции магнитного поля частотой 50Гц от 0,2 до 35 мТл, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,3 до 50 мТл -=+(0,1+0,1Измеренного )

Экотерма-1-DIN:

диапазон измерений температуры -50 - +600 С( погрешность + 0,2 0 С)

диапазон измерения влажности 10-95% (погрешность измерения  +2%)

ТТМ-2-04-DIN:

диапазон измерений температуры -50 - +600 С( погрешность + 0,2 0)

диапазон измерений скорости воздушного потока от 0,1 до 20 м/сек (погрешность измерения не более + (0,05+0,05V) м/сек)

	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Экотерминал:

Металлический корпус, прочность к внешнему воздействию

Средство измерения должно быть тепло-, холодо-, влагопрочным, т.е.должно сохранять характеристики в пределах норм, во время воздействия на них влияющих величин в рабочих климатических условиях, и после воздействия на них влияющих величин в предельных условиях транспортировки, и дальнейшего выдерживания в нормальных рабочих условиях применении

для средств измерения ПЗ-81-02, ПЗ-80-ЕН500 устанавливаются следующие показатели надежности(ГОСТ 22261-94) :

 - безотказность;

 - долговечность;

 - ремонтопригодность

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	метрологические характеристики нормированы для рабочих условий применения

	Подраздел 4.7  Требования к электропитанию

	автономное  и (или)  внешнее через USB)

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Экотерминал с антеннами (измерителями): ПЗ-80-ЕН500, ПЗ-81-02, Экотерма-1-DIN, ТТМ-2-04-DIN
Программное обеспечение:Signal+110-ДМ, диспетчер данных, Repert XL
Эксплуатационная документация

 USB 

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке



	На каждое средство измерения должны быть нанесены:

 -наименование, товарный знак, заводской номер, год изготовления, изображение знака Государственного реестра, знака соответствия для средств измерения, на которые распространяется действие сертификата соответстви1.



	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать защиту средства измерения от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Терминал и все измерители к нему должны быть укомплектованы необходимой технической документацией;

 - паспорт;

 - руководство по эксплуатации

 - свидетельство об утверждении типа средства измерения;

 -свидетельство о поверке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	измерительный прибор должен быть надежно упакован для предохранения от механических повреждений, от воздействия погодных условий. При необходимости на таре и в эксплуатационной документации должны быть указаны особые условия транспортирования




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Упакованные средства измерения хранятся при температуре окружающего воздуха 5-10 0 С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Средства измерения без упаковки хранятся при температуре воздуха 1-35 0 С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 

В помещениях хранения содержание пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев (при соблюдении требований условий эксплуатации).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Измерители электромагнитных полей ПЗ-80-ЕН500, ПЗ-81-02 должны соответствовать требованиям ГОСТа 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия». 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Компьютерное программное обеспечение с лицензией.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
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