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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку системы крепления контейнеров при транспортировании РАО для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка системы крепления контейнеров при транспортировании РАО для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Система крепления контейнеров при транспортировании РАО – 1 (один) комплект.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, работоспособным, выпуска не ранее  2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	419500




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система крепления контейнеров предназначена для крепления контейнеров КМЗ, КРАД-1,36, КРАД-1,36Т, КРАД-3,0 в тентованых, шторных и бортовых полуприцепах компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG моделей SN24, SNCS24 и им аналогичных.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Система крепления контейнеров при транспортировании РАО должна быть адаптирована для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Продольные упоры, длина, не более – 13 600 мм.
2. Поперечные упоры, длина, не более – 2 450 мм.
3. Продольные ограничители, длина, не более – 4 200 мм.
4. Поперечный ограничитель, длина, не более – 2 000 мм.
5. Межярусный ограничитель, длина, не более – 1 250 мм.
6. Талрепы М22 «крюк – крюк» – по DIN 1480 / ГОСТ 9690-71.
7. Талрепы М22 распорные – по DIN 1480 / ГОСТ 9690-71.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Система крепления контейнеров с радиоактивными отходами при перевозке в 1 (один) ярус должна обеспечивать крепление максимального количества контейнеров, шт.:
· КМЗ – 5;
· КРАД-1,36 – 10;
· КРАД-1,36Т – 10;
· КРАД-3,0 – 5.
Система крепления контейнеров с радиоактивными отходами при перевозке в 2 (два) яруса, должна обеспечивать крепление максимального количества контейнеров, шт.:
· КРАД-1,36 – 20.

	Подраздел 4.3. Требования к комплектности

	· Продольные упоры, шт., не менее – 2;
· Продольные ограничители, шт., не менее – 6;
· Талреп распорный М22 DIN 1480 / ГОСТ 9690-71 с самодельными винтами, шт., не менее – 14;
· Поперечные упоры, шт., не менее – 2;
· Поперечные ограничители, шт., не менее – 1;
· Межярусный ограничитель, шт., не менее – 40;
· Талреп М22 DIN 1480 / ГОСТ 9690-71 «крюк-крюк», шт., не менее – 40;
· Ремень стяжной, шт., не менее – 40;
· Межконтейнерный разграничитель, шт., не менее – 4.

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 4.5. Требования к упаковке

	Полностью укомплектованный Товар поставляется в собранном виде без упаковки. Документация перед отправкой должна быть упакована в полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Отгрузка Товара  производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки.
По факту приемки Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке системы крепления контейнеров при транспортировании РАО Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации покупных комплектующих системы крепления контейнеров при транспортировании РАО (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если их сертификация требуется;
б) технический паспорт на систему крепления контейнеров при транспортировании РАО и/или ее комплектующих на русском языке и/или руководство по эксплуатации системы крепления контейнеров при транспортировании РАО и/или ее комплектующих на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров покупных комплектующих системы крепления контейнеров при транспортировании РАО и гарантийного периода;
г) разработанный Поставщиком комплект конструкторской документации на систему крепления контейнеров при транспортировании РАО, выполненный в соответствии с требованиями ЕСКД РФ, согласованный с компанией Kögel Trailer GmbH & Co. KG или с официальным представителем компании Kögel Trailer GmbH & Co. KG в РФ – ООО «Kögel Trailer RU», в 1-м экз.;
д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
ж) акт приема-передачи системы крепления контейнеров при транспортировании РАО в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической и конструкторской документации должны быть представлены на русском языке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.




РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть обеспечен полным комплектом конструкторской документации, разработанной в строгом соответствии с Единой системой конструкторской документации, принятой в РФ и согласованной с фирмой Kögel Trailer GmbH & Co. KG или с ее официальным представительством в Российской Федерации ООО «Kögel Trailer RU». 
Участник процедуры закупок должен иметь сервисный центр на базе металлообрабатывающего производства, обеспечивающий в полном объеме гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт системы крепления контейнеров при транспортировании РАО, на территории одного муниципального образования с местом доставки системы крепления контейнеров при транспортировании РАО Покупателю.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Место поставки товара: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 20 ноября 2014 года.




РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт России

	3
	ЕСКД
	Единая система конструкторской документации

	4
	ОКП 
	Общероссийский классификатор продукции

	5
	РАО
	Радиоактивные отходы

	6
	РФ
	Российская Федерация

	7
	СССР
	Союз Советских Социалистических Республик

	8
	ТУ
	Технические условия

	9
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие




