ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество

	Единица

измерения



	1
	Топливо дизельное летнее Л-0,05-62
	( соответствие ГОСТ 305-82 с изм. 1-6,

содержание серы – не более 0,05%)

1. Срок гарантии качества: согласно паспорту качества. Остаточный срок годности продукции на момент поставки  должен  составлять  не менее 80% от заявленного.
2. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ).
3. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ±10% от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно.


	7300
	килограмм


