Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку
(вид процедуры закупки)

 Кондиционеры бытовые
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Кондиционер  
Типа Mitsubishi SRK25ZMP-S(J)
(Япония)

или эквивалент

	Мощность (кВт):

Охлаждение-2,5; Обогрев – 3,4
Источник питания: 220-240в, 50Гц

Потребляемая мощность(кВт):

Охлаждение – 0,62; Обогрев -0,93
Уровень звук. мощности внутр блока – 36Дб

Внутр.блок: размеры(В.Ш,Г) – не более 268х790х199мм

Вес- не более 8,5кг

Наружный блок:  размеры(В,Ш,Г) – не более
540х780х290мм

Вес- не более 35кг

Хладагент –R410A
Размещение 6 помещений 2 этаж h потолков – 3,5 м. 

2 помещения 3 этаж h потолков – 3,5 м

Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м):

7; 2; 7; 7; 4; 2; 7; 4.

В комплекте с установкой.


	Япония
	шт.
	8

	2
	Кондиционер 

Типа LG G24VHT
(Корея)

или эквивалент.


	Мощность (кВт):

Охлаждение-6,59; Обогрев –6,83;

Источник питания: 220-240в, 50Гц:

Уровень звук. мощности внутр блока – 35-43Дб

Внутр.блок: размеры(Ш,В,Г) – не более 1030х320х245мм

Наружный блок:  размеры(Ш,В,Г) –не более
870х655х320мм

Хладагент –R410A
Максимальный воздушный поток -19м3/мин

Зимний комплект для кондиционера – должен обеспечивать пуск кондиционера в зимний период времени и его работу при температуре наружного воздуха до минус 40̊С

Размещение 1 помещение 3 этаж h потолков – 3,5 м. Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м): 20

В комплекте с установкой и зимним комплектом.


	Корея
	шт.
	1

	3
	Кондиционер 

Типа LG G24VHT
(Корея) или эквивалент


	Мощность (кВт):

Охлаждение-6,59; Обогрев –6,83;

Источник питания: 220-240в, 50Гц:

Уровень звук. мощности внутр блока – 35-43Дб

Внутр.блок: размеры(Ш,В,Г) – не более1030х320х245мм

Наружный блок:  размеры(Ш,В,Г) –не более
870х655х320мм

Хладагент –R410A
Максимальный воздушный поток -19м3/мин

Размещение: 1 помещение 2 этаж h потолков – 3,5 м. Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м): 20

В комплекте с установкой, или эквивалент.


	Корея
	шт.
	1

	4
	Кондиционер 

Типа LG СА 09 RWK
(Корея) или эквивалент


	Мощность (кВт):

Охлаждение-3,7; Обогрев – 4,1

Источник питания: 220-240в, 50Гц

Потребляемая мощность(кВт):

Охлаждение – 0,6; Обогрев -0,77

Уровень звук. мощности внутр блока – не более 33Дб

Внутр.блок: размеры(Ш.В,Г) – не более 885х285х205мм

Вес-11кг

Наружный блок:  размеры(Ш,В,Г) –не более
717х483х230мм

Вес-28кг

Хладагент –R410A
Размещение: 2 помещения 3 этаж h потолков – 3,5 м. Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м): 15

В комплекте с установкой.
	Корея
	шт.
	2

	5
	Кондиционер 

Типа

Toshiba RAS-10N3KV-E2 (Тайланд)

 или эквивалент


	Инверторный

Потребляемая мощность, кВт:

охлаждение – 0,75, нагрев – 0,86.

Мощность, кВт: охлаждение – 2,5; обогрев -3,2.

Хладагент R410A

Источник питания: 220-240В, 50Гц

Уровень звуковой мощности: наружного блока – 48дБ;внутреннего блока – 30/38 дБ(макс/мин)

Габариты вн. блока (ШхВхГ) – не более 275х740х195мм

Вес – не более 9 кг

Габариты нар. блока (ШхВхГ) – не более 550х660х240мм

Вес – не более 109 кг

Размещение: 3 помещения 4 этаж h потолков – 3,5 м. Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м): 10

С пультом ДУ, с установкой в помещении


	Тайланд
	шт.
	3

	6
	Кондиционер
Типа
Quattro Clima

 QV/QN-A18WA
(Китай) или эквивалент
	Тип
настенная сплит-система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Основные режимы
охлаждение / обогрев

Максимальный воздушный поток
14.167 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения
4700 Вт

Мощность в режиме обогрева
4900 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1430 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1460 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

Режим осушения есть
Управление

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Габариты

Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) не более 94.5x29.8x21.1 см

Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) не более 84.8x54x32 см

Уровень шума (мин/макс) не более 33 дБ / 45 дБ

Тип хладагента
R 410A

Фаза
однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха
нет

Регулировка скорости вращения вентилятора есть, количество скоростей - 4

Другие функции и особенности возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск

Зимний комплект для кондиционера – должен обеспечивать пуск кондиционера в зимний период времени и его работу при температуре наружного воздуха до минус 40̊С
Размещение: 1 помещение 3 этаж h потолков – 3,5 м.

Расстояния м/у внутр. и внешн.блоком (м): 15
	Китай
	шт
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия); инструкция по эксплуатации на русском языке.
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / Абузяров Т.М./_______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
