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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Поставка и монтаж кран-манипулятора F.lliFerrari 581 A2

	1.2 Сведения о новизне

	- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	1.3 Код ОКП

	



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Кран-манипулятор применяется для загрузки и разгрузки контейнеров с РАО на специальном автомобиле марки 476369.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Кран-манипулятор предназначен для осуществления оперативной загрузки и разгрузки РАО в спецавтомобиле без дополнительного грузоподъемного оборудования




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1 Основные параметры и размеры

		Грузовой момент т*м
	7,7

	Г/п на мин вылете, кг
	3015

	Макс. мылет стрелы, м
	7,2

	Г/п на макс вылете, кг
	1030

	Угол поворота, град
	400

	Вес, кг
	990

	Габариты ШхВхД, мм
	2300х2000х600

	Ширина опор, мм
	4600

	
	
	




	4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

		Гидравлические выдвижные секции
	2 шт
	

	Высота подъема нарамой шасси
	8.9 м.
	

	Аутригеры с ручным поворотом 180○, ширина 4,6м
	
	

	Поворотный механизм вращения крана
	400○
	

	Гидравлический бак
	35 л
	

	Грузовой крюк
	5,4т
	

	Гидравлический распределитель
	WALVOLL SDM110
	

	Литое основание, шестигранное сочетание стрелы
	
	

	Ограничитель грузового момента
	
	

	Кнопки аварийной остановки
	
	

	Креномеры
	




	4.3 Требования по надежности 

	гарантийный срок согласно    гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1(одного) года   и начинает  действовать  с  даты  подписанияа кта- приема передачи Товара и акты выполненных монтажных работ

	4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция крана-манипулятора должна позволять безопасно осуществлять загрузку и разгрузку контейнеров, монтаж должен осуществляться в заводских условиях, все работы производятся квалифицированным персоналом, прошедшим необходимые обучения и аттестации.

	4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	4.6  Требования к стабильности 

	

	4.7 Требования к электропитанию

	

	4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

	

	4.9 Требование к комплектности 

		

	




	4.10 Требование к маркировке

	

	4.11 Требования к упаковке

	



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
	5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка товара и монтажных работ осуществляется по соответствующим актам в месте проведения монтажных работ с обязательной предварительной проверкой уполномоченным лицом Покупателя работоспособности установленного крана-манипулятора. Установка крана-манипулятора должна производиться на территории Поставщика, расположенной не более 1000км от Покупателя, доставка спецавтомобиля для проведения монтажных работ и вывоз спецавтомобиля после проведения работ осуществляется силами Покупателя.
Монтажные работы должны производится только в заводских условиях с соблюдением всех требований к проведению работ.

	5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозке товара

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а)	документы, оформленные в соответствии с процедурой «переоборудования транспортных средств» для органов ГИБДД и Ростехнадзора;
б) документы о сертификации Товара (оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).
в) оригинал паспорта технического средства (ПТС) установленного образца с отметкой о переоборудовании;
г) технический паспорт завода-изготовителя на кран-манипулятор
д) инструкция по эксплуатации на русском языке
е) оформленные гарантийные талоны (сервисные книги) или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
ж)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
з)	акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 3-х экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика)
и) акт выполненных монтажных работ.
к) сертификат соответствия на узлы, агрегаты и детали устанавливаемые на ТС.
 л) заключение о возможности и порядке внесений изменений в конструкцию ТС. (выдает завод изготовитель ТС или  уполномоченная на то организация).
  м) копии технической документации при значительном объеме и большой  
 сложности работ.
  н) заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия 
  организации проводившей работы связанные с переоборудованием  (приложение к сертификату с расшифровкой кодов проводимых работ).
о) заявление- декларация (о полноте и качестве выполненных работ).
п)диагностическая карта по факту переоборудования.





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
	Гарантийный срок устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя,
  но не менее 1(одного) года   и начинает  действовать  с  даты  подписанияакта- приема пересдачи Товара и акта выполненных монтажных работ
В случае выхода крана-манипулятора из строя в течение Гарантийного срока,
 Поставщик в срок не более 30 календарных дней, после получения Уведомления, 
должен за свой счёт произвести ремонт или поставить замену неисправногокрана-
манипулятора (по выбору Покупателя)



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ
	



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
		
	






РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
	



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими,
производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и
 репутацией.
Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном 
порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов
 деятельности в рамках Договора).
 Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения
 Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не
 должна быть приостановлена.
 Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими,
производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и
 репутацией.
 Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном
порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов
 деятельности в рамках Договора).
 Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения
 Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не
 должна быть приостановлена.
Установка крана-манипулятора должна производиться на территории Поставщика, расположенной не более 1000км от Плкупателч, доставка спецавтомобиля для проведения монтажных работ и вывоз спецавтомобиля после проведения работ осуществляется силами Покупателя.
Монтажные работы должны производится только в заводских условиях с соблюдением всех требований к проведению работ.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Срок поставки не позднее 10.11.2014г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся информационная продукция должна быть на русском языке в бумажном, а при наличии в электронном виде.   



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



