                                           Приложение № 3 к договору № __ от __________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению текущего и капитального ремонтов узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ-65116 (ЕВРО-2) КамАЗ-6460 (Евро-3) Урал 6470-0010-21, Урал 63674- 0010-42; Урал 4320-0911-40; Урал 3255-0010-41; Урал 43202 НЗАС 4951; Урал 4320-0111-41.
	Наименование работ, услуг: 
	текущий и капитальный ремонты узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ 65116; КамАЗ 6460; Урал 6470-0010-21, Урал 63674- 0010-42; Урал 4320-0911-40; Урал 3255-0010-41; Урал 43202 НЗАС 4951; Урал 4320-0111-41.

	Виды работ:
	Капитальный ремонт силовых агрегатов КамАЗ-740.30-31;- 5 единиц;  КамАЗ -740500; - 13 единиц; Урал 6470-0010-21 – 7 единиц; Урал 63674- 0010-42 – 2 единицы; Урал 4320-0911-40 – 2 единицы; Урал 3255-0010-41- 2 единицы; Урал 43202 НЗАС 4951 – 1 единица; Урал 4320-0111-41- 1 единица.
Текущий ремонт и обслуживание силовых агрегатов (КамАЗ-740.30-31.-  5 единиц; КамАЗ – 740500.-  13 единиц; ЯМЗ 238. 7511 10-12. -7 единиц, ЯМЗ 238. 7601-10-14. – 2 единицы, ЯМЗ 236 НЕ2-24 – 5 единиц.   
Капитальный ремонт  КПП на а/м КамАЗ – 18 единиц; КПП на а/м Урал 14 шт.  

Ремонт редуктора заднего моста – 27 единиц;
Ремонт редуктора среднего моста – 27 единиц;
Ремонт ходовой части автомобиля (ремонт балансиров; ремонт реактивных штанг; ремонт поворотных цапф) – 27 единиц;
Ремонт механизма рулевого управления (замена рулевых тяг; замена рулевого механизма; замена насоса ГУР) – 27 единиц;

Ремонт топливной аппаратуры Bosh (ТНВД) – 27 единиц;

Ремонт топливных форсунок – 27 комплектов;

Непредвиденные работы по ремонтам по – 27 единицам;    

	Время выполнения работ услуг:
	С момента подписания договора по 31 декабря 2013 года, в соответствии с потребностью Заказчика

	Требования к исполнителю:
	Наличие представительства и ремонтных боксов в городе Чите. Обученный, квалифицированный персонал, знающий особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегатов применяемых на автотехники КамАЗ и Урал, знающие особенности устройства, эксплуатации технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта двигателей КамАЗ уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, (мотористы), владение специалистами  теоретическими и практическими навыками при ремонте рядных ТНВД Bosch для а\м КамАЗ с механическими и электронными регуляторами. Наличие свидетельства на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники на территории Забайкальского края. Наличие сертификата соответствия на ремонт грузовых автомобилей и автобусов с приложениями к сертификату соответствия перечня услуг (работ), на которые распространяется действия сертификата, а именно:1.Ремонт двигателей.2.Замена агрегатов.3.Регламентные работы по видам технического обслуживания. Наличие сертификата  на прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Наличие сертификата на техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов с приложением к сертификату соответствия на регламентные работы (по всем видам технического обслуживания). Наличие ремонтной базы в собственности или по договору аренды, (теплые гаражные боксы не менее 600 кв.м). Наружная охрана помещения и территории базы,  наличие необходимого оборудования (съемники, стенды для испытания топливоподающей аппаратуры дизелей, прибор для проверки форсунок, модуль для диагностики приборов управления, динамометрические ключи, компрессометр, установка для расточки тормозных барабанов, трансформаторы сварочные, стенд диагностический, стенд для разборки и сборки двигателей, стенд для проверки ТНВД, стенд для испытания и регулировки форсунок, аппараты для полуавтоматической сварки, нутромер индикаторный, пресс); быстрота и качество выполнения работ (не более одной недели при постановке на текущий ремонт одной единицы техники и не более двух недель при постановке на капитальный ремонт одной единицы техники); обеспеченность запасными частями для выполнения данных услуг (наличие действующего договора на поставку запасных частей).

	Дополнительно
	В случае замены запасных частей, выведенные из эксплуатации запасные части должны быть возвращены Заказчику; на все виды выполненных работ Исполнитель обязан предоставить гарантию на срок не менее 6 месяцев или 25 тысяч километров пробега. 


________________________ подписи сторон __________________






