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Спецификация

Адрес поставки: АО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	1
	МФУ  Kyocera TASKalfa 2551ci в составе:
	15
	12 мес.

	1.1
	МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci [1102NP3NL0]
	Общие характеристики

Тип: настольное цветное многофункциональное устройство 

Технология печати: лазерная цветная Kyocera, поддержка HyPASTM 

Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.: 25 

Скорость копирования А3, цв. стр./мин: 25 

Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.: 13 

Скорость копирования А3, цв. стр./мин: 13 

Максимальный формат оригинала: A3 

Формат копий: A6R-A3 

Разрешение копирования, dpi: Fast 1200, 600 x 600 

Количество воспроизводимых полутонов: 256 

Время выхода первой копии (ч/б), сек.: 6,2 или меньше 

Время выхода первой копии (цв.), сек.: 8,1 или меньше 

Время прогрева, сек.: 30 или меньше 

Непрерывное копирование, страниц: 1-999 

Масштабирование, %: 25-400 

Встроенные коды доступа: счётчик на 100 кодов 

Память (стандартно/максимально), Гб: 3,5/3,5 

Жёсткий диск, Гб: 160 

Максимальный объем копирования в месяц, страниц: 100 000 

Система подачи бумаги в стандартной комплектации 

Плотность бумаги, г/м2: 60-256 

Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов: 2 x 500 

Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов: 4 100 

Ёмкость лотка ручной подачи, листов: 100 

Ёмкость выходного лотка, листов: 280 (максимально до 1 000 листов) 

Дуплекс в стандартной комплектации 

Формат бумаги: А5R-А3 

Максимальный формат оригинала: A3 

Плотность бумаги, г/м2: 60-220 

Принтер (полноцветный, сетевой) в стандартной комплектации 

Скорость печати A4, ч/б стр./мин.: 25 

Скорость печати A4, цв. стр./мин.: 25 

Скорость печати A3, ч/б стр./мин.: 13 

Скорость печати A3, цв. стр./мин.: 13 

Разрешение печати, dpi: 9600 x 600 

Процессор: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 МГц 

Память (стандартно/максимально), Гб: 3,5/3,5 

Жёсткий диск, Гб: 160 

Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), 

PDF Direct Print, XPS Direct Print 

Интерфейс (стандартно): USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100/1000Base-T, 

4 х USB Host 2.0, слот для опционального принт-сервера, 

слот для опциональной SD-карты, слот для опциональной платы факса 

Поддерживаемые ОС: все существующие MS Windows ОС, Mac OS X Version 10.4 или выше, 

UNIX, LINUX 

Сканер (полноцветный, сетевой) в стандартной комплектации 

Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту: 48 (с DP-773) 

Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту: 48 (с DP-773) 

Разрешение сканирования, dpi: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 (256 градаций серого) 

Максимальный формат сканирования: А3 

Интерфейс (стандартно): Fast Ethernet 10/100/1000Base-T, 4 x USB Host 2.0 

Функциональность: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host , 

Scan-to-box, сетевой TWAIN, WSD сканирование 

Поддерживаемые типы файлов: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS 

Поддерживаемые ОС: все существующие MS Windows ОС, Mac OS X Version 10.4 или выше, 

UNIX, LINUX 

Размеры (Ш x Г x В), мм: 594 x 737 x 745 

Масса, кг: 87,5 
	15
	12 мес.

	1.2
	Реверсивный автоподатчик оригиналов DP-770(B) [1203NV5NL1]
	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов для Kyocera TASKalfa 2551ci.

Формат оригиналов: A5R-A3, A6R

Ёмкость, листов: 100

Плотность оригиналов, г/м2: 45-160
	15
	12 мес.

	1.3
	Тумба низкая CB-811 [870LD00100]
	Тумба металлическая для TasKalfa 2551ci
Размеры тумбы-подставки (Ш x Г x В), мм: 590 x 589 x 331
	15
	12 мес.

	1.4
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325С [1T02NPCNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325С

Бирюзовый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 
	15
	3 мес.

	1.5
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325M [1T02NPBNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325M
Малиновый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	15
	3 мес.

	1.6
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325Y [1T02NPANL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325Y
Жёлтый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	15
	3 мес.

	1.7
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325К [1T02NP0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325K
Чёрный тонер на 18000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4
	15
	3 мес.

	2
	МФУ Ricoh MP2501SP в составе:
	2
	1 год

	2.1
	МФУ Ricoh MP2501SP [416447]
	цифровое монохромное многофукциональное устройство с автоматическим дуплексом формата A3: копировальный аппарат, сетевые PCL принтер и цветной сканер (без крышки в базовой конфигурации). Cкорость непрерывного копирования/печати 25 страниц A4 в минуту КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ Конфигурация • пьедестальный (рекомендуется установка на специальную тумбу) Принцип печати • электрографическая печать с экспонированием лазерным лучом, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса Разрешение • 600х600 dpi Множественное копирование • до 999 копий Электронная сортировка • да Двустороняя печать • автоматическая Коды пользователей • 50 восьмизначных кодов Время прогрева • менее 20 с Время выхода первой копии • менее 6 сек Время выхода из «спящего режима» • менее 5 с Диапазон масштабирования • 50-200% с шагом 1% Объем общей памяти • стандартно: 1 Гб

• максимально: 1.5 Гб Формат бумаги • фронтальный лоток: А5-А3

• обходной лоток: А6-А3 Плотность бумаги • фронтальный лоток: 60-90 г/м²

• лоток прямой подачи: 60-162 г/м² Запас бумаги • стандартно: 

2 фронтальных лотка по 250 листов 

обходной лоток на 100 листов 

• максимально: 1600 листов Емкость выходных лотков • внутренний лоток на 250 листов 
ПРИНТЕР Разрешение • 600х600 dpi Язык описания страниц • стандартно: PCL5e, PCL6

• опционально: Adobe® PostScript® 3™ Интерфейс • стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 Base-T, слот SD, USB Host I/F
• опционально: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Bi-directional IEEE 1284 Поддерживаемые сетевые протоколы • стандартно: TCP/IP (IP v4, IP v6)

• опционально: IPX/SPX Поддерживаемые ОС • Windows® XP/Vista/7/8 Server 2003/2008/2012

• Macintosh® OS X v.10.5 или более поздняя

• Unix Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

• HP-UX 10.х/11.x/11iv1/11iv2/11iv3

• SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0

• RedHat®Linux Enterprise 4,5,6

• IBM® AIX 5L v5.3/5L v6.1/5L v7.1

• Novell® NetWare® v6.5

• SAP® R/3® СКАНЕР Скорость сканирования • до 50 оригиналов в минуту (моно/цвет) Разрешение • до 600 dpi полноцветное Формат оригинала • А6 - А3 Поддерживаемые форматы файлов • TIFF/JPEG/PDF Стандартный драйвер • Network TWAIN Сканирование в электронную почту • через TCP/IP, SMTP или POP3 Адреса получателя • максимум 100 за задание Пямять адресов • максимум 150 Адресная книга • через LDAP, операционную панель, WebImageMonitor или SmartDeviceMonitor™ Сканирование в папку • через SMB, FTP, NCP Количество папок • максимум 50 за задание ФАКС (опция) Тип линии • PSTN, PBX Совместимость • ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 Скорость модема • до 33,6 кбит/с Разрешение • 200 x 100/200 dpi Метод сжатия • MH, MR, MMR, JBIG Скорость передачи G3 • 2 секунды (200 x 100 dpi, JBIG) Адресная книга • 150 номеров Быстрый набор • 16 номеров Объем памяти • 4 Мб (320 страниц) Резервное питание памяти • есть ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Стандартно • SmartDeviceMonitor™ 

• Web SmartDeviceMonitor™ 

• Web Image Monitor 

• DeskTopBinder™ v.5 Lite 

• ScanRouter™ v.2 Lite 

• GlobalScan NX 

• Device Manager NX Lite 

• Printer Driver Editor 

• Remote Communication Gate S Опционально • @Remote 

• GlobalScan NX Plug-ins 

• Card Authentication Package 

• SAP R/3 

• DeskTopEditor™ for Production 

• DeskTopBinder™v.5 Professional 

• ScanRouter™ Web Navigator 

• ScanRouter™v.2 Professional ОПЦИИ Инструкции • руководства пользователя на русском языке Внешние опции • крышка стекла экспонирования тип PN2000 

• устройство двусторонней автоматической подачи оригиналов на 100 листов тип DF-2020 

• ручка для удобства открывания автоподатчика людьми с ограниченными возможностями тип C 

• пьедестал средний тип 36 

• пьедестал низкий тип 35 

• дополнительный лоток подачи бумаги на 500 листов тип PB2000 

• два дополнительных лотка подачи бумаги по 500 листов тип PB2010 

• внутренний разделительный лоток на 100 листов тип BN2010 Внутренние опции • факс тип M1 

• модуль удаленного факса тип M1 (передачи факсов на другие факсы Ricoh) 

• модуль браузера тип M1 (просмотр документов на панели управления) 

• модуль памяти 1.5 Гб тип M1 

• жесткий диск 250 Гб тип M1 

• модуль для печати в системе Netware тип M1 

• интерфейс внешнего аудитрона (считывателя карт) тип A 

• модуль для печати файлов Postscript3 тип M1 

• интерфейс Bluetooth тип D 

• интерфейс беспроводной сети Wi-Fi IEEE 802.11b тип N 

• параллельный интерфейс IEEE 1224 тип A РАСХОДНЫЕ НАГРУЗКИ

 Рекомендуемая нагрузка  4k страниц в месяц Максимальная нагрузка  10k страниц в месяц 

Пиковая нагрузка  30k страниц в месяц 

Срок службы  600k страниц или 5 лет
Напряжение питания  220-240 В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность  в рабочем режиме: до 1 550 Вт 

• в режиме энергосбережения: до 108 Вт 

• в «спящем» режиме: до 2.3 Вт
	2
	1 год

	2.2
	Автоматический реверсивный податчик документов RICOH ARDF DF2020 [416554]
	Реверсивный автоподатчик  документов

Автоматическое сканирование с двух сторон: Есть

Емкость для оригиналов: Не менее 100 листов

Максимальный формат оригиналов: Не менее А3

Максимальная плотность оригиналов: Не менее 162 г/м2
Подходит для Ricoh Aficio MP2001SP/2501SP
	2
	1 год

	2.3
	Тумба высокая RICOH тип 37 [985193]
	Тумба высокая для многофункционального устройства

Совместимость: для МФУ без дополнительных лотков

Отсек для хранения расходных материалов: Есть

Размещение: Напольное

Опорные колеса с поворотным механизмом: Есть

Подходит для серии Ricoh Aficio MP2001/2501
	2
	1 год

	2.4
	Инструкции пользователя на русском языке тип OI2501RU [983490]
	Инструкции пользователя на русском языке для  МФУ Ricoh MP2001SP
	2
	--

	2.5
	Девелопер тип K [D1589640]
	Девелопер Type K для МФУ Ricoh Aficio MP 2001/ MP2001L/MP2001SP/MP2501L/MP2501SP

Ресурс: не менее 60 000 страниц А4 при 5% заполнении
	2
	3 мес.

	2.6
	Тонер тип MP 2501E [841769]
	Оригинальный тонер-картридж для  МФУ Ricoh MP2001SP. 

Цвет: Черный
Ресурс: не менее 9 000 страниц А4 при 5% заполнении
	2
	3 мес.


	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	3
	МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn
	Тип монохромное МФУ формата A4 

Производительность До 35 страниц формата А4 в минуту 

Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600) 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

ПЕЧАТЬ 

Процессор PowerPC 465S/667 МГц 

Память Стандартная 512 Мб, макс. 1,535 Мб 

Язык контроллера PRESCRIBE IIe 

Эмуляции PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (требует расширения памяти) 

Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF 417) 

Интегрированный учет 100 кодов подразделений 

СКАНИРОВАНИЕ 

Формат сжатия MMR/JPEG 

Типы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A 

Возможности Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержкаv активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) 

Исходное изображение Текст, фото, текст + фото, для ОРС 

Макс. размер сканируемого оригинала A4 / Legal 

Особенности Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB), WSD (WIA)" сканирование (USB)  

Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) 

Скорость сканирования 35 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, цвет.) 

ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) 

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов 

Дуплекс Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м² 

Выходной лоток 150 листов лицевой стороной вниз 

Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм) 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати 

Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL  

Операционные системы Все существующие операционные системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux

Время разогрева До 20 секунд 

Время выхода первого листа До 7 секунд 

Время выхода первой копии Приблизительно 6,9 секунд 

Габаритные размеры (Ш x Г x В) 494 x 430 x 448 мм 

Масса Приблизительно 18 кг 

Потребление электроэнергии Копирование/печать: 439 Вт В режиме ожидания: 65 Вт В спящем режиме: 3,7 Вт Автоматический режим отключения питания: не более 0,3 Вт  

Источник электропитания 220 ~ 240 В, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим скоростной печати 51,5 дБ В режиме ожидания: 27,6 дБ  
	12
	2 года

	4
	Тонер-картридж  Kyocera TK-1140 Toner kit, [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP, M2035dn на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	24
	3 мес.

	5
	МФУ Kyocera Ecosys M6026cdn

[1102PV3NL0]
	Общий тип: полноцветное МФУ формата A4 

Технология: KYOCERA ECOSYS 

Производительность: до 26 цветных и монохромных страниц формата A4 в минуту 

Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) 

Время разогрева: не более 29 секунд 

Время выхода первого листа: менее 9 секунд в чёрно-белом режиме; около 10,5 секунд в цветном 

Время выхода первой копии: не более 10/12 секунд для монохромной / цветной печати 

Память в стандартной комплектации 1024 МБ, максимально 2048 МБ 

  ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость лоток на 50 листов, 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета на 250 листов, 60–163 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 до 216 x 356 мм) 

Дуплекс (стандартно): плотность бумаги 60–163 г/м² 

Выходной лоток: 150 листов лицевой стороной вниз 

Устройство автоматической подачи оригиналов: 50 листов, одностороннее сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 — 216 x 356 мм) 

  ПЕЧАТЬ 

Процессор PowerPC 465S / 667 MHz 

Язык контроллера PRESCRIBE IIc 

Эмуляции PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимо с PostScript 3), прямая печать PDF и XPS 

Шрифты: 93 векторных шрифта (PCL 6, HP-совместимые) + 8 (Windows Vista), 101(KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417) одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода 

Особенности: прямая печать PDF, печать IPP, печать электронной почты, печать WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует увеличения памяти) 

Операционные системы: все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.5 или выше, UNIX, LINUX. 

  КОПИРОВАНИЕ 

Макс. размер оригинала A4/legal 

Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетное копирование, программирование, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное копирование, автоматическая смена кассет, управление интенсивностью копирования 

Режимы экспонирования автоматический, ручной – 9 шагов 

Предустановленные коэффициенты масштабирования 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение 

Диапазон масштабирования 25 - 400 % с шагом 1% 

Непрерывное копирование 1 - 999 

Настройки изображения текст, фото, микс, карта, печатный документ 

  СКАНИРОВАНИЕ 

Формат сжатия MMR/JPEG 

Типы файлов TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS 

Возможности: встроенная адресная книга, поддержка LDAP, передача зашифрованных данных, многозадачность (отправка по электронной почте, по факсу, в SMB / папки FTP, на печать) 

Исходное изображение текст, фото, текст + фото, оптическое распознавание символов 

Макс. размер сканируемого оригинала A4 / legal 

Особенности: сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на запоминающее устройство через интерфейс USB, TWAIN, WSD 

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 градаций серого) 

Скорость сканирования: 35 оригиналов в минуту (600 dpi, формат A4, черно-белых); 25 оригиналов в минуту (300 dpi, формат A4, цветных) 

  ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash 

  ГАРАНТИЯ

  Гарантия: стандартная гарантия сроком на 2 года. Гарантия компании KYOCERA на барабаны и блоки проявки - 3 года или макс. 200 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше).

Потребление электроэнергии: печать - 426 Вт, копирование - 444 Вт, ожидание - 73 Вт, спящий режим - 39 Вт. 

Источник электропитания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296): копирование и печать - 48,1 дБ(А);  режиме ожидания - 30,6 дБ(А)  

 
	8
	24 мес.

	6
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590K [1T02KV0NL0]
	Черный тонер, ресурс 7000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 3500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	16
	3 мес.

	7
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590Y [1T02KVANL0]
	Микродисперсный тонер желтый на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	16
	3 мес.

	8
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590M [1T02KVBNL0]
	Микродисперсный тонер пурпурный, на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	16
	3 мес.

	9
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590C [1T02KVCNL0]
	Микродисперсный тонер синий на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	16
	3 мес.

	10
	Тонер-картридж Kyocera  тип TK-8325С [1T02NPCNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325С

Бирюзовый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 
	1
	3 мес.

	11
	Тонер-картридж Kyocera  тип TK-8325M [1T02NPBNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325M
Малиновый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	12
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325Y [1T02NPANL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325Y
Жёлтый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	13
	Тонер-картридж Kyocera тип TK-8325К [1T02NP0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325K

Чёрный тонер на 18000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4
	1
	3 мес.


Адрес поставки: Московский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 127434. г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	14
	МФУ  RICOH Aficio MP C2503SP  в составе:
	1
	12 мес.

	14.1
	МФУ RICOH Aficio MP C2503SP 

 [416928]
	Полноцветное МФУ формата A3: цифровой копировальный аппарат с автоматическим реверсивным податчиком документов, автоматическим дуплексом, сетевой PCL принтер и цветной сканер. Cкорость непрерывного копирования или печати 25 страниц A4 в минуту (цвет/моно).  

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Конфигурация пьедестальный 

Принцип печати электрографическая печать с экспонированием двумя лазерными лучами, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса  

Тип податчика оригиналов двусторонний на 100 листов  

Двухстороннее копирование автоматический дуплекс  

Разрешение 600 dpi (2 bit)  

Множественное копирование до 999 копий  

Время прогрева  менее 20 секунд  

Время выхода первой страницы черно-белая: менее 4 секунд, цветная: менее 5.7 секунд  

Масштабирование 25-400% с шагом 1%  

Объем памяти общего использования 2 Гб + 250 Гб HDD  

Запас бумаги  стандартно 1200 листов, максимально 4700 листов  

Емкость выходных лотков стандартно 500 листов, максимально 1625 листов  

Формат бумаги  А6 - A3 (опционально до SRА3)  

Плотность бумаги  52-300 г/м², дуплекс: 52-256 г/м²  

ПРИНТЕР 

Максимальное разрешение  1200 dpi (2 bit)  

Поддерживаемые языки описания страниц  стандартно: PCL5c/6 

 опционально: Adobe® PostScript® 3™, IPDS  

Интерфейс cтандартно: Ethernet 1000/100/10Base-T, USB 2.0 type A/B 

 дополнительно: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, двунаправленный IEEE1284  

Поддерживаемые сетевые протоколы  • стандартно: TCP/IP (IPv4, IPv6) 

 опционально: IPX/SPX  

Поддерживаемые ОС  • Windows® XP/Vista/7/8/ Server 2003/2008/R2/2012 

 Mac® OS X v10.5 - 10.8 (en)  

СКАНЕР 

Скорость • черно-белая/полноцветная: 80 ipm А4  

Максимальное разрешение  1200 dpi  

Формат оригинала  А5 - А3  

Поддерживаемые форматы файлов  PDF, JPEG, TIFF, сжатый PDF  

Стандартный драйвер  Network TWAIN  

Сканирование по электронной почте  SMTP, POP3, IMAP4  

Адреса получателя  до 500 за задание  

Память адресов  до 2000  

Адресная книга  через LDAP или локально на HDD  

Сканирование в  e-mail, URL, SMB, NCP  

Количество папок  максимум 50 за задание  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стандартно  • SmartDeviceMonitor™ 

• Web SmartDeviceMonitor™ 

• Web Image Monitor 

• DeskTopBinder™ v.5.5 Lite 

• ScanRouter™ v.2 Lite 

• Printer Driver Editor v1.1 

• GlobalScan NX  

Опционально  • GlobalScan NX Plug-ins 

• Card Authentication Package v.2 

• Card Authentication Package Enterprise Server v.2 

• Enhanced Locked Print NX v.2 

• Enhanced Locked Print NX FlexRelease Server v.2 

• Unicode Font Package for SAP 

• Remote Communication Gate S Pro 

• Smart Device Monitor for Admin Accounting Report Package 

• Flex Secure Print Suite 

• ScanRouter™v.2 Professional  

ФАКС (опция) 

Тип линии • PSTN, PBX  

Совместимость  • ITU-T (CCITT) G3 (обычный факс) 

• T.37 Full Mode (интернет-факс) 

• ITU-T (T.38) (IP-факс)  

Скорость модема • до 33,6 кбит/с  

Разрешение  • cтандартно: 200 x 100/200 dpi 

• максимально: 400 x 400 dpi  

Метод сжатия • MH, MR, MMR, JBIG  

Скорость сканирования • 0.7 секунд (200 x 100 dpi, A4)  

Объем памяти  • стандартно: 4 Мб (320 страниц) 

• максимально: 28 Мб (2240 страниц)  

Резервное питание памяти • есть  

Напряжение питания  220-240В, 50/60Гц  

Потребляемая мощность максимально: до 1.85 кВт 

 рабочий режим: до 1 кВт

 режим сохранения энергии: до 100 Вт  
	1
	12 мес.

	14.2
	Тонер-картридж тип MP C2503 черный [841925]
	Тонер-картридж тип MP C2503 черный (15000 отп.). Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	1
	3 мес.

	14.3
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H жёлтый [841926]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H жёлтый (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	1
	3 мес.

	14.4
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H малиновый [841927]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H малиновый (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	1
	3 мес.

	14.5
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H голубой [841928]
	Тонер-картридж увеличенной емкости тип MPC2503H голубой (9500 отп.) Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	1
	3 мес.

	14.6
	Тумба низкая тип 38. [986358]
	Тумба низкая тип 38. Подходит для серии Ricoh MPC2003/C2503
	1
	12 мес.

	14.7
	Инструкции пользователя на русском языке[991667]
	Руководство пользователя на русском языке для моделей MP C2003SP/C2503SP


	1
	-

	14.8
	Универсальный кардридер RF IDEAS PCPROX PLUS RDR-80581AKU [974963R]
	Дополнительная опция для МФУ Ricoh MP C2503SP.

Универсальный USB кардридер RF IDEAS PCPROX PLUS RDR-80581AKU 
	1
	1 год

	14.9
	Антивандальный блок тип RSK-11 [993509]
	Дополнительная опция для МФУ Ricoh MP C2503SP. Комплект металлических накладок на устройство для защиты от механических повреждений совместим с MP C2503/C3003/C3503/C4503/C5503/C6003
	1
	1 год


Адрес поставки: Волгодонский филиал АО «НИАЭП», 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	15
	МФУ  Kyocera TASKalfa 2551ci в составе:
	1
	12 мес.

	15.1
	МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci [1102NP3NL0]
	Общие характеристики

Тип: настольное цветное многофункциональное устройство 

Технология печати: лазерная цветная Kyocera, поддержка HyPASTM 

Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.: 25 

Скорость копирования А3, цв. стр./мин: 25 

Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.: 13 

Скорость копирования А3, цв. стр./мин: 13 

Максимальный формат оригинала: A3 

Формат копий: A6R-A3 

Разрешение копирования, dpi: Fast 1200, 600 x 600 

Количество воспроизводимых полутонов: 256 

Время выхода первой копии (ч/б), сек.: 6,2 или меньше 

Время выхода первой копии (цв.), сек.: 8,1 или меньше 

Время прогрева, сек.: 30 или меньше 

Непрерывное копирование, страниц: 1-999 

Масштабирование, %: 25-400 

Встроенные коды доступа: счётчик на 100 кодов 

Память (стандартно/максимально), Гб: 3,5/3,5 

Жёсткий диск, Гб: 160 

Максимальный объем копирования в месяц, страниц: 100 000 

Система подачи бумаги в стандартной комплектации 

Плотность бумаги, г/м2: 60-256 

Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов: 2 x 500 

Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов: 4 100 

Ёмкость лотка ручной подачи, листов: 100 

Ёмкость выходного лотка, листов: 280 (максимально до 1 000 листов) 

Дуплекс в стандартной комплектации 

Формат бумаги: А5R-А3 

Максимальный формат оригинала: A3 

Плотность бумаги, г/м2: 60-220 

Принтер (полноцветный, сетевой) в стандартной комплектации 

Скорость печати A4, ч/б стр./мин.: 25 

Скорость печати A4, цв. стр./мин.: 25 

Скорость печати A3, ч/б стр./мин.: 13 

Скорость печати A3, цв. стр./мин.: 13 

Разрешение печати, dpi: 9600 x 600 

Процессор: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 МГц 

Память (стандартно/максимально), Гб: 3,5/3,5 

Жёсткий диск, Гб: 160 

Эмуляции: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), 

PDF Direct Print, XPS Direct Print 

Интерфейс (стандартно): USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100/1000Base-T, 

4 х USB Host 2.0, слот для опционального принт-сервера, 

слот для опциональной SD-карты, слот для опциональной платы факса 

Поддерживаемые ОС: все существующие MS Windows ОС, Mac OS X Version 10.4 или выше, 

UNIX, LINUX 

Сканер (полноцветный, сетевой) в стандартной комплектации 

Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту: 48 (с DP-773) 

Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту: 48 (с DP-773) 

Разрешение сканирования, dpi: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 (256 градаций серого) 

Максимальный формат сканирования: А3 

Интерфейс (стандартно): Fast Ethernet 10/100/1000Base-T, 4 x USB Host 2.0 

Функциональность: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host , 

Scan-to-box, сетевой TWAIN, WSD сканирование 

Поддерживаемые типы файлов: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS 

Поддерживаемые ОС: все существующие MS Windows ОС, Mac OS X Version 10.4 или выше, 

UNIX, LINUX 

 
	1
	12 мес.

	15.2
	Реверсивный автоподатчик оригиналов DP-770(B) [1203NV5NL1]
	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов для Kyocera TASKalfa 2551ci.

Формат оригиналов: A5R-A3, A6R

Ёмкость, листов: 100

Плотность оригиналов, г/м2: 45-160
	1
	12 мес.

	15.3
	Тумба низкая CB-811 [870LD00100]
	Тумба металлическая для TasKalfa 2551ci
Размеры тумбы-подставки (Ш x Г x В), мм: 590 x 589 x 331
	1
	12 мес.

	15.4
	Тонер-картридж тип TK-8325С [1T02NPCNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325С

Бирюзовый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 
	1
	3 мес.

	15.5
	Тонер-картридж тип TK-8325M [1T02NPBNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325M
Малиновый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	15.6
	Тонер-картридж тип TK-8325Y [1T02NPANL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325Y
Жёлтый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	15.7
	Тонер-картридж тип TK-8325К [1T02NP0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325K
Чёрный тонер на 18000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4
	1
	3 мес.


	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	16
	Тонер-картридж тип TK-8325С [1T02NPCNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325С

Бирюзовый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4 
	1
	3 мес.

	17
	Тонер-картридж тип TK-8325M [1T02NPBNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325M
Малиновый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	18
	Тонер-картридж тип TK-8325Y [1T02NPANL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325Y
Жёлтый тонер на 12000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	19
	Тонер-картридж тип TK-8325К [1T02NP0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8325K
Чёрный тонер на 18000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4
	1
	3 мес.


Адрес поставки: Курский филиал акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2» 307250, Курская обл., Курчатовский р-н, г. Курчатов, Промплощадка Курской АЭС
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	20
	МФУ  Kyocera TASKalfa 4501i  в составе:
	3
	12 мес.

	20.1
	МФУ Kyocera TASKalfa 4501i [1102NA3NL0]
	Общий тип МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА A3 

Технология Черно-белое лазерное устройство KYOCERA на HyPAS™ платформе  

Производительность До 45/22 страниц в минуту А4/A3 

Разрешение Физическое разрешение 600 x 600 точек на дюйм, Технология Multi-bit для улучшения качества печати до 9600 x 600 точек на дюйм. 

Время разогрева Не более 23 секунд 

Время выхода первой копии Не более 3,8 секунд 

Память Оперативная память на 2 Гб, жесткий диск на 160 Гб 

  ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость Многоцелевой лоток на 150 листов плотностью 60–300 г/м² формата A6R–305 x 457 мм, табулированная бумага (136–256 г/м²), баннеры - макс. 305 x 1220 мм; 2 универсальные кассеты на 500 листов плотностью 60–220 г/м², 140 x 182-305 x 457 мм  

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 7.150 листов A4 

Дуплекс Установлен в базовой комплектации и работает с бумагой A5R-305 x 457 мм плотностью 60-256 г/м² 

Выходной лоток 250 листов лицевой стороной вниз, максимальная емкость 4300 листов 

Размер бумаги 60–300 g/m², A6R-305 x 457 mm, Banner max. 305 x 1.220 mm 

Общие характеристики бумаги Емкость всех устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм, поэтому используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды. 

 ПЕЧАТЬ 

Процессор Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 МГц 

Язык контроллера PRESCRIBE IIe 

Эмуляции PCL6 (5e/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый), прямая печать XPS и PDF 

Шрифты 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов плюс двумерный штрих-код (PDF-417) 

Особенности прямая печать PDF с шифрованием, печать IPP, печать из электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMv3, Быстрая копия, пробная и конфиденциальная печать, функции сохранения и управления заданиями 

Операционные системы Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу 

  КОПИРОВАНИЕ 

Макс. размер оригинала A3 

Функции цифрового копирования одно сканирование-много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения 

Режимы экспонирования автоматический, ручной: 7 или 13 уровней 

Предустановленные коэффициенты масштабирования 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение 

Диапазон масштабирования 25 - 400 % с шагом 1 % 

Непрерывное копирование 1 - 999 

Настройки изображения Текст + фото, текст, фото, карта 

  СКАНИРОВАНИЕ 

Типы файлов PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF , XPS 

Исходное изображение текст, фото, текст + фото, оптимизация для OCR (оптическое распознавание символов) 

Макс. размер сканируемого оригинала A3 

Особенности Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB Host, сканирование на жесткий диск, сетевой TWAIN, WSD сканирование 

Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, с 256 оттенками каждого цвета 

Скорость сканирования 160 ч/б изображений в минуту, 80 цветных изображений в минуту (A4, 300 точек на дюйм для DP-771) 

  ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, слот для дополнительной сетевой карты, слот для дополнительной карты CompactFlash, слот для опции факса 

Потребление электроэнергии При печати: 780 Вт В режиме ожидания: 170 Вт В спящем режиме: 8,4 Вт В энергосберегающем режиме: 1,8 Вт  

Источник электропитания 220 В – 240 В, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Уровень шума (уровень звукового давления ISO 7779/ISO 9296): При печати: 50,1 дБ В режиме ожидания: 37,0 дБ  

Стандарты безопасности GS, TÜV , CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Совместимость с RoHS 

	3
	12 мес.

	20.2
	Реверсивный автоподатчик оригиналов DP-770(B) [1203NV5NL1]
	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 100 листов для Kyocera TASKalfa 4501i

Формат оригиналов: A5R–A3, folio

Ёмкость, листов: 100

Плотность оригиналов, г/м2: 45-160 (обычный режим), 50-120 (двусторонний режим)


	3
	12 мес.

	20.3
	Кассета подачи бумаги PF-730(B) [1203NJ8NL0]
	Дополнительная кассета подачи бумаги 

Ёмкость: 2 лотка по 500 листов

 Плотность бумаги: 60-256 г/м², поддерживаемые форматы: A5R–305 x 457 мм, folio 
	3
	12 мес.

	20.4
	Тонер-картридж тип TK-6305 [1T02LH0NL1/1T02LH0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-6305. Емкость тонера-контейнера на 35.000 страниц формата A4 при 6% заполнении
	3
	3 мес.

	20.5
	Бункер для отработанного тонера WT-860 [1902LC0UN0]
	Ёмкость для отработанного тонера WT-860.
	3
	12 мес.

	21
	МФУ  Kyocera TASKalfa 4551ci в составе:
	1
	12

	21.1
	МФУ Kyocera TASKalfa 4551ci [1102N53NL0]
	Общий тип ПОЛНОЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A3 

Технология Цветное лазерное устройство KYOCERA на HyPAS™ платформе  

Производительность До 45/22 формата А4/А3 для цветной и черно-белой печати  

Разрешение Физическое разрешение 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати, эквивалентного 9,600 dpi x 600 точек на дюйм. 

Время разогрева До 30 секунд 

Время выхода первой копии До 3,9 секунд при монохромной печати; не более 5,1 секунд при цветной печати 

Память Оперативная память на 3,5 Гб, жесткий диск на 320 Гб 

  ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость Многоцелевой лоток на 150 листов плотностью 60–300 г/м² (для баннеров - 136-163 г/м²), A6R - 305 x 457 мм, табулированная бумага (136–256 г/м²),баннеры - макс. 305 x 1,220 мм; 2 универсальные кассеты на 500 листов плотностью 60–256 г/м², 140 x 182–305 x 457 мм  

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 7.650 листов A4 

Дуплекс Стандартный дуплексный модуль поддерживает формат A5R–305 x 457 мм, 60–256 г/м² 

Выходной лоток 250 листов лицевой стороной вниз, максимальный выходной лоток на 4300 листов 

Размер бумаги 60–300 г/м², A6R–305 x 457 мм, баннер максимум 305 x 1.220 мм 

Общие характеристики бумаги Емкость всех устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной плотности листа 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. 

 ПЕЧАТЬ 

Процессор Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067 МГц 

Язык контроллера PRESCRIBE IIc 

Эмуляции PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3(PostScript 3 - совместимый), прямая печать PDF- и XPS-файлов  

Шрифты 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов плюс двумерный штрих-код (PDF-417) 

Особенности прямая печать PDF, печать IPP, печать с электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMv3, Быстрая копия, пробная и конфиденциальная печать, функции сохранения и управления заданиями 

Операционные системы Все текущие ОС Windows, Mac OS X версии 10.4 или выше, UNIX, LINUX, другие операционные системы по запросу 

 КОПИРОВАНИЕ 

Макс. размер оригинала A3 

Функции цифрового копирования Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, режим компоновки 2 - в - 1 и 4 - в - 1 страницах, повтор изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения, функция штампа 

Режимы экспонирования Автоматический, ручной: 7 или 13 уровней 

Предустановленные коэффициенты масштабирования 5-кратное увеличение/5-кратное уменьшение 

Диапазон масштабирования 25 - 400 % с шагом 1 % 

Непрерывное копирование 1 - 999 

Настройки изображения Текст + фото, текст, фото, карта 

 СКАНИРОВАНИЕ 

Типы файлов PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF , XPS 

Исходное изображение Текст, фото, текст + фото,, оптимизация для OCR (оптическое распознавание символов) 

Макс. размер сканируемого оригинала A3 

Особенности Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB Host, сканирование на жесткий диск, сетевой TWAIN, WSD сканирование  

Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, (256 оттенков серого) 

Скорость сканирования 160 чёрно-белых изображений в минуту, 160 цветных изображений в минуту, (A4, 300 dpi с DP-771) 

 ФУНКЦИИ ФАКСА 

Совместимость ITU-T Super G3 

Скорость модема Максимальная 33,6 кбит в секунду 

Скорость передачи Максимальная 3 секунды (JBIG) 

Плотность сканирования Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм Высокое: 200 x 400 точек на дюйм Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм  

Макс. формат оригинала A3 

Способ сжатия JBIG, MMR, MR, MH 

Память Стандартно 12 Мб, макс. 128 Мб 

Особенности Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с повтором, приём с повтором, приём двусторонних документов, приём в память, ящик для сообщений, удалённая диагностика, работа по двум линиям одновременно 

 ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, слот для дополнительной сетевой карты, слот для дополнительной карты CompactFlash, слот для опции факса 

Потребление электроэнергии При печати: 1030 Вт (цветная печать), 990 Вт (черно-белая печать), В режиме ожидания: 200 Вт, В спящем режиме: не более 10,7 Вт, В энергосберегающем режиме: не более 1,8 Вт.  

Источник электропитания 220 В ~ 240 В, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Уровень шума (уровень звукового давления ISO 7779/ISO 9296): При ч/б печати: 49,9 дБ При цветной печати: 50,2 дБ В режиме ожидания: 38,3 дБ  

Стандарты безопасности GS, TÜV , CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHS 
	1
	12 мес.

	21.2
	Реверсивный автоподатчик оригиналов DP-772 [1203P25NL0]
	Реверсивный автоподатчик оригиналов на 175 листов для Kyocera TASKalfa 4551ci

Формат оригиналов: A5R–A3

Ёмкость, листов: 175

Плотность бумаги: 35-220 г/м² (односторонний оригинал), 50–220 г/м² (дуплекс); A3-A6R, folio


	1
	12 мес.

	21.3
	Кассета подачи бумаги PF-730(B) [1203NJ8NL0]
	Дополнительная кассета подачи бумаги 

Ёмкость: 2 лотка по 500 листов

Плотность бумаги: 60-256 г/м², поддерживаемые форматы: A5R–305 x 457 мм, folio 
	1
	12 мес.

	21.4
	Тонер-картридж тип TK-TK-8505K [1T02LC0NL1/1T02LC0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8505K
Чёрный тонер на 30.000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4.
	1
	3 мес.

	21.5
	Тонер-картридж тип TK-8505M [1T02LCBNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8505M
Малиновый тонер на 20000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	21.6
	Тонер-картридж тип TK-8505Y [1T02LCANL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8505Y
Жёлтый тонер на 20000 страниц. Средний расход тонера при 5 % заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	21.7
	Тонер-картридж тип TK-8505C [1T02LCCNL0]
	Оригинальный тонер-картридж TK-8505K
Чёрный тонер на 20000 страниц. Средний расход тонера при 5% заполнении формата А4
	1
	3 мес.

	21.8
	Ёмкость для отработанного тонера WT-860 [1902LC0UN0]
	Ёмкость для отработанного тонера: 25.000 листов (при 5% заполнении монохромной:цветной = 7:3)
	1
	3 мес.

	22
	МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn
	Тип монохромное МФУ формата A4 

Производительность До 35 страниц формата А4 в минуту 

Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600) 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

ПЕЧАТЬ 

Процессор PowerPC 465S/667 МГц 

Память Стандартная 512 Мб, макс. 1,535 Мб 

Язык контроллера PRESCRIBE IIe 

Эмуляции PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (требует расширения памяти) 

Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF 417) 

Интегрированный учет 100 кодов подразделений 

СКАНИРОВАНИЕ 

Формат сжатия MMR/JPEG 

Типы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A 

Возможности Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержкаv активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) 

Исходное изображение Текст, фото, текст + фото, для ОРС 

Макс. размер сканируемого оригинала A4 / Legal 

Особенности Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB), WSD (WIA)" сканирование (USB)  

Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) 

Скорость сканирования 35 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, цвет.) 

ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) 

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов 

Дуплекс Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м² 

Выходной лоток 150 листов лицевой стороной вниз 

Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм) 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати 

Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL  

Операционные системы Все существующие операционные системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux

Время разогрева До 20 секунд 

Время выхода первого листа До 7 секунд 

Время выхода первой копии Приблизительно 6,9 секунд 

Потребление электроэнергии Копирование/печать: 439 Вт В режиме ожидания: 65 Вт В спящем режиме: 3,7 Вт Автоматический режим отключения питания: не более 0,3 Вт  

Источник электропитания 220 ~ 240 В, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим скоростной печати 51,5 дБ В режиме ожидания: 27,6 дБ  
	6
	2 года

	23
	Тонер-картридж  Kyocera TK-1140 Toner kit, [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP, M2035dn на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	12
	3 мес.


Дополнительная спецификация
	24
	МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn
	Тип монохромное МФУ формата A4 

Производительность До 35 страниц формата А4 в минуту 

Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600) 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

ПЕЧАТЬ 

Процессор PowerPC 465S/667 МГц 

Память Стандартная 512 Мб, макс. 1,535 Мб 

Язык контроллера PRESCRIBE IIe 

Эмуляции PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (требует расширения памяти) 

Шрифты 93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF 417) 

Интегрированный учет 100 кодов подразделений 

СКАНИРОВАНИЕ 

Формат сжатия MMR/JPEG 

Типы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A 

Возможности Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержкаv активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) 

Исходное изображение Текст, фото, текст + фото, для ОРС 

Макс. размер сканируемого оригинала A4 / Legal 

Особенности Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN (USB), WSD (WIA)" сканирование (USB)  

Разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) 

Скорость сканирования 35 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 точек на дюйм, A4, цвет.) 

ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) 

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов 

Дуплекс Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м² 

Выходной лоток 150 листов лицевой стороной вниз 

Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, симплексное сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм) 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати 

Особенности Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL  

Операционные системы Все существующие операционные системы Windows, MAC OS X вер. 10.4 или выше, Unix, Linux

Время разогрева До 20 секунд 

Время выхода первого листа До 7 секунд 

Время выхода первой копии Приблизительно 6,9 секунд 

Потребление электроэнергии Копирование/печать: 439 Вт В режиме ожидания: 65 Вт В спящем режиме: 3,7 Вт Автоматический режим отключения питания: не более 0,3 Вт  

Источник электропитания 220 ~ 240 В, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим скоростной печати 51,5 дБ В режиме ожидания: 27,6 дБ  
	10
	2 года

	25
	Тонер-картридж  Kyocera TK-1140 Toner kit, [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP, M2035dn на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	10
	3 мес.
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	МФУ Kyocera Ecosys M6026cdn
[1102PV3NL0]
	Общий тип: полноцветное МФУ формата A4 

Технология: KYOCERA ECOSYS 

Производительность: до 26 цветных и монохромных страниц формата A4 в минуту 

Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) 

Время разогрева: не более 29 секунд 

Время выхода первого листа: менее 9 секунд в чёрно-белом режиме; около 10,5 секунд в цветном 

Время выхода первой копии: не более 10/12 секунд для монохромной / цветной печати 

Память в стандартной комплектации 1024 МБ, максимально 2048 МБ 

  ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Входная емкость лоток на 50 листов, 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета на 250 листов, 60–163 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 до 216 x 356 мм) 

Дуплекс (стандартно): плотность бумаги 60–163 г/м² 

Выходной лоток: 150 листов лицевой стороной вниз 

Устройство автоматической подачи оригиналов: 50 листов, одностороннее сканирование 50–120 г/м², двустороннее сканирование 50–110 г/м², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 — 216 x 356 мм) 

  ПЕЧАТЬ 

Процессор PowerPC 465S / 667 MHz 

Язык контроллера PRESCRIBE IIc 

Эмуляции PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимо с PostScript 3), прямая печать PDF и XPS 

Шрифты: 93 векторных шрифта (PCL 6, HP-совместимые) + 8 (Windows Vista), 101(KPDL3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417) одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода 

Особенности: прямая печать PDF, печать IPP, печать электронной почты, печать WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует увеличения памяти) 

Операционные системы: все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.5 или выше, UNIX, LINUX. 

  КОПИРОВАНИЕ 

Макс. размер оригинала A4/legal 

Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетное копирование, программирование, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное копирование, автоматическая смена кассет, управление интенсивностью копирования 

Режимы экспонирования автоматический, ручной – 9 шагов 

Предустановленные коэффициенты масштабирования 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение 

Диапазон масштабирования 25 - 400 % с шагом 1% 

Непрерывное копирование 1 - 999 

Настройки изображения текст, фото, микс, карта, печатный документ 

  СКАНИРОВАНИЕ 

Формат сжатия MMR/JPEG 

Типы файлов TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS 

Возможности: встроенная адресная книга, поддержка LDAP, передача зашифрованных данных, многозадачность (отправка по электронной почте, по факсу, в SMB / папки FTP, на печать) 

Исходное изображение текст, фото, текст + фото, оптическое распознавание символов 

Макс. размер сканируемого оригинала A4 / legal 

Особенности: сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на запоминающее устройство через интерфейс USB, TWAIN, WSD 

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 градаций серого) 

Скорость сканирования: 35 оригиналов в минуту (600 dpi, формат A4, черно-белых); 25 оригиналов в минуту (300 dpi, формат A4, цветных) 

  ИНТЕРФЕЙСЫ 

Стандартные интерфейсы USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash 

  ГАРАНТИЯ

  Гарантия: стандартная гарантия сроком на 2 года. Гарантия компании KYOCERA на барабаны и блоки проявки - 3 года или макс. 200 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше).

Потребление электроэнергии: печать - 426 Вт, копирование - 444 Вт, ожидание - 73 Вт, спящий режим - 39 Вт. 

Источник электропитания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296): копирование и печать - 48,1 дБ(А);  режиме ожидания - 30,6 дБ(А)  

 
	5
	24 мес.

	27
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590K [1T02KV0NL0]
	Черный тонер, ресурс 7000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 3500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	5
	3 мес.

	28
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590Y [1T02KVANL0]
	Микродисперсный тонер желтый на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	5
	3 мес.

	29
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590M [1T02KVBNL0]
	Микродисперсный тонер пурпурный, на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	5
	3 мес.

	30
	Тонер Kyocera тип TK-TK-590C [1T02KVCNL0]
	Микродисперсный тонер синий на 5000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера: 2500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798.
	5
	3 мес.


Позиции  14-23 спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. 
В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/97-П от 04 февраля 2014г. и ОАО «НИАЭП» №40-330-П от 12.04.2013 «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением»  аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование

По остальным позициям спецификации Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.

