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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование
	Чертеж
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Крышка носовой блок-упаковки ТНТ-16
	ТНТ16.362121.009СБ
	штука
	1 (одна)


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование (товар) должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Габариты

15860*10540
Масса

18587 кг

Используемые материалы

Сталь листовая

А ГОСТ 5521-93

Электроды 

УОНИ 13/45 ОСТ 5.9224 - 75

Окраска согласно Технологической инструкции № БНИП.007-05.  Секцию окрасить по схеме: грунт «JOTAMASTIC 87» – 2 слоя с толщиной сухого слоя 200 мкр, по согласованию с заказчиком ЛКМ можно заменить на равноценные или более качественные


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать, сохранность товара до момента передачи Покупателю.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан предъявить качество сборки под сварку, сварку и окраску ОТК поставщика.  Акт приемки-сдачи работ, комплект документов

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан передать все необходимые сертификаты на используемые материалы, электроды и ЛКМ.  Размерения и геометрия в соответствии чертежным требованиям, заключение лаборатории и ОТК на качество выполненных сварных швов, приложить к отчетной документации копии сертификатов сварщиков, извещения ОТК на изготовление и испытания их после изготовления на непроницаемость сварных швов, окраску согласно требований чертежа


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантия качества не менее 18 месяцев
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