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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

пожарного оборудования.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	Аккумулятор 12 В, емкость 17 А×час, DTM1217
	шт
	11,000
	Емкость аккумулятора, Ач17

Номинальное напряжение, не менее В12

Диапазон рабочих температур:

- хранение, °С-20…+60

- заряд, °С-10…+60

- разряд, °С-20…+60

Габаритные размеры, мм181х77х167

Масса, не более, кг5.7
	Август-сентябрь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2
	Блок защиты линии БЗЛ-02
	шт
	4,000
	Тип защищаемой линии 

линия связи интерфейса RS-485, шлейф сигнализации до 12В, линия питания до 24В

Скорость передачи данных, бит/с, не более 19200 

Емкость «линия связи (А, В) – сигнальная земля», пф, не более 700

Емкость «линия связи (А, В) – защитная земля», пф, не более 30

Проходное сопротивление канала, Ом, не более 6

Максимальное рабочее напряжение «линия связи (А, В) – сигнальная земля», В, не более 16 

Максимальный ток линий связи (А, В), А, не более 0,3

Максимальный разрядный ток «линия связи (А, В)- защитная земля» (импульс 8/20 мкс), кА, не более 12 

Напряжение пробоя разрядника (постоянное напряжение), В 90±20%

Технические характеристики канала защиты цепи вторичного источника питания 

Тип защищаемой линии 

цепи вторичного источника питания

Напряжение питания, В, не более 30

Ток, А, не более 5

Вносимое сопротивление, Ом, не более 

0,1

Технические характеристики БЗЛ 

Диапазон рабочих температур, С 

-40…+85 

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 С, не более 95%

Габаритные размеры, мм, не более 

140x130x60

Масса, кг, не более 0,3

Минимальный диаметр подключаемого кабеля (по внешней изоляции), мм 1

Максимальный диаметр подключаемого кабеля (по внешней изоляции), мм 7
	

	3
	БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БИ
	шт
	3,000
	Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов 60

Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений 7

Напряжение питания 10.2…28.0 В

Потребляемый ток, в дежурном режиме 50 мА

Степень защитыIP20

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50

Габаритные размеры, мм340х170х25.5 мм
	

	4
	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ,Uпми=10,2-28,4В, -30+50град.С 150х103х35мм
	шт
	2,000
	Напряжение питания DC, В10.2…28.4

Количество вводов питания2

Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:

- при напряжении питания 12 В45

- при напряжении питания 24 В25

Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА, не более:

Количество выходов6

- коммутируемое напряжение, В 10.2…28.4

- коммутируемый ток выхода, А, не более 2

- ток контроля исправности цепей, мА, не более 1.5

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Габаритные размеры, мм156х107х36

Масса блока, кг 0.3 кг
	

	5
	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ
	шт
	8,000
	габариты - 50х30х25 мм 
потребляемый ток - 40 мкА
	

	6
	Блок расширения шлейфов сигнализации с поддержкой ДПЛС  С2000-БРШС-Ех
	шт
	2,000
	Маркировка по взрывозащите[Exia]IICX

Напряжение питания, B8…28

Ток потребления (при отсутствии подключенных приборов к клеммам питания), не более, мА150

Параметры цепей питания:

- номинальное выходное напряжение, В12

- номинальный выходной ток, мА150

- ток, потребляемый от двухпроводной линии с С2000-КДЛ, не более, мА 0.05

Габаритные размеры, мм273х169х56

Степень защиты IP 65

Масса, не более, кг 1.5

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55
	

	7
	Блок сигнально-пусковой С2000СП1
	шт
	2,000
	Рабочая температура °C -30...+55

Напряжение питания, В 10.2 - 28.4DC

Коммутируемое напряжение, В 100

Коммутируемый ток, мА 2 A

Светодиодная индикация, шт 5

Степень защиты IP30

Время готовности устройства к работе, с

5

Количество выходов реле 4

Коммутируемая мощность, ВА, не более

30
	

	8
	Извещатель охранный взрывозащищённый Пирон-1 (ИО 409-35)
	шт
	2,000
	Рабочая температура °C -40...+55

Напряжение питания, В 7.5 - 20DC

Степень защиты IP65

Дальность действия извещателя, м 20

Маркировка взрывозащиты 1ExibIICT6Х

Габаритные размеры, мм 107x107x64

Масса, кг 0.15
	

	9
	Извещатель охранный взрывозащищённый Стекло-Ех (ИО 329-9)
	шт
	1,000
	Тип извещателя 4-х проводный

Маркировка по взрывозащите 0ExiaIIBT6X

Регулировка чувствительностиесть

Параметры АК канала:

- дальность, м6

- ширина, м-

- угол обзора, град 120

- наличие антисаботажной зоны-

- охраняемая площадь, м²от 0.1

Параметры тревожного выхода:

- тип контактовнормально-замкнутые

- длительность тревожного извещения, сек2

- коммутируемое напряжение, В14

- коммутируемый ток, А0.15

- тампересть

Напряжение питания, B:

- постоянного тока 8…14

- по шлейфу сигнализации-

Ток потребления, мА:

- при напряжении питания 12 В-

- в дежурном режиме 20

- в режиме ″ТРЕВОГА″-

Степень защиты IP30

Диапазон рабочих температур, °С-20…+45

Габаритные размеры, мм80х80х35

Масса, не более, кг 0.1
	

	10
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-16/2
	шт
	5,000
	Тип контактов НЗ

Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более 45

- при замыкании контактов, менее 10

Максимально допустимые токи и напряжения:

- максимальное коммутируемое напряжение, В 72

- максимальный коммутируемый ток, А 0.25

Степень защиты-

Диапазон рабочих температур, °С-40…+75

Габаритные размеры, мм:

- корпус геркона 35х10х10

- корпус магнита 35х10х10

Масса, не более, кг 0.015
	

	11
	Извещатель охранный магнитоконтактный искробезопасный  ИО 102-26/В исп. 40 "АЯКС"
	шт
	3,000
	Маркировка по взрывозащите 0ExiamIICT6

Тип контактов НЗ/НР

Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более 70

- при замыкании контактов, менее 15

Максимально допустимые токи и напряжения:

- максимальное коммутируемое напряжение, В 72

- максимальный коммутируемый ток, А0.5

Степень защиты IP66

Диапазон рабочих температур, °С-40…+50

Габаритные размеры, мм:

- корпус геркона 130х30х20

- корпус магнита 130х30х20

Масса, не более, кг 0.25
	

	12
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИК
	шт
	8,000
	Дальность действия, м 0.3…12

Электропитаниеот ДПЛС

Ток потребления, мА не более 0.6

Угол обзора, град 90°

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50

Размеры, мм 68х93х41

Масса, не более, г 125
исполнение - 03
	

	13
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ
	шт
	7,000
	Тип извещателяадресный

Маркировка по взрывозащите-

Регулировка чувствительностиесть

Параметры АК канала:

- наличие антисаботажной зоны-

- охраняемая площадь, м²от 0.1

Ток потребления, мА:

- при напряжении питания 12 В-

- в дежурном режиме 2.5

Степень защиты IP30

Диапазон рабочих температур, °С-10…+45

Габаритные размеры, мм 75х65х25

Масса, не более, кг 0.1
	

	14
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-20/Б2П
	шт
	9,000
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - -50...+50 град.С 
габариты - 53*30*30 
Степень защиты ,IP - 44 
ТИП контактов - Н3
	

	15
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ АДРЕСНЫЙ ДИП-34А
	шт
	25,000
	Тип извещателяадресный

Маркировка по взрывозащите-

Чувствительность извещателя, дБ/м0.05…0.2

Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″

Напряжение питания, B:

- постоянного тока-

- по шлейфу сигнализации 8…10

Ток потребления, мА:

- при напряжении питания 12 В-

- в дежурном режиме 0.5

- в режиме «ПОЖАР»-

Сопротивление:

- внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более-

Габаритные размеры, мм:

- диаметр 100

- высота 46

Степень защиты-

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Масса, не более, кг 0.2
	

	16
	Извещатель пожарный пламени. Спектрон-401В.01
	шт
	2,000
	Дальность - 50 м, 100 гр.,
	

	17
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ
	шт
	18,000
	Тип извещателяадресный

Маркировка по взрывозащите-

Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″

Напряжение питания, B:

- по шлейфу сигнализации8…10.5

Ток потребления, мА:

- в дежурном режиме не более0.5

Габаритные размеры, мм 94х90х33

Степень защиты IP41

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Масса, не более, кг 0.15
	

	18
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ИП 535 "Гарант"
	шт
	1,000
	Тип извещателя 2-х проводный (НР)

Маркировка по взрывозащите ExibIIBT6

Световая индикация″Пожар″

Напряжение питания, B:

- постоянного тока-

- по шлейфу сигнализации 24

Ток потребления, мА:

- в дежурном режиме не более 0.01

- в режиме «ПОЖАР» 20

Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В-

Максимальный коммутируемый ток, не более, мА-

Габаритные размеры, мм 160х110х70

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур, °С-55…+70

Масса, не более, кг 0.3
	

	19
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИП
	шт
	5,000
	Тип извещателяадресный

Маркировка по взрывозащите-

Температура срабатывания, °С54…65 (А1)

Световая индикация″Дежурный режим″; ″Пожар″

Напряжение питания, B:

- постоянного тока-

- по шлейфу сигнализации 8…10

Ток потребления, мА:

- при напряжении питания 12 В-

- в дежурном режиме, мА 0.5

- в режиме «ПОЖАР»-

Габаритные размеры, мм:

- диаметр 100

- высота 46

Степень защиты IP41

Диапазон рабочих температур, °С-50…+50

Масса, не более, кг 0.2
	

	20
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ порогово-максимального действия,искробезопасный ИП-103-4/1А2 "МАК-1"ИБ
	шт
	4,000
	Тип извещателя2-х проводный (НЗ)

Маркировка по взрывозащите0ExiaIICT6Х

Температура срабатывания, °С54…70 (А2)

Световая индикация″Пожар″

Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В 20

Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 20

Габаритные размеры, мм:

- диаметр 55

- высота 47

Степень защиты IP44

Диапазон рабочих температур, °С-50…+50

Масса, не более, кг 0.05
	

	21
	Интеллектуальный Бокс  на напряжение 12 В. Бокс-12/34М5-Р
	шт
	2,000
	Диапазон выходного напряжения, В 10…14

Максимальный ток нагрузки, А8

Максимально допустимый ток заряда АБ от РИП, А 5

Устанавливаемый аккумулятор 2 шт. 12В/17Ач

Интерфейс подключения к РИПДвухпроводный; сеансы передачи информации каждые 10 с

Кол-во выходов ″ОК″2

Максимально допустимые токи и напряжения:

- коммутируемые выходом ″ОК″30 В; 50 мА

Габаритные размеры, мм 222х356х96

Тип клемм Клеммы тип «U» под болт М5
	

	22
	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ
	шт
	4,000
	Напряжение питания DC, В 10.2…28.4

Потребляемая мощность контроллером, Вт 4

Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств) :

- при питании от источника с выходным напряжением 12 В, не более 400

- при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более 200

Количество адресуемых зон 127

Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода1

Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) 512

Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более 100

Длина двухпроводной линии связи, м, не более 600

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Масса контроллера, кг 0.3

Габаритные размеры контроллера, мм 156х107х39
	

	23
	Коробка коммутационная взрывозащищенная УС-4Ех
	шт
	3,000
	Маркировка по взрывозащите 0ExiaIICT6

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур, °С-40…+60

Габаритные размеры, мм 106х106х32
	

	24
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ СВИРЕЛЬ
	шт
	14,000
	Напряжение питания DC, В 10.2…14.4

Ток потребления, мА 60.0

Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ 95

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50

Габаритные размеры, мм 94х71х64

Масса, не более, кг 0.2
	

	25
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ  БИЯ-С3
	шт
	2,000
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - -40... +50 град.С 
габариты - 170*130*85 
напряжение питания, В - DC 9,8...15В
	

	26
	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый  Экран-СЗ компл. 01
	шт
	1,000
	Маркировка по взрывозащите 1Exmb[ib]IIT4 X

Напряжение питания, B 12…24

Диапазон рабочих температур, °С-55…+75

Степень защитыIP65

Габаритные размеры, мм 385х160х45

Масса, не более, кг 2.5
	

	27
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МАЯК-12-С
	шт
	1,000
	Напряжение питания DC, В 10.8…13.2

Потребляемый ток, мА 18…22

Диапазон рабочих температур, °С-40…+55

Габаритные размеры, мм D80х30

Масса, не более, кг 0.03

Степень защиты IP66
	

	28
	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М
	шт
	3,000
	Количество подключаемых приборов 127

Количество поддерживаемых разделов 511

Количество поддерживаемых групп разделов 128

Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом 2048

Количество пользовательских паролей 2047

Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом 256

Объем буфера событий 1023

Напряжение питания DC, В 10.2…28.4

Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более :

- при напряжении питания 12 В 120

- при напряжении питания 24 В 35

Длина линии связи по RS-485, м, не более 3000

Длина линии связи RS-232, м, не более 20

Диапазон рабочих температур, °С+1…+55

Масса, не более, кг 0.3

Габаритные размеры пульта, мм 140х114х25
	

	29
	Резервированный источник питания РИП-12-3/17М1-Р
	шт
	7,000
	тех. данные - С микропроцессорным управлением, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), емкость 17 Ач (без аккумулятора). Металлический корпус.
	

	30
	СЧИТЫВЫТЕЛЬ ТМ НАКЛАДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ С ИНДИКАТОРОМ ТМН
	шт
	2,000
	Накладной, одноцветный светодиод, хромированный, D = 37 мм, h=11 мм.
	

	31
	Устройство коммутационное 4к УК-2П
	шт
	76,000
	Габаритные размеры, ммD61х23
	

	32
	Устройство коммутационное УК-ВК/02
	шт
	2,000
	Количество каналов коммутации 2

Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В 250/30

Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А 10

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50

Габаритные размеры, мм 75х75х46

Масса, не более, кг 0.1
	

	33
	Ящик металлический с монтажной панелью 400х650х150 ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛЗ
	шт
	1,000
	Вид установки: Навесной

Толщина металла: 1,0-1,5 мм

Тип покрытия6 порошковое, шагрень

Цвет: RAL 7035

Степень защиты: IP31

Угол открытия двери: 105гр
	

	34
	Ящик металлический с монтажной панелью 800х650х250  ЩМП-4-0 36 УХЛЗ
	шт
	2,000
	Способ монтажа Открытый

Тип Щит металлический

Степень защиты IP31

Материал Металл
Цвет дверцы Серый

Цвет щита Серый

Габариты, мм (Д×В×Г) 650×800×250

Вес, г 21250
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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