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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку радиометров 
1.Общее требования

Профессиональные поисковые переносные радиометры применяются на геологоразведочных работах и НИОКР на месторождениях, с целью проведения гамма-опробования керна ураноториевых руд, обладающие высокой надежностью при эксплуатации в полевых условиях. 
Требуемым условиям отвечает радиометр СРП – 68 – 1 используемый нами на полевых работах.
2. Основные технические характеристики
· Диапазон измерения мощности гамма-излучения, 0-3000 мкР/час;

· Энергетический порог регистрации, 20 кэВ;

· Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры на 10оС, ±1%;

· Нелинейность градуировочных характеристик, не более ±5%;

· Питание – от батарей;

· Ресурс работы без подзарядки батарей, не менее 100час.;

· Рабочая температура, от -20 до +50 оС;

· Масса, не более 3,6 кг (без укладочного ящика).

3.Комплектация

1. Базовый блок управления;

2. Выносной сцинцилляционный блок детектирования с держателем;

3. Наплечный ремень;

4. Наушники;

5. Комплект батарей;

6. Свинцовый экран;

7. Стандартный контрольный источник (кобальт-60);

8. Паспорт, техническое описание, руководство пользователя;

9. Свидетельство о метрологической аттестации;

10. Укладочный ящик.

4. Дополнительные требования:

- возможность настройки энергетического порога регистрации;

- упрочненные (металлические) внешние коммутационные соединения.

.

