ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средств дезактивации (номенклатурная группа 14.4 – поставка средств, оборудования и установок дезактивации) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора по базированию и спецпроизводству

	
	Н.В.Мантула

	(подпись)
	ФИО

	

	«___» ___________2015 г.

	дата


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Предмет договора
Поставка средств дезактивации (номенклатурная группа 14.4 – Поставка средств, оборудования и установок дезактивации) для нужд ФГУП «Атомфлот».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во
	Ед. изм

	1. 
	Дезактивационный cпецмат «MAD-30» производитель ЗАО “ГМЗ ХИММАШ” (или эквивалент)
	· Состоит из 30 слоев, одноразовых пронумерованных прозрачных полиэтиленовых дезактивационных листов, приклеенных друг к другу с помощью клея на основе акрила размером 45x116см, толщиной 60-85мкм.

· Толщина спецмата: 

1. Общая толщина спецмата: 2,0 – 3,2 мм

2. Основа дезактивационных листов - полиэтиленовая пленка толщиной: 50+/-5 мкм.

3. Защитные слои – полиэтиленовая пленка толщиной: 60+/-5 мкм.

· Цвет:

1. Цвет основы дезактивационных листов – белый

2. Верхний и нижний защитный лист – прозрачный

· Клейкость:
1. Рабочая поверхность 550 +/-50 грамм/25мм

2. Основание спецмата 900 +/-50 грамм/25 мм

· Коэффициент дезактивации: не менее 1,8

· Свойства: Липкая лицевая поверхность спецмата должна эффективно собирать мелкие частицы и пыль, в том числе радиоактивную, с подошв обуви персонала. Полиэтиленовая основа должна приклеиваться к рамке. 

       Для организации временных санпропускников необходима обязательная комплектация фиксирующими рамки из расчета 1 рамка на 40 спецматов.

      Фиксирующая рамка должна представлять собой прямоугольник размером 50x121 см, в который помещается дезактивационный мат. Рамка должна иметь фиксирующие элементы на обратной стороне и обеспечивать плотное прилегание к поверхности, что препятствует смещению спецматов при прохождении через них. Фиксирующая рамка должна быть изготовлена из алюминия и резины.

       Одна рамка должна быть предназначена для многократного использования.

       Подтверждение использования спецматов дезактивационных на атомных объектах в условиях радиоактивного загрязнения.

· ТУ: 2293-001-59604638-2007
	162
	Шт.

	2. 
	Дезактивирующее средство «Раддез-П» (или эквивалент)
	· Баллоны объёмом по 0,65 литра 

· Предназначен для дезактивации загрязненной поверхности (дерево, пластик, оборудование)
	660
	Шт.

	3. 
	Дезактивирующее средство «Раддез-Д» (или эквивалент)
	· Баллоны объёмом по 0,65 литра

· Предназначен для дезактивации загрязненных участков поверхности кожи и волосяного покрова.
	340
	Шт.

	4. 
	Дезактивирующее средство «Раддез-Э» (или эквивалент)
	· Баллоны объёмом по 0,65 литра 

· Средство дезактивации электрооборудования и приборов. 
	110
	Шт.

	Срок годности по каждому пункту ТЗ, не менее 80% с даты изготовления.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.

5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к продукции и технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)

9 Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «30» марта 2015г. по «08» мая 2015г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема
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