ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку офисной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  офисной техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Степлер Bulros S-65G 
	Два электрических степлера соединённых на одной платформе должны скреплять одновременно, должны использоваться только для скрепления блоком (в тачку) до 50 листов (до 4 мм)

Должны иметь регулировку расстояния скобы от кромки листа и плавную регулировку силы удара

Скорость работы не менее 40 ударов в минуту

Смена скрепок должна осуществляться очень просто, как у обычных ручных степлеров

Должен быть предусмотрен предохранительный прозрачный козырек, легкий доступ в зону степлирования

Управление должно производиться педалью

Тип степлера - электрический

Количество листов не менее 50

Используемые скобы 66/6; 66/8 

Глубина захвата не менее 100 мм


	не менее 12  месяцев
	1
	шт.

	2
	Резак для бумаги KW-Trio 3027 
	В комплект поставки должна входить устойчивая напольная подставка с рулонодержателем. 

безопасная эргономичная режущая головка 

форматная разметка рабочей поверхности 

шкала в миллиметрах и дюймах 

сменный самозатачивающийся нож и контрнож из закаленной стали 

применяется в полиграфии для обработки плакатов, документов, чертежей или фотографий больших форматов 

Тип резака Роликовый

Длина реза не менее 2000 мм

Высота стопы (70г/м2) не менее 5 листов

Тип прижима Автоматический

Привод ножа Ручной

Корпус Металл + пластик

Размер стола (Ш) 2080 мм ± 5мм

Размер стола (Г) 305 мм ± 5мм

Длина 510 мм ± 5мм

Ширина 2190 мм ± 5мм

Высота 100 + 870 мм ± 5мм

Вес не менее 30.16 кг 


	не менее 12  месяцев
	1
	шт.

	3
	Фальцовщик Oce 940 электрический 
	Фальцовщик предназначен для складывания документов больших форматов размером до 914×2500 мм. Работает с документами, выполненными на бумаге, кальке, материалах для электростатической печати, с чертежами, подготовленными на струйных, перьевых и лазерных плоттерах. 

Методы укладки:

Продольная:

       210 мм

       210 мм, включая кромку 20, 25 или 30 мм

        190 мм

Поперечная:

        297 мм

        305 мм

Точность в соответствии с DIN 824

Максимальный формат А0

Скорость сложения не менее 10 м/мин

Минимальная плотность бумаги 80 г/м2

Максимальная плотность бумаги 110 г/м2

Уровень Шума - не более 57 дБ

Максимальный формат бумаги 914 мм

Минимальный формат бумаги 297 мм

Максимальная длина фальцевания 2500 мм

Минимальная длина фальцевания 405 мм

Энергопотребление не более 100 (40) Вт

Электропитание 230 В (±10%), 50/60 Гц

Длина 1175 ±5 мм

Ширина 765 ±5 мм

Высота 1100±5 мм

Вес не менее 100 кг

Габариты в упаковке (ДxГxВ)1320x850x1400 (±5) мм

Вес в упаковке - не менее 140 кг

Объем товара в упаковке не менее 1.5 м3


	не менее 12  месяцев
	1
	шт.

	4
	Инженерная многофункциональная система с высокой производительностью

Ricoh Aficio MP W5100 с комплектом расходных материалов 
	Параметры

Значение

Стандартная функциональность

копировальный аппарат

Обязательные  возможности

сетевой принтер/сетевой цветной сканер

Технология печати

Двухкомпонентная электрографическая печать с использованием светодиодных излучателей или эквивалент

Размер оригинала, от - не менее, до - не более

Максимально: 914х15000 мм, Минимально: 182х210 мм

Толщина (плотность) оригинала, от - не менее, до - не более

0,03-1 мм (21-157 г/м2)

Производительность, не менее

5/10 копии/мин. (А0/А1); 

Множественное копирование, не менее

99 копий

Время прогрева, не более

2 мин.

Время выхода первой копии (А1), не более

9 сек.

Разрешение при копировании/печати/сканировании, не менее 

600/ 600/ 600 (Twain 1200) dpi

Оперативная память, макс., не менее

2048 Мб

Жесткий диск, не менее

2x160 Гб

Подача бумаги, стд./макс., не менее

1 лист + 2 рулона (501 лист + 2 рулона или 1 лист + 4 рулона)

Материалы для печати

обычная бумага, вторичная, калька, пленка

Макс. выходная емкость, не менее

99 л. А1 спереди + 10 листов А0 сзади

Размер копии/отпечатка, от - не менее, до - не более

Максимально: 914х15000 мм, Минимально: 180х210 мм

Плотность бумаги, от - не менее, до - не более

52-110 г/м2

Масштабирование, от - не менее, до - не более

25-400% (Шаг 0,1%)

Число режимов изображения, не менее

7 

Программирование заданий

возможно

Язык описания страниц

RPCS, PS3, WPT, HPGL, HPGL2, HP-RTL, TIFF, CALS, PDF; 

Интерфейсы

USB 2.0, 10Base-T/100Base-Tx (стд.); IEEE802.11b, 1000Base-T (опц.)

Сетевые протоколы

TCP/IP (v4/v6), IPX/SPX, AppleTalk

Поддерживаемые ОС

Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista, Mac 8.6 и выше (OS X Classic), v10.1 и выше
Поддерживаемые версии AutoCAD

AutoCAD 2000 и позднее

Сканирование в Email/папку

возможно

Аутентификация пользователей

возможно

Шифрование паролей

возможно

Шифрование жесткого диска

возможно

Запуск приложений Java

возможно
Удаленное администрирование

возможно

Габариты (ШхГхВ), 
1250х755х1200 (±5)  мм

Вес, не более

230 кг

Потребляемая мощность, спящ./ ожид./ раб. режим/ макс., не более

189/ 686/ 1790/ 3000 Вт; 

Рекомендуемый объем печати в месяц, не менее

2 530 - 10 940; стр. А1 (1 500 - 6 500 м)

Тонер / картридж, не менее

2 200 стр. А1 (1 305 м)

(Блок) девелопер(а) (необх. 2 шт.), не менее

50 000 стр. А1 (29 700 м)

(Блок) фотобарабан(а), не менее

40 000 стр. А1 (23 760 м.)

Комплект расходных материалов для запуска

наличие

Техническая документация на русском языке

наличие


	не менее 12  месяцев
	1
	шт.

	5
	Цифровой дубликатор Ricoh DD 6650P в сборе с запуском


	Параметры

Значение

Трафаретная технология создания изображения

Соответствие

Обязательные функции: копирование, печать

Соответствие

Принцип печати

Цифровая трафаретная печать с зажимом и сопровождением листа или эквивалент

Скорость копирования (А4, 6 шагов) не менее, стр/мин

60-135

Скорость копирования (А3, 5 шагов) не менее, стр/мин

60-120

Время изготовления трафарета (со стекла экспонирования/автоподатчика), не менее сек
18/27
Объем памяти, не менее, Мб

128

Жесткий диск, не менее 40 Гб 

Наличие опциональной возможности

Разрешение печати, не менее т/д

600*600

Цветная печать с использованием опционального цветного барабана

Соответствие

Емкость лотков, не менее, листов

1000

Минимальный размер бумаги для печати, не более  мм

70 x 148

Максимальный  размер бумаги для печати, не менее  мм

325 x 447

Плотность носителей для лотков, гр/м2
Не менее 47 и не более 210

Емкость выходного лотка, не менее, листов

1000

Объем рулона мастер-пленки, не менее трафаретов/рулон А3

200 (А3), 320 (А4)

А3
Соответствие

Разделение работ

Соответствие

А4

Соответствие

WiFi

Наличие опциональной возможности

Пиковая нагрузка, не менее, стр.

600 000

Область печати, не менее, мм

290 х 412

Множественное копирование, не менее, копий

9999

Масштабирование, %, (шаг %), не менее

50-200 (1)

Замена цветного барабана

Соответствие

Сохранение трафарета

Соответствие

Сетевая печать

Соответствие

Удаленное администрирование

Соответствие

Интерфейсы 10/100 Base TX, USB 2.0

Соответствие

Язык описания страниц

RPCS, PS3

Энергопотребление в рабочем режиме, не более

270 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания,  не более

8 Вт

Цифровой дупликатор формата А3

Наличие

Инструкция пользователя на русском языке

Наличие

Автоподатчик либо крышка

Наличие

Модуль PS3

Возможен

Тумба высокая

Возможен

Барабан 1 шт.

Наличие

Мастер-пленка 2 рулона

Наличие

Чернила черные 6 картриджей общей емкостью не менее 6 000мл.

Наличие


	не менее 12  месяцев
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке оборудования 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции:

Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

не позднее 2 недель с момента подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                  Д.П.Давыдов
                                                                                                      _____________ Д.А. Бухтояров
