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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Консольный переключатель «ATEN «CL1008M-AT-RG» (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Переключатель, электрон., KVM,  1 user консоль LCD 17" => 8 cpu PS2+VGA, с KVM-шнурами PS2 2х1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 128, лат./рус.клавиатура [ATEN CL1008M-AT-RG]

  KVM переключатель CL1008M с ЖК-дисплеем в выдвижном корпусе Slideaway – устройство управления, которое обеспечивает доступ к множеству компьютеров с одной консоли (клавиатура, видео и мышь). Одно устройство CL1008M может контролировать не более  8-ми компьютеров. При шлейфовом подсоединении к CL1008MR  и не более  7 дополнительных KVM переключателей можно управлять с одной KVM консоли 128-ю компьютерами.

  Особенности
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Встроенная KVM консоль с 17-дюймовым монитором в выдвижном корпусе Slideaway. Высота корпуса устройства специально нескнемного меньше высоты 1U, что создает зазоры сверху и снизу и обеспечивает плавность передвижения корпуса в стойке;

· максимальный угол разворота LCD модуля составляет  не более 115° - удобство в настройке угла просмотра;

· Стандартный комплект для монтажа в стойку включен в комплект поставки, дополнительно поставляется комплект для облегченного монтажа в стойку одним человеком (приобретается отдельно);

· Возможность шлейфового подсоединения не более 7 дополнительных KVM-переключателей обеспечивает управление работой не более 128 компьютеров с одной консоли;

· Не требуется программное обеспечение.

· Удобный выбор компьютера горячими клавишами и системы экранных меню (OSD);

· Режим Auto Scan позволяет отслеживать состояние выбранных пользователем компьютеров;

· Широковещательный режим – команды с клавиатуры могут быть выполнены на всех доступных компьютерах установки;

· «Горячее» подключение – подсоединение и отсоединение компьютеров без выключения питания переключателя;

· Двухуровневая защита паролями – только зарегистрированные пользователи отслеживают и управляют компьютерами - до четырех пользователей и администратор, с отдельными профилями для каждого;

· Видео параметры настройки присоединенных компьютеров автоматически подстраиваются для оптимального вывода изображения на монитор;

· Обновляемое встроенное программное обеспечение;

· Многоплатформенная поддержка : Windows 2000/XP/Vista, Linux и FreeBSD.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже + 10 и не выше +40 °С
Влажность хранения

 не менее 20 и не более  80%
Рабочая температура

не ниже +15 и не выше +32 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%


	


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 60 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Консольный переключатель «ATEN «CL1008M-AT-RG» (или эквивалент)

115
шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки –  в течение 8 недель  с момента подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник УА и ИТ                           _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына

                                                                      подпись                                         
