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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку системы прецизионной лазерной маркировки

Основные требования. Таблица 1
	№  п/п
	Параметр
	Требования по параметру
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Наименование (перечень) закупаемого товара
	Система прецизионной лазерной маркировки
	

	2
	Технические
характеристики товара
	См. таблицу 2
	 

	3
	Требования к срокам поставки товара
	Не позднее 06.09.2013 года
	

	4
4.1
	Требования к гарантийному сроку эксплуатации
Требования к сроку гарантийного обслуживания 
	Не менее 50000 часов


Не менее 1 года
	

	5
	Наличие у Поставщика, сертификата качества (требуется, не требуется).
	Требуется
	

	6
	Сопроводительная документация товара.
	Товарная накладная, счет-фактура, Сертификат соответствия ГОСТ Р. ТУ 6342-007-72409255-2009, МЭК 60825-1-2009.
Документация на русском языке в бумажном виде и электронном носителе.
Паспорт, руководство по эксплуатации, каталог электрооборудования, электрических и других схем. Каталог быстро изнашиваемых и запасных частей. Упаковочный лист.
	

	7
	Комплектность  поставки
	См. приложение 1
	

	8
	Требования к упаковке
	Требования к упаковке: деревянный ящик с влагонепроницаемой поверхностью.
	

	9
	Код ОКДП
	3213010
	

	10
	Код ОКВЭД
	32.10.4
	




Технические характеристики оборудования. Таблица 2

	№ п./п.
	Наименование оборудования
	Значение показателя

	1
	Система прецизионной лазерной маркировки
	

	1.1
	Максимальная длина маркируемого предмета, мм
	200

	1.2
	Максимальный диаметр маркируемого предмета, мм
	50

	1.3
	Вращатель с трехкулачковым патроном и возможностью изменения угла наклона оси вращения от 0-90градусов.
Габаритные размеры 200х200х250
Размеры и масса делали, зажимаемой в патроне:
диаметр наружный
диаметр внутренний 
масса 
шаг углового позиционирования 
	наличие
наличие
не более

не менее 80мм
не менее 100 мм
до  2 кг
0,006

	1.4
	Минимальная длина маркируемого поля, мм
	20

	1.5
	Максимальная длина маркируемого поля, мм
	не менее 70

	1.6
	Минимальная ширина маркируемого поля, мм
	10

	1.7
	Максимальная ширина маркируемого поля, мм
	не менее 30

	1.8
	Возможность установки в производственную линию для  работы в автоматическом режиме.
	есть

	1.9
	Минимальная высота знака, мм
	0,3

	1.10
	Максимальная высота знака, мм
	не менее 5

	1.11
	Минимальная ширина линии шрифта, мм
	0,05

	1.12
	Максимальная ширина линии шрифта, мм
	3

	1.13
	Возможные типы выводимых изображений: контурные  и растровые текстовые и графические, штрих- коды 
	есть

	1.14
	Точность позиционирования на максимальном размере поля
	+/-150 мкм

	1.15
	Программно-аппаратное разрешение на максимальном размере поля
	не ниже 2,5мкм

	1.16
	Точность повторного позиционирования на поле обработки 100х100 мм
	не ниже 5 мкм

	1.17
	Частота следования импульсов регулируемая
	от20/50 кГц до 100кГц

	1.18
	Длина волны лазерного излучения, мкм
	1,064

	1.19
	Максимальная выходная мощность лазера, Вт
	не менее 20

	1.20
	Максимальная энергия в импульсе лазера, мДж
	не менее 1,0

	1.21
	Длительность импульсов, нс 
	100

	1.22
	Ресурс лазера, час.
	не менее 50000

	1.23
	Максимально  допустимое смещение рабочего расстояния для объектива  100х100 мм
	не более 0,4 мм

	1.24
	Скорость перемещения луча на поле обработки 100х100мм
	регулируемая до 8,7м/с

	1.25
	Сканирующее устройство: 2-х осевой гальванометрический сканатор,  на базе приводов VM2500+
	наличие

	1.2
	Размеры оборудования:
	

	1.21
	Маркировщик
	не более 500х500х1000

	1.22
	Блок питания и управления
	не более 500х500х350

	1.23
	Масса комплекта со всеми опциями, кг
	не более 100

	1.3
	Механизм вертикального перемещения  маркировочной головки (ось Z)
	ручной

	1.4
	Электропотребление
	~220В, 50Гц

	1.5
	Потребляемая мощность,  Вт 
	не более 1200

	1.6
	Охлаждение
	автономное воздушное

	1.7
	Класс лазерной безопасности согласно СН 5804-91
	2


  
Приложение 1 Комплектность поставки
В комплект поставки системы лазерной маркировки должны быть включены все необходимые устройства и оснастка для возможности выполнения задач по маркировке плоских и цилиндрических изделий. 



