Технические условия
1.Требования к материалу:	
Для изготовления 1-го поддона используются:
- доска обрезная 30*90*1500мм                                - 10 шт.;
- доска обрезная 30*90*800мм                                  -   4 шт.;
- брус 60*80*1500мм                                                     -   4 шт.;
- брус 60*80*1500мм                                                     -   2 шт.;
Деревянные детали должны изготавливаться из пиломатериалов не ниже 2- го сорта хвойных пород по ГОСТ 8486-89 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83.
Каждая доска должна быть цельной. Сучки на наружных рёбрах не допускаются.
Деревянные детали должны быть изготовлены из окоренной древесины, и не должны иметь пороков древесины, таких как:
- тупой обзол;
- острый обзол;
- механические повреждения;
- прорости;
- инородные включения;
- рак;
- плесень;
-гниль;
- бахрома;
- пластевые трещины, расположенные от торцов досок более чем на 50мм.
Деревянные детали должны быть нормальной влажности.
2.Требования к поставке:
Поставка должна осуществляться ритмично еженедельно до покупателя (завод г.Великий Новгород)в количестве 200 м3 в месяц. 
Поставка осуществляется по заготовкам в размер расчетным путем, исходя из требований на один поддон.

