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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартные металлические конструкции

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Конструкции должны быть изготовлены, доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА и смонтированы на объекте в течении 8 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Чертежи

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	526500


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Складирование и хранение металлопроката


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIВ климатический район, температура от -42 до +37оС, вес снегового покрова 1,82кПа, нормативное значение ветрового давления 0,23кПа.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Конструкции металлические нестандартные открытого типа с использованием консольных систем 1-го яруса в 3 линии для хранения и складирования цветного металлопроката, с шагом стоек каркаса 2-6м,  изготовить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87,  из стального металлопроката, огрунтованного  грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82,  огнестойкого за счет нанесения огнезащитной краски «Унипол» (толщина сухого слоя не менее 0,9мм) на открытые поверхности стальных элементов каркаса, покрашенного в два слоя по недосушенному грунту эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.
  За относительную отметку 0.000 принят уровень верха покрытия пола. Отметка низа 2-го уровня площадки для складирования +4.000.

  Металлоконструкции размером 18х12м и полезной нагрузкой 400кг/м2 будут монтироваться в одноэтажном строении каркасного типа, имеющем прямоугольную форму в плане и размер в осях 18,0х24,0м, отапливаемом.

  Каркас площадки выполнить по рамно-связевой схеме и состоит из поперечных рам, установленных с шагом  4,8 и 5,0м. Систему вертикальных связей выполнить по колоннам среднего ряда. Вертикальные связи портального типа. Несущие колонны изготовить из горячекатных широкополочных двутавров 25К1 по СТО АСЧМ 20-93. Распорки выполнить из равнополочных горячекатных уголков L50х5 по ГОСТ 8509-93. Вертикальные связи выполнить из горячекатаных уголков L75х5 по ГОСТ 8509-93, сваренных в тавр. (Приложение Г)

   Устойчивость и геометрическая неизменяемость в поперечном направлении (вдоль цифровых осей) обеспечивается защемлением колонн в фундаментах. Устойчивость и геометрическая неизменяемость в продольном направлении (вдоль буквенных осей) обеспечивается системой вертикальных связей.

   Сварку металлоконструкций выполнить по ГОСТ 5264-80 сварными электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Толщину швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Перед нанесением сварных швов, контактные поверхности зачистить металлическими щетками, после выполнения сварных швов защитное покрытие восстановить.

   Существующую металлическую лестницу вместе с ограждением разделить на 2 части, с последующей установкой по обе стороны переходной площадки, которая является частью технической антресоли.

   Пешеходный настил конструкции – из металлического рифленого листа (съемного типа).

   Предусмотреть места для установки съемного ограждения зоны складирования. 

   По осям М-(1-4) и 1-(П-М) предусмотреть зону обслуживания отопительных приборов и размещение стоек стеллажей с разноплечевыми консолями .   

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	   Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования. Полезная нагрузка 400кг/м2.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: складирование и хранение металлопроката
   Составные части конструкций должны поставляться на объект в разобранном виде обеспечивать возможность их поэлементной сборки на месте.    

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА силами ЗАКАЗЧИКА, смонтировано ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принято ЗАКАЗЧИКОМ  в течении 8 дней с даты подписания договора. Поставка и монтаж осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 8 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделие не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Монтаж изделий должен осуществляться строго квалифицированными сотрудниками, имеющими допуск к проведению строительно-монтажных работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

  Доставку и монтаж строительных конструкций должны осуществлять сотрудники, имеющие допуск по форме № 3.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 8 дней  с момента подписания договора ПОСТАВЩИК обязуется изготовить   и смонтировать на территории объекта ЗАКАЗЧИКА конструкции в количестве 1 комплекта.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложения А, Б, В, Г.
	


Начальник подразделения                                              _______________________ А.Б. Крылов

Исполнитель                                                                    _______________________ В.Ф. Никитин
