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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

	Печи типа
	Тмакс, С
	Предпочтительное рабочее пространство
диаметрвысота, мм
	Количество, шт.

	Печь шахтная 
(ПН34, ПШО, СШЗ и др. )
	не менее 700
	не менее 11001500
	2

	Печь шахтная 
(ПН34, ПШЗ, Ц105, ПШО, СШЗ и др. )
	не менее 1200
	не менее 15002000
	1

	Печь шахтная 
(ПН34, ПШЗ, Ц105, ПШО, СШЗ и др. )
	не менее 1200
	не менее 10001500
	1



1. Электропечи должны быть оборудованы центробежными вентиляторами или специальными схемами зонного регулирования кругового нагрева деталей для обеспечения высокой равномерности температуры по всему объёму печи во всем температурном интервале и быстрому нагреву под закалку.
2. Электропечи должны иметь микропроцессорную систему управления (термоконтроллер) процессом нагрева, выдержки, охлаждения с заданной скоростью и поддержания температуры с точностью ± 3оС в рабочем пространстве.
3. Электропечи должны иметь запись процесса нагрева, выдержки и охлаждения на бумажный носитель (прибор типа «Альфалог- 100», «Технограф» или  др.). 
4. Электропечи должны иметь защиту от аварийных и блокировку от недопустимых ситуаций: 
- защита от превышения допустимой температуры; 
 - защита от обрыва термоэлектрического преобразователя (термопары);
- контроль и защита от обрыва нагревательных элементов в зонах печи.
5. Крышка печи должна быть снабжена электроприводом или ручным механизмом, обеспечивающим легкий подъём и опускание при загрузке и выгрузке заготовок.
6. Оборудование по технике безопасности должно соответствовать ГОСТ 12.2.007.9-93 и ГОСТ Р 50014.2-94.
7. Печи должны иметь реле времени на 24 часа для вкл. в заданное время (по расписанию).
8. Печи должны быть оснащены блокировкой нагревателей при открытии крышки.
9. Приборы должны иметь отметку о прохождении метрологического контроля.
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