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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»
 (ОАО «Вента»)
 


УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку двигателей АДМТ80А2 для нужд  ОАО «Вента»
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Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Заказчик: Открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
(ОАО «Вента»)





Нижняя Тура  
2013 г.

Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	
Двигатель АДМТ80А2 – 70 шт

Технические характеристики:
1. мощность – 1,5 кВт;
2. Номинальный режим работы – S1 по ГОСТ 28173.
3. Номинальная частота вращения – до 3000 об-1 Направление вращения – левое (взгляд со стороны вала)
4. К.П.Д. – не ниже 79%;
5. Параметры питающей сети – 380В/50Гц;
6. Конструктивное исполнение – IM 1081;
7. Степень защиты двигателя не ниже IP55;
8. Класс нагревостойкости – F по ГОСТ 8865;
9. Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса после испытаний на нагрев – не менее 3 Мом, в холодном состоянии – не менее 10 Мом;
10. Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150;
11. ТУ 3355-003-71952997-2008
12. обязательная сертификация РСФЖТ/ССФЖТ. 
13. габаритные размеры указаны в приложении 1.

Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать сертификату соответствия РС ФЖТ, ГОСТ Р ИСО 9001:2008, утвержденным законодательством РФ.



2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
	Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.






Приложение № 1
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