ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение ремонтно-строительных работ по объекту:

Производственное здание  (ремонт кровли, замена окон, внутренний ремонт, ремонт отмостки,  ремонт фасада).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Ремонт кровли, замена окон, внутренней ремонт, ремонт отмостки,  ремонт фасада.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы:

-  замена старых деревянных  окон на новые из профиля ПВХ, 

-  восстановление фасада (герметизация горизонтальных и вертикальных швов),

-  внутренний ремонт (ремонт стен, потолков и замена напольного покрытия),

-  частичный ремонт кровли (частичная замена кровельного ковра в местах примыкания),

-  ремонт отмостки (разборка старой разрушенной отмостки и устройство новой).



	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующее производственное здание, находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является  восстановление  конструктивных  характеристик элементов здания,   замена изношенных конструкций, повышение энергосбережения и энергоэффективности здания.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к зданию от дорог внутреннего сообщения промышленной площадки.    
          Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№
п/п
Наименование

видов работ

Единица

измерения 

Количество

№1. Ремонт кровли

1

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя
100 м2 покрытия

0.4

2

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

100 м примыканий

0.01

3

Унифлекс наплавляемый: ХПП-3,0

м2

48.12

4

Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст)
м2

56.12

5

Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-хслойным покрытием

1 м2 покрытия

40

6

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

0.312

7

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза IV
т

0.312

№2. Внутренний ремонт

2.1 помещения №428-432

8

Разборка покрытий полов: из пластиката

100 м2 покрытия

1.633

9

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
100 м2 обрабатываемой поверхности

1.4442

10

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

1.4442

11

Устройство пандусов бетонных толщиной: 200 мм

100 м2 пола

0.3776

12

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
м3

7.703

13

Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03

100 м2 покрытия

0.1888

14

Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм
100 м2

1.633

2.2 помещения 103-104, 204-205, 304-305

15

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

0.84

16

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия
0.36

17

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 горизонтальной проекции

0.36

18

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
100 м2 обрабатываемой поверхности

2.52

19

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

2.16

20

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности

0.36

21

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0.84

22

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.36

23

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия

0.36

24

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности

1.32

25

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.36

26

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.05

27

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.12

2.3 помещения 234-235, 355-356, 451-452

28

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

1.38

29

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0.315

30

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
100 м2 горизонтальной проекции

0.315

31

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.773

32

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности

0.773

33

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0.105

34

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0.939

35

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки

0.315

36

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия

0.315

37

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности

1.38

38

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.315

39

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.05

40

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.08

2.4 помещение 133-134

41

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
100 м2 поверхности облицовки

0.207

42

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0.045

43

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 горизонтальной проекции
0.045

44

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.522

45

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности

0.315

46

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0.045
47

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0.207

48

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.045

49

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
100 м2 покрытия

0.045

50

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.315

51

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.105

52

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности
0.05

53

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.08

2.5 помещение галереи

54

Разборка покрытий полов: из пластиката

100 м2 покрытия

0.88

55

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
100 м2 обрабатываемой поверхности

0.76

56

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.76

57

Устройство пандусов бетонных толщиной: 200 мм

100 м2 пола

0.12

58

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

м3

2.448

59

Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03

100 м2 покрытия

0.06

60

Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм
100 м2

0.88

2.6 лестничный марш №4

61

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 горизонтальной проекции

0.5

62

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности

2.67

63

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности

0.5

64

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

2.67

65

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.5

66

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.35

67

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.2141

68

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0664

2.7 лестничный марш №1

69

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
100 м2 горизонтальной проекции

0.775

70

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

3.42

71

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0.775

72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

3.42

73

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.775

74

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.686

75

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.294

76

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0664

2.8 строительный мусор

77

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

1.1424

78

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

114.2

79

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза IV
т

114.2

№3 замена окон

80

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2

17.1582

81

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов

17.1582

82

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 
м2

1628

83

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2

м2

99

84

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
м2

8.82

85

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

530

86

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
100 м2 облицовки

3.107

87

Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х370х8 мм

м2

326.2

88

Устройство уголка поливинилхлоридных: на клее КН-2

100 м

19.25

89

Уголок из ПВХ, шириной: 40 мм

м

1944

90

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
100 п. м

6.752

91

Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм

м

675.2

92

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

4.2402

93

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

4.2402

94

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

3.029

95

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная

100 м2 окрашиваемой поверхности

3.107

96

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м

100 м

5.77

97

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0.24792

98

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

24.79

99

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза IV

т

24.79

№4 ремонт фасада

100

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

20

101

На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

5

102

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд


100 м восстановленной герметизации стыков

11.33

103

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

267

104

Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов

т

0.1473

105

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов

100 м2 окрашиваемой поверхности

11.9

106

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

9.47

№5 ремонт отмостки

107

Разборка отмостки бетонной

100 м2 покрытия

2.5

108

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0.5

109

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

50

110

Устройство отмоски

1 м3 подстилающего слоя

37.5

111

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

м3

38.25

112

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

16.5

113

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I

т

16.5




         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
2. Конструктивно оконные блоки из таблицы №2, должны соответствовать приложениям 1, 2, 3. 
Таблица 2

Ведомость материалов 

№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1
Унифлекс наплавляемый: ХПП-3.0
м²
48.12
2

Гидроизол (техноэласт ХПП-4.0 стеклохолст)

м²
56.12

3

Бетон тяжёлый класс В-15 (М200

м³
48.401

4

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м²
1628

5
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
м²
99

6
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
м²
8.82
7
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт.
797

8
Панели декоративные пластиковые «Кронопласт», размером 2700х370х8
м²
326.2

9
Уголок из ПВХ, шириной 40мм
м
1944
10

Доски подоконные ПВХ, шириной 350мм

м

675.2




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальный сметный расчёт
Внутренний ремонт
6
2

Локальный сметный расчёт

Ремонт кровли

2

3

Локальный сметный расчёт

Замена окон

3

4

Локальный сметный расчёт

Ремонт фасада

2

5
Локальный сметный расчёт
Ремонт отмостки
2



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – с даты заключения договора.
            Окончание работ – «20» октября 2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

2. Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

3. Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

4. Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

5. На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схематический чертёж конструкции окна 
	16

	2.
	Схематический чертёж конструкции окна
	17

	3.
	Схематический чертёж конструкции окна
	18
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