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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
- Поставка телескопического погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
- телескопический погрузчик с навесным оборудованием в комплекте с вилами с двумя перемещаемыми зубцами, с ручной регулировкой межосевого расстояния.
- Место поставки товара: 603950,  г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а. (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
- Сроки и график выполнения поставки товара: дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 30 августа 2014 года.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2014 г., не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП
Код ОКП – 483575.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение погрузочно-разгрузочных и земляных работ по государственному контракту № Д.4Ш.21.24.14.1047 от 26 февраля 2014 года.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации УХЛ1.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические характеристики:

	Грузоподъемность, не менее kg
	7.200

	Высота подъема, не менее mm
	9.600

	Вылет, не менее mm
	5.500

	Длина, не менее mm
	5.345

	Ширина, не менее mm
	2.240

	Высота, не менее mm
	2.440

	Вес машины с вилами, не менее kg
	10.650

	Дизельный двигатель 
	4-х цилиндровый турбированный с промежуточным охладителем: с жидкостным охлаждением

	Гидростатическая трансмиссия 
	С электронным управлением с насосом переменной производительности и мотором с переменной производительностью 

	Регулятор скоростей 
	2-х скоростной с электро-гидравлическим управлением

	
Кабина оператора 
	Закрытая, всепогодная с двухсекционной дверью, обозреваемость 360 градусов, в соответствии со стандартами ROPS и FOPS, оснащена: регулируемым сиденьем, ремнем безопасности, отопитлем, очистительными щетками переднего и заднего стекла, Электро-пропорциональный джойстик 4х1 и джойстик в виде механического рычага. 

	Боковое смещение стрелы 
	Встроенное в шасси боковое смещение

	Телескопическая стрела 
	 2-х секционная 

	Присоединительная рама 
	С гидравлической фиксацией навесного оборудования
из кабины, ручной регулировкой позиции вил, вилы установлены на съемной каретке.

	Выравнивание рамы 
	С гидравлическим приводом 

	Поворот колес 
	Гидравлический привод поворота всех колес. Три режима поворота колес (передними, всеми, крабом) с автоматической рассинхронизацией 

	Привод 
	Постоянный привод на все колеса 

	Мосты 
	Осциллирующий задний мост и жесткий передний мост. 

	Тормозная система 
	Сухие дисковые тормоза на всех четырех колесах. 
Стояночный тормоз на главном карданном валу.

	Шасси 
	Изготовлено из высокопрочной стали 

	Гидравлическая система 
	Насос с переменной производительностью, чувствительный к нагрузкам.

	Электрическая система 
	12 V, батарея на 100 Ач 

	Система безопасности 
	Звуковая и визуальная сигнализация, устройство блокировки при перегрузке 

	


Включено в комплектацию 
	Вилы с двумя перемещаемыми зубцами длиной 1200 мм., с ручной регулировкой
межосевого расстояния, две линии гидроподачи к концу стрелы, транспортный свет и проблесковый маячок, электрический кабель
внутри стрелы, сигнализатор заднего хода, ключ-балонник,
инструкция для оператора, книга запчастей

	Каркас безопасности
	Стальной брус по корпусу машины

	Тип шин
	18-19,5 16PR

	Навесное оборудование:

	Универсальный ковш
	2 шт.

	Крюк на раму
	1 шт.

	Платформа для персонала поворотная нераздвижная
	1 шт.

	Отвал угловой бульдозерный 
	Ширина отвала не менее - 1800 мм., ширина под углом не менее - 1558 мм., высота отвала не менее - 710 мм., - 1 шт.



Подраздел 4.2. Минимально необходимые технические требования к телескопическому погрузчику:
· Телескопический погрузчик должен быть сконструирован на четырех колёсной (шасси) базе. 
· С помощью вил груз поднимается и складируется на необходимой высоте.
· Управление движением должно осуществляться при помощи руля (поворот) 
· Телескопический погрузчик должен быть оснащён системой безопасности. 
· На рабочей панели должны быть выведены индикаторы отработанного времени, 
уровня заряда аккумулятора, уровня масла в гидравлической системе,
· индикатор направления движения, датчики температуры.
· Конструкция мачты должна предусматривать компенсацию динамической нагрузки на гидравлику. 
· Система управления гидравликой телескопического погрузчика должна быть оснащена обозначениями, определяющими их функции (минилеверы)
· Кресло и панель приборов в кабине телескопического погрузчика должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую площадь обзора, в т.ч. обзор вил, сводя до минимума «мертвую зону»  
· Телескопический погрузчик должен иметь центр тяжести, полностью обеспечивающий устойчивость при работе с грузами
· Телескопический погрузчик должен иметь высокие степени антикоррозийной защиты и износостойкости, обеспечивающие возможность периодической работы в агрессивных средах, а так же при высоких и низких температурах (от - 200С до 350С). Запуск двигателя гарантируется при температуре не ниже -20ºС. При эксплуатации при температуре от - 350С до - 200С с производителем телескопического погрузчика дополнительно согласовывается спецификация применяемой рабочей жидкости гидросистемы.
· Телескопический погрузчик должен быть оснащен стальной кабиной закрытого типа с панорамными окнами, отопителем, стеклоомывателем и стеклоочистителем
· Панель (дисплей) в кабине телескопического погрузчика должна быть оснащена спидометром  или счетчиком  моточасов
· Приборная панель (дисплей) должна быть расположена таким образом, чтобы не возникало помех (руль, рычаги управления и т.д.) для свободного управления и считывания с него информации во время работы, а так же осуществления регулировок во время стоянки (обслуживания)
· Приборная панель в кабине водителя должна располагаться на свободном пространстве, обеспечивающим визуально свободный контроль за изменением параметров систем погрузчика, как во время движения, так и во время стоянки (обслуживания)
· Телескопический погрузчик должен иметь следующий минимальный перечень регулировочных параметров: скорость движения, скорость подъема, скорость наклона,  плавный старт
· Рулевая колонка телескопического погрузчика должна иметь регулировку по углу наклона
· Телескопический погрузчик должен быть оснащен рычагом указателя поворота, фарами рабочего освещения
· Пол в кабине телескопического погрузчика должен быть оснащен изолирующим резиновым ковриком
· Телескопический погрузчик должен быть оснащен комплектом ЗИП
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Срок службы не менее 10 лет.
Межсервисный интервал не менее 250 моточасов или 12 месяцев.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)  не более 0.16 ms-2
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) не более 0.43 ms-2

Подраздел 4.5. Требования к комплектности
- Телескопический погрузчик должен быть оснащен системой защиты двигателя и трансмиссии от превышения эксплуатационных норм, позиционером вил, включая сайд-шифт.
- Машина должна быть подготовлена к зимним условиям эксплуатации, должна быть установлена предпусковая установка.
- Гидроаккумулятор мачты

Подраздел 4.6. Требования к маркировке
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.
По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;
б)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
  в)	акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);
г) технический паспорт;
д) руководства по эксплуатации на погрузчик.
Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на товар составляет 12 месяцев или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит быстрее). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все навесное оборудование должно быть штатным для данной модели и не требовать переделки и приобретения дополнительных узлов и запчастей для монтажа и использования в работе.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийное и техническое обслуживание должно проводиться на территории г. Нижнего Новгорода или Нижегородской области. Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию товара на месте у Заказчика.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 81 децибел (A);
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 96 децибел (A).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие сертификата соответствия на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009. № 753.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара  и его сборки.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические условия

	2
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт Российской федерации

	3
	ТпУ
	Теплый умеренный
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