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1. НАИМЕНОВАНИЕ
	1.1. 
	Наименование оборудования
	Установка ультразвуковой дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов

	1.2. 
	Модель 
	-

	1.3. 
	 ГОСТ 
	ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.00.1-89, ГОСТ 12.2.051-80 

	1.4. 
	Размещение
	Административное здание Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (1-й этаж) по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.302А



2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
	2.1.   
	Назначение оборудования
	Установка  предназначена для дезактивации твердых радиоактивных отходов ультразвуковым (УЗ) и совместным химическим и ультразвуковым методом



3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1.  
	Климатическое исполнение
	«У» по ГОСТ 15150-69

	3.2. 
	Категория размещения
	по ГОСТ 15150-69:
при монтаже 				2;
при эксплуатации 			4

	3.3. 
	Тип атмосферы при эксплуатации
	«I» по ГОСТ 15150-69


	3.4. 
	Место установки
	Административное здание Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (1-й этаж)

	3.5. 
	Категория помещения по пожаро и взрывобезопасности
	Категория «Д» 

	3.6. 
	Категория помещения согласно СП АС-03 
	III категория

	3.7. 
	Параметры окружающей среды

 в различных режимах эксплуатации
	Параметры среды в режиме нормальной эксплуатации
Температура, °С			+5…+ 30

Влажность, %			5…80
Давление				атмосферное




4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1.Основные параметры и размеры
	4.1.1.
	Максимальная масса оборудования
	2200 кг

	4.1.2.
	Предельная общая масса (брутто)
	2700 кг

	4.1.3.
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Согласно Приложению А

	4.1.4.
	Расположение патрубков
	Согласно Приложению А

	4.1.5.
	Габаритный установочный чертеж
	Согласно Приложению А

	4.1.6.
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные
	Согласно Приложению А




Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплутационные показатели
	4.2.1. 
	Характеристики
		Размеры рабочего объема ванны, мм, не менее:
длина
ширина
высота (уровень раствора)
	
1700
900
1150

	Рабочий объем ванны, м3, не более
	1,8

	Общий объем ванны, м3, не более
	2,5

	Количество установленных пьезокерамических излучателей, шт.
	120

	Рабочая частота пьезокерамических излучателей, кГц
	22±1,65

	Тип пьезокерамических излучателей

	С фокусирующим отражателем, поверхность которого вынесена внутрь рабочей емкости

	Расположение излучателей
	20 съемных блоков с встроенными ультразвуковыми излучателями. Блоки располагаются по четырем стенкам ванны

	Способ крепления излучателя в блоке
	Излучатель должен быть акустически развязан с блоком

	Мощность одного излучателя, кВт
	0,1

	Мощность установленных ТЭНов, кВт
	48

	Мощность насоса, кВт, не более
	2,5

	Общая потребляемая мощность установки, кВт, не более
	64

	Грузоподъемность тары для очищаемых изделий, кг, не менее
	1000




	4.2.2.
	Режимы работы оборудования
	Периодический, односменный, не более 12 часов в сутки
Все элементы ванны должны сохранять прочность и выполнять свои функции в следующих условиях:
- условия нормальной эксплуатации (НЭ);
- нарушение условий нормальной эксплуатации (ННЭ) за исключением потери нормального электропитания

	4.2.3.
	Требования к унификации и типизации продукции
	Блоки ультразвуковые, входящие в комплект поставки, должны быть взаимозаменяемыми


	4.2.4.
	Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта
	Плановый осмотр не реже 1 раза в месяц (мероприятия осмотра согласно руководству по эксплуатации)


	4.2.5.

	Дополнительные требования к эксплутационным показателям
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным




Подраздел 4.3. Требования по надежности
	4.3.1.
	Назначенный срок службы
	5 лет

	4.3.2.
	Назначенный ресурс
	10 лет

	4.3.3.
	Наработка на отказ
	1000 

	4.3.4.
	Среднее время восстановления  
	не более 8 часов


	4.3.5.
	Срок службы между ремонтами
	1 год



Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4.4.1. 
	Степень защиты
	Электрошкаф управления - IP 64 ГОСТ 14254-96
Ванна дезактивации - IP 54 ГОСТ 14254-96

	4.4.2.
	Конструкционные особенности
	Уровень шума не более, 75 дБ
Время готовности после включения, 1 сек.
Длина электрокабеля от ванны до электрошкафа, не менее 15 м
Толщина стенок ванны и блоков не менее 4 мм.

	4.4.3.
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Специального оборудования не требуется 

	4.4.4.
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ПНР
	Специального оборудования не требуется



Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного технологического оборудования
	4.5.1. 
	Материалы
	Применяемые материалы должны быть коррозионностойкими и износостойкими по отношению к средам и внешним воздействующим факторам. Использование различных типов материалов в одном и том же изделии следует исключать или сводить к минимуму.

	4.5.2.
	Комплектующие
	Допускается применять стандартные и покупные изделия общепромышленного назначения.

	4.5.3.
	Материалы, запасные части и инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Комплект поставки ЗИП должен содержать:
- генератор ультразвуковой - 2 шт.;
- комплект для ремонта генератора – 1 шт.;
- блок ультразвуковой в сборе с соединительными проводами – 2 шт.

	4.5.4.
	Прочие требования
	Материалы, имеющие контакт с дезактивирующими растворами, должны иметь сертификаты, подтверждающие их состав



Подраздел 4.6.  Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	4.6.1.
	Категория сейсмостойкости
	Специальные требования не установлены

	4.6.2.
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок
	Специальные требования не установлены

	4.6.3.
	Нагрузки на патрубки
	Специальные требования не установлены

	4.6.4.
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Специальные требования не установлены

	4.6.5.
	Требования прочности
	Специальные требования не установлены

	4.6.6.
	Герметичность
	Специальные требования не установлены

	4.6.7.
	Устойчивость к моющим средствам
	Специальные требования не установлены



Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
	4.7.1.
	Группа электроснабжения, род тока
	переменный 


	4.7.2.
	Частота
	50±0,5 Гц

	4.7.3.
	Напряжение
	380В±10%

	4.7.4.
	Потребляемая мощность
	Мощность излучателей – 12 кВт
Нагревателей – 48 кВт
Пиковая потребляемая – 64 кВт



Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности
	4.8.1 
	Описание параметров контроля
	Контроль процесса проводится путем опроса датчиков, регулирование - путем опроса датчиков и выдачи органами управления соответствующих команд исполнительным механизмам
Контролируют следующие параметры:
- термические;
- гидродинамические и гидростатические;
Регулируются в автоматическом режиме следующие параметры:
- температура в ванне путем включения/отключения ТЭНов;
- уровень раствора в ванне путем включения/отключения насоса и генераторов




Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
	4.9.1 
	Требования к степени автоматизации
	Оборудование должно обеспечивать:
-механический (пневматически) подъем крышки;
- нагрев и поддержание температуры раствора на заданном уровне, контроль уровней жидкости, блокировки работы излучателей и гидрооборудования, включение ультразвуковых излучателей на заданное время и последующее их отключение;
- перемешивание раствора и обеспечение равномерного  нагрева раствора по объему




Подраздел 4.10. Требования к комплектности
	4.10.1.
	Требования к количеству и видам документов
	-Общий вид ГОСТ
-Паспорт
-Руководство по эксплуатации
-Схема электрическая принципиальная
-Паспорта на входящие покупные комплектующие
-Сертификат соответствия ГОСТ Р на предлагаемое оборудование (копия)
-Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2011) применительно к деятельности по производству ультразвукового оборудования, в том числе при изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (копия)
-Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001-2004) применительно к деятельности по разработке технологий и производству оборудования на основе силового ультразвука (копия)
-Лицензию ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (копия)
-Лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования для содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; стационарных объектов и сооружений, не относящихся к ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенных для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов (копия)


	4.10.2.
	Требования к материалам, запасным частям, требуемым для монтажа, ПНР, на период гарантийного,  срока эксплуатации, обслуживания и ремонта
	Указанные материалы должны входить в комплект поставки



Подраздел 4.11. Требования к маркировке
	4.11.1. 
	Маркировка оборудования
	Маркировка должна наноситься непосредственно на ванну. Место нанесения маркировки на изделие устанавливают в рабочих чертежах на ванну. Содержание и способ маркировки ванны должны соответствовать требованиям НД, распространяющимся на конкретное изделие, и указываться в конструкторской документации на изделия. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения. Маркировка должна отвечать следующим требованиям: быть четкой и разборчивой; маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы изделия в условиях и режимах, установленных в конструкторской документации на ванну

	4.11.2.
	Маркировка упаковки
	Транспортная маркировка должна содержать как манипуляционные знаки, так и основные, дополнительные и информационные надписи, маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 26828-86. Поставщиком  должны быть установлены меры по идентификации и контролю ванны и ее составных частей (деталей, сборочных единиц и т.п.)




Подраздел 4.12.  Требования к упаковке
	4.12.1. 
	Требования к способу упаковки
	Установка должна быть упакована в тару по категории КУ-1 ГОСТ 23170-78


	4.12.2. 
	Предельная масса (брутто, нетто) в упаковке
	Уточняется при проектировании

	4.12.3. 
	Порядок упаковки и размещения сопроводительных документов
	Комплектность упаковки подтверждается упаковочным листом,  документы по пункту 4.10.1 передаются отдельным местом



5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1.  
	Порядок сдачи и приемки
	Работа выполняется в один этап



6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1. 
	Требования к выбору вида транспорта
	-Условия транспортирования в части механико-динамических нагрузок должны соответствовать категории Л по п. 2.4 ГОСТ 23170-78
-Размещение и закрепление оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов о стенки транспортных средств
-Установка должна транспортироваться в закрытых средствах любого вида по условиям хранения для группы 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при:
- температуре окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 50°С;
- относительно влажности при плюс 35°С не более 98 %


	6.2. 
	Требования к поставке
	Установка должна поставляется поагрегатно, в индивидуальных упаковках:
- электрошкаф;
-ванна дезактивации;
-комплект ЗИП

	6.3. 
	Требования к строповке при транспортировке
	Строповка установки согласно Приложению А



7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
	7.1.
	Место хранения
	Установку до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя по группе 1 (л) ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительно влажности до 80 % при температуре 25°С



	7.2.
	Условия хранения
	Условия хранения установки должны обеспечивать ее сохранность от механических повреждений



8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	8.1.
	Гарантийные сроки хранения
	Гарантийный срок эксплуатации установки устанавливается 12 месяцев с момента приемки Заказчиком.


	8.2.
	Условия предоставления гарантий Изготовителем
	Изготовитель гарантирует устойчивую работу установки при соблюдении потребителем требований хранения, монтажа, наладки и эксплуатации




9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
· Специальные требования не установлены

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
· Специальные требования не установлены


11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
· Специальные требования не установлены

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	12.1. 
	Требования безопасности к общепромышленному оборудованию.
Ссылки на нормы, правила стандарты
	· Техническое обслуживание проводится для поддержания установки в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и технических характеристик.
· Объем, сроки и содержание работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту должны соответствовать требованиям, изложенным в «Единой системе планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования».
· Не реже одного раза в месяц необходимо проверять надежность крепления всех узлов.
· Периодическое техническое обслуживание включает в себя мероприятия ежедневного технического обслуживания, а также проверку состояния электрооборудования.
· Устранение неисправностей должно производиться специально обученным персоналом или предприятием-изготовителем.
· Техническое обслуживание электрической части оборудования на время гарантийного обслуживания выполняется предприятием-изготовителем оборудования. По истечении гарантийного периода покупателю предоставляется подробная информация по обслуживанию и устранению неисправностей.
· Меры безопасности.
·  Контроль за условиями труда в процессе работы осуществлять в соответствии с требованиями СП1.1.1058-01.
·  Общие меры безопасности осуществлять согласно ГОСТ 12.1.001-89.
· Требования безопасности при работе с ультразвуком соблюдать согласно ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.051.
· Замену любого элемента оборудования производить только после отключения установки от сети.
· К работе по обслуживанию установки допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомленные с данным руководством по эксплуатации, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации установки и прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности.
· При обслуживании установки необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
· При использовании установки необходимо руководствоваться санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.0.555 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» в части ограничения работ на ультразвуковом оборудовании для беременных женщин.
· При работе ультразвукового оборудования нежелателен непосредственный контакт рук рабочих с жидкостью. При необходимости соприкосновения рук с обрабатываемыми деталями и озвучиваемой жидкостью необходимо использовать перчатки (резиновые с хлопчатобумажной прокладкой) или две пары перчаток (внутренние хлопчатобумажные, наружные резиновые). Во время работы не допускается смачивание хлопчатобумажных перчаток.


	12.2. 
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже/подготовке к эксплуатации/техническом обслуживании и ремонте
	Соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности, установленные на предприятии



13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	13.1
	Перечень документов по качеству, которым должно соответствовать оборудование
	· Поставщик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2011) применительно к деятельности по производству ультразвукового оборудования, в том числе при изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
· Поставщик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001-2004) применительно к деятельности по разработке технологий и производству оборудования на основе силового ультразвука
· Поставщик должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р на предлагаемое оборудование.
- Поставщик должен иметь лицензию ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Поставщик должен иметь лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования для содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; стационарных объектов и сооружений, не относящихся к ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенных для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов



14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Специальные требования не установлены

15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
	15.1. 
	Единица измерения
	Штуки

	15.2. 
	Количество
	Ванна дезактивации – 1 шт.;
Электрошкаф управления – 1 шт.;
Корзина для дезактивации – 1 шт.;
Комплект ЗИП – 1 шт.

	15.3. 
	Срок поставки
	Не позднее 30 декабря 2013 года




16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-  Специальные требования не установлены 

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	17.1.
	Требования к персоналу
	Поставщик должен иметь в кадровом составе не менее трех специалистов, аттестованных на знание требований безопасности для объектов использования атомной энергии. 
Поставщик должен иметь в кадровом составе не менее двух специалистов сварочного производства I уровня, аттестованных в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». 



18. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	18.1.
	Требования к языку предоставляемой информации
	Документация предоставляется на русском языке 

	18.2.
	Носитель
	Документация предоставляется на в электронном (формат *.pdf) и бумажном виде



19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	19.1.
	Место проведения обучения работе на установке
	Обучение работе на оборудовании ответственного представителя Заказчика (электрик не ниже 3 разряда) происходит на территории Поставщика 



20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	20.1.
	Приложение А «Установка дезактивации». Чертеж общего вида
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Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку установки ультразвуковой дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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