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Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Мунасипов Руфат Фоатович – специалист группы закупок отдела 51.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Техническое перевооружение дизайн-центра».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 01.10.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  2 627 818,40 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 14 час., 00 мин. «22» июня 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «02» июля 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
Оплата производится без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

   4) наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

   5) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   8) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   9) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9) Электронная копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

10) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
12) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Техническое перевооружение дизайн-центра».

Проектом предусматривается реконструкция существующих помещений, электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции и кондиционирования, пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем. 
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	2
	3

	                                       Раздел 1. Водоснабжение

	                                       Системы В1, Т3

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,43

	2
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	32,9

	3
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	7,52

	4
	Тройник обжимной VTm. 331 d16 мм                                                      
(шт.)
	2

	5
	Соединитель обжимной с переходом на наружнюю резьбу VTm. 301 d 16х1/2"                                                                                 
(шт.)
	2

	6
	Соединитель обжимной с переходом на внутреннюю резьбу VTm. 302 d16х1/2"                                                                                   
(шт.)
	4

	7
	Муфта внутренняя резьба VTr. 270 d 1/2"                                                                                                        
(шт.)
	2

	8
	Кронштейн пластиковый одинарный OTER. 840 d 16, с шурупом и дюбелем                                                                                
(шт.)
	46

	9
	Кран шаровой никелированный  наруж.-наруж. "VALTEC Base" VT. 219 d 1/2"                                                                                                       
(шт.)
	4

	10
	Фильтр механической очистки VT. 386 d 1/2"                                                                                              
(шт.)
	2

	11
	Установка гибких подводок
(10 соединений)
	0,4

	12
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм ("Акватехника" d 1/2", В-Н 60 см)
(шт.)
	2

	13
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	14
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,43

	                                       Раздел 2. Канализация

	                                       Система К1

	15
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб "Политек-ПТК" d 40 мм
(100 м трубопровода)
	0,26

	16
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб "Политек-ПТК" d 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,055

	17
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб "Политек-ПТК" диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,015

	18
	Заглушка d 40 мм (прочистка)                                                               
(шт.)
	2

	19
	Хомут PP 40 мм (700040)                                                                      
(шт.)
	35

	20
	Хомут PP 50 мм (700050)                                                                         
(шт.)
	6

	21
	Устройство гидрозатвора из отводов из полипропилена d40/87° (2 шт.)
(100 м трубопровода)
	0,01

	22
	Отвод из полипропилена d40/87°                                                       
(шт.)
	10

	23
	Установка труб (дренажных) гофрированных
(10 соединений)
	0,4

	24
	Шланги гофрированные дренажные dвн. 22 мм для бытовых кондиционеров                                                                                      
(м)
	2

	25
	Установка моек: на одно отделение
(10 компл.)
	0,1

	26
	Стол-мойка одинарная ЛАБ-ПРО-МО80-С. Чаша из нержавеющей стали 340х400х160 мм. Тумба из метала с двумя дверками Смеситель.                                                                              
(компл.)
	1

	27
	Брызгозащитный задний экран ЛАБ-ПРО-ЭБЗ-80 из полипропилена к столам-мойкам ЛАБ-ПРО-МО80-С                                                        
(шт.)
	1

	28
	Сифон бутылочный пластмассовый Ани (СО100)                                                                                            
(шт.)
	1

	                                       Раздел 3. Общестроительные работы

	                                       Системы В1, Т3

	29
	Установка гильз (8 шт.)
(1 т)
	0,0015

	30
	Труба из полипропилена PN 10/32 (G=0,434 кг/м)
(м)
	3.5

	31
	Протаскивание в футляр труб
(100 м трубы, уложенной в футляр)
	0,035

	                                       Система К1

	32
	Установка гильз (2+4 шт.)
(1 т)
	0,0064

	33
	Труба из полипропилена PN 10/63 (G=1,65 кг/м)
(м)
	2.5

	34
	Труба из полипропилена PN 10/75 (G=2,34 кг/м)
(м)
	1

	35
	Протаскивание в футляр труб
(100 м трубы, уложенной в футляр)
	0,035

	                                       Раздел 4. Демонтаж

	36
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода с фасонными частями)
	0,11

	                                       Раздел 1. Отопление

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,23

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,38

	3
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	9

	4
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 217
(шт.)
	8

	5
	Кран шаровой никелированный  внутр.-наруж. "VALTEC Base" с полусгоном VT. 227 d 1/2"                                                                
(шт.)
	14

	6
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	0,112

	7
	Радиаторы алюминиевые NOVA FLORIDA  Seven-S 500/100, 8 секций                                                   
(шт.)
	7

	8
	Заглушки к алюминиевому радиатору
(шт.)
	7

	9
	Кронштейн с дюбелем                                                                          
(компл.)
	21

	10
	Футорка 1"х1/2"                                                                                     
(шт.)
	21

	11
	Установка кранов воздушных (воздухоотводчик для радиатора ручной R.400 d 1/2")
(1 компл.)
	7

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,61

	                                       Раздел 2. Кондиционирование

	                                       Система К-1

	13
	Установка наружного блока кондиционера "AMICO" CAP 0331A фирмы "UNIFLAIR"
(1 блок)
	1

	14
	Установка внутреннего блока кондиционера "AMICO" SUAS 0331A фирмы "UNIFLAIR"
(1 блок)
	1

	15
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)
(100 м)
	0,1

	16
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 12,0х1,0 (линия жидкости)
(м)
	5,2

	17
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 14,0х1,0 (линия газа)
(м)
	5,2

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,063

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,037

	20
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	0,1

	21
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,024

	22
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,072

	23
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
	9.6

	24
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 850х450/400х200 мм, L=500 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01

	25
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 850х450/400х200 мм, L=500 мм
(м2)
	0.95

	26
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 250х150/d200 мм, L=200 мм (3 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,0042

	27
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 250х150/d200 мм, L=200 мм (3 шт.)
(м2)
	0,42

	28
	Крепления для воздуховодов: хомуты
(т)
	0,019

	29
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	30
	Решетка алюминиевая АРН 300х300 ("Арктос")                                                                                                
(шт.)
	1

	31
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	32
	Клапан воздушный КВК-200М ("Арктос")                                                                                            
(шт.)
	1

	33
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	34
	Заслонка Регуляр-Л d 200 мм с площадкой под эл. привод                                                               
(шт.)
	1

	35
	Электропривод Belimo LF 230-S                                                         
(шт.)
	1

	36
	Установка гибких воздуховодов (3 шт.)
(1 м2)
	0.9

	37
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм (L=2 м)
(м2)
	1.3

	38
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг
(1 воздухораспределитель)
	3

	39
	Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 595х595 ("Арктос")                                                                                          
(шт.)
	3

	40
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	6

	                                       Система К-2

	41
	Установка наружного блока кондиционера "AMICO" CAP 0331A фирмы "UNIFLAIR"
(1 блок)
	1

	42
	Установка внутреннего блока кондиционера "AMICO" SUAS 0331A фирмы "UNIFLAIR"
(1 блок)
	1

	43
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)
(100 м)
	0,1

	44
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 14,0х1,0 (линия жидкости)
(м)
	5,2

	45
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 16,0х1,0 (линия газа)
(м)
	5,2

	46
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,005

	47
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,059

	48
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	6,4

	49
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,024

	50
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,072

	51
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
	9.6

	52
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 850х450/400х200 мм, L=500 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01

	53
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 850х450/400х200 мм, L=500 мм
(м2)
	0.95

	54
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 250х150/d200 мм, L=200 мм (4 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,0056

	55
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 250х150/d200 мм, L=200 мм (4 шт.)
(м2)
	0,56

	56
	Крепления для воздуховодов: хомуты
(т)
	0,015

	57
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	58
	Решетка алюминиевая АРН 300х300 ("Арктос")                                                                                             
(шт.)
	1

	59
	Установка диффузоров ДПУ
(1 решетка)
	1

	60
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм
(шт.)
	1

	61
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	62
	Клапан воздушный КВК-100М ("Арктос")                                                                                              
(шт.)
	1

	63
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	64
	Заслонка Регуляр-Л d 160 мм с площадкой под эл. привод                                                                   
(шт.)
	1

	65
	Электропривод Belimo LF 230-S                                                         
(шт.)
	1

	66
	Установка гибких воздуховодов (5 шт.)
(1 м2)
	1.5

	67
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм (L=0,5 м)
(м2)
	0.2

	68
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм (L=2 м)
(м2)
	1.3

	69
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг
(1 воздухораспределитель)
	4

	70
	Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 595х595 ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	4

	71
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	7

	                                       Раздел 3. Вентиляция

	                                       Установка В1

	72
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1

	73
	Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP (0,55 кВт, n=2730 об/мин.) с монтажным кронштейном                 
(шт.)
	1

	74
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
	0,1

	75
	Переход OL 2-160 для выходного патрубка вентилятора L=300 мм                                                         
(шт.)
	1

	76
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(1 м2)
	0,14

	77
	Вставки гибкие d 160 мм                                                                    
(шт.)
	2

	                                       Система В1

	78
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,018

	79
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,2

	80
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,015

	81
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01

	82
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,046

	83
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	28,9

	84
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d125/d100 мм, L=300 мм (3 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003

	85
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d125 мм, L=300 мм (1 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	86
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d100 мм, L=300 мм (1 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	87
	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм
(м2)
	0,58

	88
	Крепления для воздуховодов: хомуты
(т)
	0,018

	89
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	3

	90
	Клапан воздушный КВК-125М ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	2

	91
	Клапан воздушный КВК-160М ("Арктос")                                                                                               
(шт.)
	1

	92
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр 160 мм                                         (типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм)
(1 шт.)
	1

	93
	Шумоглушитель CSA 160/900 ("Арктос")                                                                                                
(шт.)
	1

	94
	Установка отсосов от оборудования
(100 кг отсосов)
	0,3

	95
	Малогабаритное вытяжное устройство DELI-М 75-15H/SP в комплекте с кронштейном универсальной опорой для крепления к стене и круглой воронкой                                                                                                   
(компл.)
	3

	96
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	6

	                                       Система В2

	97
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1

	98
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 250 D, производительность 1260 м3/час
(шт.)
	1

	99
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,027

	100
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	2,7

	101
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,024

	102
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	2.4

	103
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d250/d160 мм, L=200 мм (1 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	104
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d250/d160 мм, L=200 мм (1 шт.)
(м2)
	0.13

	105
	Крепления для воздуховодов: хомуты
(т)
	0,004

	106
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	107
	Решетка алюминиевая АРН 300х300 ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	1

	108
	Установка диффузоров ДПУ
(1 решетка)
	3

	109
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм
(шт.)
	1

	110
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм
(шт.)
	2

	111
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	112
	Заслонка Регуляр-Л d 250 мм с площадкой под эл. привод                                                                   
(шт.)
	1

	113
	Электропривод Belimo LF 230-S                                                          
(шт.)
	1

	114
	Установка гибких воздуховодов (3 шт.)
(1 м2)
	0.9

	115
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (L=0,5 м)
(м2)
	0.3

	116
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм (L=1 м)
(м2)
	0.6

	117
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр 250 мм
(1 шт.)
	1

	118
	Шумоглушитель CSA 250/600 ("Арктос")                                                                                              
(шт.)
	1

	119
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	                                       Раздел 4. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

	                                       Отопление

	120
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,075

	                                       Теплоизоляция воздуховодов

	121
	Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)
(1 м3 изоляции)
	0,4

	122
	Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой                                                           
(м3)
	0,66

	123
	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,085

	124
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м
(м2)
	9,86

	                                       Теплоизоляция трубопроводов

	125
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	2

	126
	Трубка K-FLEX ST 9х15 (для труб d 12х1 мм)                                                                                                   
(м)
	5,5

	127
	Трубка K-FLEX ST 9х18 (для труб d 14х1 мм)                                                                                                  
(м)
	11

	128
	Трубка K-FLEX ST 9х20 (для труб d 16х1 мм)                                                                                                   
(м)
	5,5

	                                       Раздел 5. Демонтаж

	129
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,65

	130
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
	0,08

	                                       Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.23

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0,092

	3
	Разборка декоративных экранов
(100 м2)
	0,195

	4
	Разборка облицовки из плитки "Акмигран": стен и перегородок
(100 м2 облицовки)
	2,804

	5
	Демонтаж: металлических  решеток
(1 т конструкций)
	0.84

	6
	Демонтаж фальшпола
(100 м2 пола)
	1,301

	7
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	1.82

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	11

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	11

	                                       Раздел 2. Стены и перегородки

	10
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	2.13

	11
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	0.5112

	12
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,2

	13
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30
(м3)
	2.1

	14
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0,424

	15
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
(1 м3 изоляции)
	4.24

	16
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30
(м3)
	4.2

	17
	Обшивка стояка  по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей влагостойкими гипсокартонными листами в один слой (С 625)
(100 м2)
	0,015

	18
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0,07

	19
	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
	7

	20
	Рассверловка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 20 мм   перфоратором фирмы "BOSCН"  при толщине стен до 40 см
(100 шт.)
	1.7

	21
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2
(100 м борозд)
	0,052

	22
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
(100 м борозд)
	0,052

	23
	Заделка зазора между перемычкой и кладкой, площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.1

	24
	Заделка штрабы цементно-песчаным  раствором
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,015

	                                       Раздел 3. Проемы

	                                       Двери из алюминиевых сплавов (ГОСТ 23747-88)

	25
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
	0,0322

	26
	Заполнение зазоров между дверной коробкой и стеной монтажной пеной
(100 м шва)
	0,06

	27
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
(шт.)
	1

	28
	Двери ДО Вн с однокамерным стеклопакетом (разм. 2,3*1,4)
(шт.)
	1

	29
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных
(компл.)
	1

	                                       Металлические двери  (ГОСТ 31173-2003)

	30
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
	0,0966

	31
	Заполнение зазоров между дверной коробкой и стеной монтажной пеной
(100 м шва)
	0,18

	32
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
(шт.)
	1

	33
	Двери металлические ДСВ ДКН 3-3-1 М3 (2,3*1,4)
(шт.)
	3

	34
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей: двупольных
(компл.)
	3

	                                       Двери из алюминиевых сплавов с сэндвич панелями (ГОСТ 23747-88)

	35
	Монтаж в перегородках Тиги-кнауф дверей глухих с заполнением алюм.листом
(100 м2 проемов)
	0,0396

	36
	Заполнение зазоров между дверной коробкой и стеной монтажной пеной
(100 м шва)
	0,106

	37
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
(шт.)
	1

	38
	Дверь алюминиевая глухая,однопольная с заполнением сэндвич панелью  (ДГ 2,1*0,9)
(шт.)
	1

	39
	Дверь алюминиевая глухая,однопольная с заполнением сэндвич панелью (ДГ 2,3*0,9)
(шт.)
	1

	40
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
(компл.)
	2

	41
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме: однопольных
(компл.)
	2

	                                       Окна ПВХ

	42
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1-6шт)
(100 м2 проемов)
	0,19656

	43
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
(м2)
	19.66

	44
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (ОК-2-1шт)
(100 м2 проемов)
	0,015

	45
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
(м2)
	1.5

	46
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
	0,12

	47
	Доски подоконные ПВХ, толщ.20мм, шириной 400мм
(м)
	12

	                                       Облицовка оконных откосов

	48
	Облицовка откосов по металлическому каркасу из пластика
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0,113

	49
	Пластик бумажно-слоистый 2 мм
(1000 м2)
	0,012

	50
	Обрамление оконных проемов пластиковым уголком на клее КН-2
(100 м)
	0,324

	51
	Уголок декоративный пластиковый (дл.3 м)
(м)
	32.4

	52
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0,023

	53
	Отлив оконный оцинкованный с полимерным покрытием В=200мм (дл.3м )
(м)
	11,4

	                                       Установка решеток

	54
	Установка ершей
(10 шт.)
	3,6

	55
	Ерши металлические строительные
(кг)
	3,78

	56
	Монтаж решеток
(1 т конструкций)
	0.86

	57
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
(т)
	0.86

	58
	Петля накладная
(шт.)
	24

	59
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.36

	                                       Раздел 4. Полы

	60
	Монтаж рамы Р4
(1 т конструкций)
	0,027456

	61
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (рама Р4)
(т)
	0.027

	62
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
(100 отверстий)
	0,09

	63
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01
(100 отверстий)
	-0,09
-9/100

	64
	Болты распорные МР 12х80
(шт.)
	9

	                                       Тип пола 1 (S=1,8м2)

	65
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0,018

	66
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
(100 м2 стяжки)
	-0,018
-1,8/100

	67
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры
(100 м2)
	0,018

	68
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм
(м3)
	0.04

	69
	Устройство покрытий: из линолеума на клее UZIN
(100 м2 покрытия)
	0,018

	70
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(м2)
	1.84

	71
	Клей Uzin KE 2008 (расход-400г/м2) (с учетом плинтуса)
(кг)
	0.8

	                                       Тип пола 2 (S=128,3м2)

	72
	Стоимость фальшпола (панель фальшпола 40-2 ВДС:основной наполнитель-плотная древесная крошка. основание-стальной лист толщ.0,5мм, верхнее покрытие-антистат. поливинилхлорид. линолеум Polyflor Standart XL; опора фальшпола с накладкой и высотой 150мм; стрингеры с креплением стандартные
(м2)
	128.3

	73
	Монтаж фальшпола
(100 м2 пола)
	1,283

	                                       Раздел 5. Внутренняя отделка

	                                       Подвесной потолок "Armstrong"

	74
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	1,301

	75
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (сверх учтенного в комлекте)
(1 т конструкций)
	0,002175

	76
	Подвесы с зажимом: усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм (сверх учтенных в комлекте)
(шт.)
	15

	77
	Распорный анкер DBZ 4,5/46 "Hilti"
(шт.)
	15

	78
	Монтаж  пристенного элемента
(100 м)
	0,913

	79
	Элемент пристенный
(м)
	91.3

	80
	Распорный анкер HUD-1 12х60 "Hilti"
(шт.)
	304

	81
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,035

	82
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,035

	83
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0,84

	84
	Оклейка стен обоями под окраску
(100 м2 оклеиваемой поверхности)
	3,01

	85
	Обоями под окраску (28,41/4,33*1,18)
(м2)
	337

	86
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	3.01

	87
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,035

	                                       Раздел 6. Разное

	88
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
(100 отверстий)
	1,78

	89
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
(100 отверстий)
	0,09

	90
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
(100 отверстий)
	0,09

	91
	Пробивка в бетонном перекрытии толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
(100 отверстий)
	0,02

	92
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 20 мм   перфоратором фирмы "BOSCН"  при толщине стен до 40 см
(100 шт.)
	1.2

	93
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.4

	94
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.15

	95
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (Д=90мм)
(100 отверстий)
	0,02

	96
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1(Д=90мм)
(100 отверстий)
	0,02

	97
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1(Д=90мм)
(100 отверстий)
	0,02

	98
	Прорезка проемов и отверстий в  перегородках и стенах обшитых листами  ГКЛ
(1 м2 проемов)
	0.5

	99
	Установка гильзы Г1
(1 т)
	0,02288

	100
	До монтажа воздуховодов заделать пространство ц/п раствором
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0,005

	                                       Установка  металлических каркасов К1 и козырьков КР-1

	101
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
(100 шт.)
	0,16

	102
	Распорный анкер HLC M12х100
(шт.)
	16

	103
	Монтаж м/к К1
(1 т конструкций)
	0,128544

	104
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)
	0.129

	105
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
	0,032

	106
	Металлический профиль С-44 оцинк. окраш.
(м2)
	3,84

	107
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0,0096

	108
	Профиль пристенный L=2 м
(м)
	2,4

	109
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.09

	                                       Раздел 1. Электрооборудование, электроосвещение

	                                       Щит распределительный навесной ЩРн-24з  "ЩСК-1а"

	1
	Щит, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	4
	Корпус металл. ЩРн-24з
(шт)
	1

	5
	Автомат ВА 47-29-3С (25А)
(шт)
	1

	6
	Дифф.автомат АВДТ 32 2Р
(шт)
	7

	7
	Шина нулевая 14/2
(шт)
	2

	8
	Изолятор нулевой шины DIN
(шт)
	1

	9
	Сальник D=22мм
(шт)
	8

	                                       Щит распределительный навесной ЩРн-48з  "ЩС-1"

	10
	Щит, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
(1 шт.)
	1

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	12
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	17

	13
	Корпус металл. ЩРн-48з Universal IP 54
(шт)
	1

	14
	Автомат ВА 47-29-3С (50А)
(шт)
	1

	15
	Автомат ВА 47-29-3С (25А,20А,6А)
(шт)
	3

	16
	Автомат ВА 47-29-1С (10А,6А)
(шт)
	3

	17
	Автомат ВА 47-29-1С (3А)
(шт)
	1

	18
	Дифф.автомат АВДТ 32 2Р
(шт)
	8

	19
	Контактор КМ40-40
(шт)
	1

	                                       Электроустановочные изделия

	20
	Демонтаж сущ. автомата ВА 57-35
(1 шт.)
	1

	21
	Автомат, на ток до 100 А
(1 шт.)
	1

	22
	Автомат ВА 57-35-34001020 3Р (63А)
(шт)
	1

	23
	Распределительный блок РБ
(1 шт.)
	5

	24
	Распределительный блок РБ-80 1П (80А)
(шт)
	5

	25
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
(1 шт.)
	1

	26
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 (реле РТЛ 1010)
(шт.)
	1

	27
	Регулятор скорости (ст-ть регулятора скорости VRS-4.0U см. в смете на ОВ)
(1 шт.)
	1

	28
	Коробка установочная II-У2
(шт)
	70

	29
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.6

	30
	Розетка скрытой проводки РС10-3-ГБ
(шт.)
	60

	31
	Рамка 1-местная РГ-1-ГБ
(шт)
	9

	32
	Рамка 2-местная РВ-2-ГБ
(шт)
	6

	33
	Рамка 3-местная РВ-3-ГБ
(шт)
	13

	34
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
	0.03

	35
	Розетка ССИ-423
(шт)
	3

	36
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.03

	37
	Выключатель ВС1У-126 10А
(шт)
	3

	38
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.02

	39
	Выключатель ВС5У-228
(шт)
	2

	40
	Выключатель: трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.02

	41
	Выключатель ВС05У-321
(шт)
	2

	42
	Коробка ответвительная КМ41212-01
(шт)
	16

	43
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
(1 шт.)
	1

	44
	Реле промежуточное РП-9
(шт)
	1

	45
	Демонтаж реле промежуточного РПУ-2
(1 шт.)
	1

	46
	Зажим винтовой ЗВИ-5
(шт)
	3

	47
	Коробка клеммная на стене
(1 шт.)
	1

	48
	Коробка клеммная ТВ-15/06
(шт.)
	1

	                                       Щит с монтажной панелью ЩМП-4.6.2-0  "ШПС"

	49
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	50
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.07

	51
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛЗ
(шт)
	1

	52
	Демонтаж корпуса сущ. шкафа ШПС (ЩМП-2)
(1 шт.)
	1

	                                       Кабельные сети

	53
	Кабель в проложенных трубах, лотке и кабель-канале
(100 м кабеля)
	6.75

	54
	Кабель за подвесным потолком
(100 м)
	3.02

	55
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
(м)
	50

	56
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
(м)
	22

	57
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
(м)
	35

	58
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5
(м)
	40

	59
	Кабель ВВГнг-LS 3х4
(м)
	90

	60
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
(м)
	500

	61
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5
(м)
	130

	62
	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5
(м)
	60

	63
	Кабель КВВГнг-LS 7х1,5
(м)
	50

	64
	Кабель-канал, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	1

	65
	Кабель-канал (короб) 40x25 мм
(м)
	100

	66
	Труба ПВХ в штрабе, диаметр, мм, до 25
(100 м)
	0.8

	67
	Труба гибкая гофр. с протяжкой D=20мм (м)
	80

	68
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
(100 м борозд)
	0.8

	69
	Восстановление покрытия после штробления
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.01

	70
	Лоток металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
	0.27

	71
	Лоток металл. перфорированный 50х200х3000 ИЭК
(м)
	27

	72
	Кронштейн настенный осн.200мм ИЭК
(шт)
	27

	73
	Крышка на лоток осн.200мм ИЭК
(шт)
	9

	74
	Провод в лотке, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	0.33

	75
	Провод за подвесным потолком
(100 м)
	0.37

	76
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0.07

	77
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
(100 шт.)
	0.05

	78
	Труба стальная в готовых бороздах,  диаметр: до 25 мм (гильзы)
(100 м)
	0.02

	79
	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
	2

	                                       Электроосвещение

	80
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0.28

	81
	Светильник встраиваемый с л.л. PRM/R 414
(шт)
	28

	82
	Лампа люмин. F14W GE Т5
(шт)
	112


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования к выполнению работ
Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами,.строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

3. Требования к организации.
 1) Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2) Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

3) Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

4) Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. 
5) Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

6) Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

7) Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

8) Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

9) Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

10) Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

11) Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.
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