ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку арматуры, СЗЧ к ней (номенклатурная группа № 1.46. – Поставка арматуры промышленного назначения, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот».
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Документация размещена на сайтах
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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству
________________________ Н.В. Мантула
 «____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора 
Поставка арматуры, СЗЧ к ней (номенклатурная группа № 1.46. – Поставка арматуры промышленного назначения, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	  1.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 80, Ру 25,
- присоединение фланец-фланец,

- управление-ручка,

- КШТ 64.103.080 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	2.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 50, Ру 40,

- присоединение фланец-фланец,

- управление-ручка,

- КШТ 64.103.050 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	 3.
	Клапан
	- запорный фланцевый проходной сальниковый

- Ду 50, Ру 25
- черт. 521-35.3381-02 (ИТШЛ.491115.015-02)
- материал: латунь, 

- Среда: ВП,М,П,
- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	14,0
	штук

	 4.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 40, Ру 40,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.040 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	12,0
	штук

	 5.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 100, Ру 25,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.100 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	8,0
	штук

	 6.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 100, Ру 25,

- присоединение фланец-фланец,

- управление-ручка,

- КШТ 64.103.100 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	6,0
	штук

	 7.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 20, Ру 40,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.020 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	 8.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 50, Ру 40,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.050 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	 9.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 80, Ру 25,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.080 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	8,0
	штук


	 10.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 32, Ру 40,

- присоединение сварка-сварка,

- управление-ручка,

- КШТ 64.102.032 (кат.№ Ballomax) 

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	 11.
	Кран
	- стальной шаровый,

- Ду 150, Ру 16,

- присоединение фланец-фланец,

- управление-ручка,

- КШТ 61.103.150 (кат.№ Ballomax) 
          
- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	2,0
	штук

	 12.
	Задвижка
	- стальная фланцевая, L=230 мм,
- Ду 100, Ру 25,
- черт. 30С64НЖ,

- Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С
- среда - ПАР
-  Корпус: сталь 25Л, 35Л

-  Крышка: сталь 25Л, 35Л
-  Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13

-  Шпиндель: 20Х13

-  Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х

- Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87

-  Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс  прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87

-  Болт откидной: сталь 35

-  Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ

-  Набивка сальника АГИ, ТРГ

-  Маховик: сталь25Л

-  Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13

- Наплавка на клине: 13Х25
- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	10,0
	штук

	 13.
	Счетчик воды «Вольтмана»
	- WS-N, турбинный,
- Ду 50, PN 10/16,

- длина 270 мм

- Тип – WSI-K-050, арт.№ 11В 001,
- с поверочной пломбой, паспорт с отметкой о поверки не ранее 2012 года
	6,0
	штук

	 14.
	Счетчик воды 
«Вольтмана»
	- WS-N, турбинный,

- Ду 100, PN 10/16,

- длина 360 мм

- Тип – WSI-K-100, арт.№ 11В 004,

- с поверочной пломбой, паспорт с отметкой о поверки не ранее 2012 года
	2,0
	штук

	15.
	Заглушка
	- ZG 50 (Ду 50 мм),
- Пневматическая заглушка для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ,
- Накачиваются переносным компрессором  или автомобильным насосом,
- двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2 метра с шаровым клапаном или ниппелем на конце. 
- сертификат завода изготовителя
	2,0
	штук

	16.
	Заглушка
	- ZG 100 (Ду 100 мм),
- Пневматическая заглушка для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ,
- Накачиваются переносным компрессором  или автомобильным насосом,

- двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2 метра с шаровым клапаном или ниппелем на конце.
- сертификат завода изготовителя
	2,0
	штук

	17.
	Заглушка
	- ZG 200 (Ду 200 мм),
- Пневматическая заглушка для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ,
- Накачиваются переносным компрессором  или автомобильным насосом,

- двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2 метра с шаровым клапаном или ниппелем на конце.
- сертификат завода изготовителя
	2,0
	штук

	18.
	Заглушка
	- ZG 250 (ДУ 250 мм)
- Пневматическая заглушка для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ,
- Накачиваются переносным компрессором  или автомобильным насосом,

- двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2 метра с шаровым клапаном или ниппелем на конце.
- сертификат завода изготовителя
	2,0
	штук

	19.
	Насос
	- ножной для заглушек ZG
-  давление 4 бар, средняя производительность 20 л/мин,
- паспорт завода-изготовителя
	1,0
	штук

	20.
	Клапан обратный
	- КДО в металлическом корпусе,
-  DN 80 мм, PN 1,0 МПа,
- ТУ 3722-022-35491454-2006,
- Корпус: сталь

- Золотник: полимерно-эластомерный или  эластомерный, плавающий.

- Масса: 18-18,5 кг

- Защита корпуса и фланцев от коррозии - эластомерное

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК
	6,0
	 штук

	21.
	Соединительный узел


	- ПФРК-250 (ДУ 250),
- фланцевые раструбные патрубки, с помощью которых можно осуществлять соединение труб с различными видами запорной, регулирующей и прочей фланцевой арматуры,

- изготавливаются из чугуна и покрываются защитной эпоксидно-порошковой краской,
- Рабочее давление, МПа-1,6

- Рабочая среда - вода с неагрессивными  примесями

- Температура рабочей среды, °С до +110

- Допуск осевого передвижения в прокладке, мм+/- 2,5 ,
- Максимальное угловое отклонение, градусы – 4,
- паспорт завода-изготовителя
	2,0
	штук

	22.
	Кран шаровый
	- марка 11с67п (Маршал),

- Ду150, Ру16,

- стальной фланцевый, управление – ручное(ручка рычаг),

- L=280 мм, D=280 мм,
- материал корпуса – сталь 3Сп2,

- материал пробки – нерж.сталь 12х18н10т,

- материал шпинделя – сталь 20х13,

- Материал уплотнения – фторопласт,

- Максимальная рабочая температура -+200 гр.С

- паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК

	4,0
	 штук



 Каталог компании Ballomax по адресу: http://www.teplorost.ru/sertifikati/ballomax.pdf

3. Требования к комплектации товара: 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
     В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

4. Требования к упаковке  оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

Паспорта качества, сертификаты (в соответствии с техническим заданием).

6. Порядок формирования цены: 

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

7. .Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.

8. .Место и условия поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
9. Сроки поставки товара:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в течение 4-х недель после подписания договора в срок с «03» июня 2013 г. по «01» июля 2013г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
